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BBICOKMHCKOT'O CEJIbCKOI'O ITOCEJEHU S
JIMCKUHCKOI'O MYHUIIMIIAJIBHOI'O PAMOHA
BOPOHEKCKOH OBJIACTH

HNOCTAHOBJJEHHE

oT «14» mapra 2025 r. Ne 31

¢. Bricokoe

O6G yTBepxaAeHHMH  peecTpa  KJaaOu,
PACIHOJIOKEHHBIX Ha TEPPUTOPUH
BbicOKHHCKOTO CeJIbCKOro noceJieHust
JINCKHHCKOT0 MYHULHOAJBHOIO paiioHa
Boponexckoii 001acTu

PykoBoncTBysich @enepanpHbiM 3akoHOM 0T 06.10.20223 Ne 131-®3 «O0 o0mmx
OPUHIMIIAX OpraHU3allid MECTHOrO camoympaBieHuss B Poccuiickoit @enepanmny,
@OenepanbHbiM 3ak0HOM 0T 12.01.1996 Ne §8-®D3 «O mnorpebeHUM M MOXOPOHHOM JIEjey,
HanponanbHbIM TUIAHOM pa3BUTHSI KOHKYpeHUMH B Poccuiickoin @enepanuu Ha 2021-2025
ronpl, yTBEpxkAeHHbIM Pacnopsbkenuem IlpaBurensctBa Poccuiickoit ®enepanuu 0T
02.09.2021 Ne 2424-p, apmuHUCTpalMsE BBICOKHHCKOTO CEIBCKOr0 MoceseHust JIMCKUHCKOTo
MYHULIUNAIBHOTO paiiona BopoHexckol 00lacTA MO CTAHOBJ sl € T:

1. YTBepauTh peecTp KIAJ0UIN, PACHOJOKEHHBIX Ha TEPPUTOPUU BBICOKMHCKOTO
CEJIBCKOTO TMOcCesieHns] JIMCKMHCKOro MyHHIMINAIBbHOrO paioHa BopoHexckoi o6sacTu
COTJIACHO IPHJIOKEHHUIO.

2. Hacrosiee NOCTaHOBJIEHHWE BCTYNAeT B CHIYy C MOMEHTA €ro MOJIUCAHUS H
MIOJUJIEXKUT OIYOIMKOBAHUIO B TIEPUOJIMYECKOM TIEYaTHOM CPEJICTBE MAacCOBOW WHGMOPMAITHH
QJIMAHUCTPAIMd BBICOKMHCKOIO CEeNbCKOro IMocefdeHus JIMCKMHCKOTO MYHHIMIAILHOTO
pariona «MyHULUIAIBHBIA BECTHHK» M  pa3MelleHW0 Ha odUIMAIBLHOM  caiTe
aIMUHHCTPALUU BBICOKMHCKOrO CEIbCKOro mnocefeHus JIMCKMHCKOrO MYHHUIUIANIBHOIO
pationa B cetu MIHTEpHET.

3. Hacrosimee mNOCTaHOBJIEHHME BCTYMAeT B CHIy ¢ MOMEHTa €ro OMHIIHAILHOIO
OIyOJIMKOBAHHS.

4, KOHTpO.TH) 3@ BBIIIOJIHEHUEM HACTOSIIETO ITOCTAHOBJICHHUS OCTABJISIO 32 COOOM.

I'maBa BRICOKMHCKOrO CEJIBCKOTO
[IOCEJICHUS

O.A. Komisiposa
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 от «28» апреля 2026 г. № 19  

                             г.Лиски

О проведении публичных слушаний

        Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 20.03.2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", в соответствии со ст.24, 28 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Законом Воронежской области от 07.07.2006 № 61-ФЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области», Законом Воронежской области от 06.02.2026 № 7-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Воронежской области «О закреплении отдельных местного значения за сельскими поселениями Воронежской области», в соответствии со ст.19 Устава Лискинского муниципального района Воронежской области, Положением о публичных слушаниях в Лискинском муниципальном районе:

1. Провести публичные слушания по вопросу обсуждения решения Совета народных депутатов Лискинского муниципального района «Об утверждении генерального плана Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области» 28.05.2026 года:

            - в 10-00 часов в здании Дома культуры, расположенном по адресу: Воронежская область, Лискинский район, с. Высокое, ул. Полевая, 2б;

- в 12-00 часов по адресу: Воронежская область, Лискинский район, х. Подлесный, ул. Придорожная, 1;

- в 14-00 часов по адресу: Воронежская область, Лискинский район, х. Старая Покровка, ул. Центральная, 2.

Перечень материалов, предоставленных на публичные слушания:

- Проект Решения Совета народных депутатов Лискинского муниципального района Воронежской области «Об утверждении генерального плана Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области»

- Проект генерального плана Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.

2. Утвердить следующий порядок информирования населения о публичных слушаниях:

- опубликование материалов публичных слушаний в официальном печатном издании и на сайте Администрации Лискинского муниципального района в сети Интернет;

- предварительное ознакомление с материалами публичных слушаний;

3. Утвердить следующий порядок учета предложений по проекту Решения Совета народных депутатов Лискинского муниципального района Воронежской области «Об утверждении генерального плана Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области»
«ПОРЯДОК

учета предложений по проекту Решения Совета народных депутатов Лискинского муниципального района Воронежской области «Об утверждении генерального плана Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области»

1) Предложения по проекту Решения Совета народных депутатов Лискинского муниципального района «Об утверждении генерального плана Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области» могут быть направлены жителями Лискинского муниципального района Воронежской области, достигшими возраста 18 лет, общественными объединениями, организациями независимо от форм собственности, органами государственной власти, органами местного самоуправления и иными заинтересованными лицами.
2) Предложения принимаются в срок с 01.05.2026 по 27.05.2026 года со дня опубликования проекта Решения Совета народных депутатов Лискинского муниципального района «Об утверждении генерального плана Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области».

3) Предложения по проекту Решения Совета народных депутатов Лискинского муниципального района «Об утверждении генерального плана Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области» представляются в письменной форме на имя Председателя Совета народных депутатов Лискинского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Воронежская область, г. Лиски, проспект Ленина, д.32 кабинет 1, телефон - 4-42-26, либо могут быть направлены по почте.
4) Предложения по проекту Решения Совета народных депутатов Лискинского муниципального района «Об утверждении генерального плана Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области», внесенные с нарушением процедуры, предусмотренной настоящим Порядком, не принимаются к рассмотрению и возвращаются лицу, их внесшему. 

5) Поступившие предложения предварительно рассматриваются на заседании оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний (далее - оргкомитет).
6) По итогам рассмотрения каждого предложения оргкомитет принимает рекомендации о внесении соответствующих изменений и дополнений в проект Решения Совета народных депутатов Лискинского муниципального района «Об утверждении генерального плана Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области», либо об отклонении предложения.
7) Оргкомитет представляет в Совет народных депутатов Лискинского муниципального района поступившие предложения, результаты их рассмотрения с рекомендациями, проект Решения Совета народных депутатов Лискинского муниципального района «Об утверждении генерального плана Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области», доработанный по результатам рассмотрения предложений, для организации проведения публичных слушаний по обсуждению проекта.
8) Жители Лискинского муниципального района, представители общественных объединений, организаций независимо от форм собственности, органов государственной власти, органов местного самоуправления и иные заинтересованные лица, в том числе направившие предложения по проекту, вправе участвовать в обсуждении проекта на публичных слушаниях».

4. Опубликовать данное распоряжение и проект Решения Совета народных депутатов Лискинского муниципального района «Об утверждении генерального плана Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области» в газете «Лискинский муниципальный вестник». Предусмотреть предварительное ознакомление с материалами публичных слушаний в кабинете 1 здания администрации с 01.05.2026 по 27.05.2026 в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. Материалы публичных слушаний предоставлять на основании письменного обращения граждан.

5. Рекомендовать Главе Высокинского сельского поселения (Котляровой О.А.):

5.1 Разместить на официальном сайте Администрации Высокинского сельского поселения настоящее распоряжение Совета народных депутатов Лискинского муниципального района;

5.2 В случае поступления на сайт Администрации Высокинского сельского поселения предложений граждан по проекту решения, направлять их на имя Председателя Совета народных депутатов Лискинского муниципального района;

5.3 Предусмотреть предварительное ознакомление с материалами публичных слушаний в Администрации Высокинского сельского поселения с 01.05.2026 по 27.05.2026 в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Воронежская область, Лискинский район, с. Высокое, ул. Советская,33. Материалы публичных слушаний предоставлять на основании письменного обращения граждан.

6. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний в составе: 

	-
	Котлярова Ольга Алексеевна
	-
	Председатель, Глава Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района; 

	- 
	Минина Галина Викторовна
	-
	Секретарь, ведущий специалист Администрации Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района;

	-
	Андросова Марина Вячеславовна
	-
	Юрисконсульт Совета народных депутатов Лискинского муниципального района;

	-
	Воробьева Ольга Ивановна
	-
	Начальник отдела главного архитектора  Администрации Лискинского муниципального района;

	-
	Мазницына Виктория Михайловна
	-
	Депутат Совета народных депутатов Высокинского сельского поселения


7. Порядок подготовки публичных слушаний определяется в соответствии с Положением о публичных слушаниях в Лискинском районе. 
 8. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Совета народных депутатов                                      

Лискинского муниципального района 



А.Е. Вериковский

Приложение 

к решению Совета народных депутатов

Высокинского сельского поселения

от __.__.____ № __

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ВЫСОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ I
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ВЫСОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

31.
СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ


62. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.




1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
	№

п/п


	Вид объекта
	Наименование объекта
	Назначение объекта
	Местоположение объекта
	Статус объекта
	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Характеристики

объекта
	Срок

реализации
	Вид планируемой зоны с особыми условиями

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. 
	Общественные пространства, объекты благоустройства и озеленения
	Парк культуры и отдыха
	Сквер
	с. Высокое
	Планируемый к размещению
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Продолжительность работы – круглогодичный;

подтип парка культуры и отдыха – городского значения
	2035
	Установление ЗОУИТ не требуется

	2. 
	Общественные пространства, объекты благоустройства и озеленения
	Парк культуры и отдыха
	Сквер
	с. Высокое
	Планируемый к размещению
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Продолжительность работы – круглогодичный;

подтип парка культуры и отдыха – городского значения
	2035
	Установление ЗОУИТ не требуется

	3. 
	Общественные пространства, объекты благоустройства и озеленения
	Парк культуры и отдыха
	Сквер
	с. Высокое
	Планируемый к размещению
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Продолжительность работы – круглогодичный;

подтип парка культуры и отдыха – городского значения
	2035
	Установление ЗОУИТ не требуется

	4. 
	Объекты образования и науки
	Дошкольная образовательная организация
	Детский сад
	с. Высокое
	Планируемый к размещению
	Общественно-деловая зона
	Вместимость – 120 мест
	2035
	Установление ЗОУИТ не требуется

	5. 
	Объекты водоснабжения
	Артезианская скважина
	Артезианская скважина
	с. Высокое
	Планируемый к размещению
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Объем – 25 м3;

Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения-50 м
	2035
	Необходимо определить при подготовке проектной документации

	6. 
	Объекты водоснабжения
	Водонапорная башня
	Башня Рожновского
	с. Высокое
	Планируемый к размещению
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Объем – 25 м3
	2035
	Необходимо определить при подготовке проектной документации

	7. 
	Объекты водоснабжения
	Водонапорная башня
	Башня Рожновского
	с. Высокое
	Планируемый к размещению
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Объем – 25 м3
	2035
	Необходимо определить при подготовке проектной документации


2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.
	№ п/п
	Наименование функциональной зоны
	Существующая площадь, га
	Планируемая площадь, га
	Параметры функциональной зоны
	Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения (за исключением линейных объектов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Функциональные зоны в границах населенных пунктов

	село Высокое

	1. 
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	292,586
	383,766
	Зона предназначена для застройки жилыми зданиями с целью создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.
	- Строительство артезианской скважины;

- Строительство башни Рожновского;

- Строительство башни Рожновского.

	2. 
	Общественно-деловая зона
	7,01
	7,598
	Зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан и обеспеченных доступностью для маломобильных групп населения (МГН).
	- Строительство детского сада, вместимостью 120 мест

	3. 
	Зона транспортной инфраструктуры
	9,506
	9,506
	Зона предназначена для размещения объектов транспорта, объектов улично-дорожной сети и объектов, связанных с обслуживанием данной зоны.
	

	4. 
	Зона озелененных территорий общего пользования 

(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	4,28
	8,576
	Зона предназначена для отдыха граждан и туризма, занятий физической культурой и спортом. В зону могут входить городские леса, скверы, парки, городские сады, пруды, озера, водохранилища.
	- Строительство сквера;

- Строительство сквера;

- Строительство сквера.

	5. 
	Зона инженерной инфраструктуры
	1,219
	1,219
	Зона предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения.
	

	6. 
	Зона кладбищ
	3,688
	3,688
	Зона предназначена для размещения различных мест захоронения, а также соответствующих культовых сооружений.
	

	7. 
	Зона сельскохозяйственного использования
	99,144
	3,08
	Зона, предназначенная для ведения сельского хозяйства, сохранения сельхозугодий и размещения связанных с ними объектов.
	

	8. 
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	25,007
	25,007
	Зона предназначена для размещения производственных объектов сельскохозяйственного назначения с учётом размеров санитарно-защитных зон таких объектов.
	

	9. 
	Коммунально-складская зона
	2,828
	2,828
	Зона предназначена для размещения коммунально-складских объектов.
	

	10. 
	Зона озелененных территорий специального назначения
	1,931
	1,931
	Зона отделяет промышленные зоны, транспортные магистрали и другие источники негативного воздействия от жилых районов
	

	ИТОГО
	447,199
	447,199
	
	

	хутор Старая Покровка

	1. 
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	36,819
	36,819
	Зона предназначена для застройки жилыми зданиями с целью создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.
	

	2. 
	Зона транспортной инфраструктуры
	1,056
	1,056
	Зона предназначена для размещения объектов транспорта, объектов улично-дорожной сети и объектов, связанных с обслуживанием данной зоны.
	

	3. 
	Иная зона (естественная природно-ландшафтная зона общего пользования)
	6,614
	6,614
	Зона, включающая в себя естественное озеленение.
	

	ИТОГО
	44,489
	44,489
	
	

	хутор Подлесный

	1. 
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	98,528
	98,582
	Зона предназначена для застройки жилыми зданиями с целью создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.
	

	2. 
	Зона транспортной инфраструктуры
	0,955
	0,955
	Зона предназначена для размещения объектов транспорта, объектов улично-дорожной сети и объектов, связанных с обслуживанием данной зоны.
	

	3. 
	Зона кладбищ
	-
	0,634
	Зона предназначена для размещения различных мест захоронения, а также соответствующих культовых сооружений.
	

	ИТОГО
	99,482
	100,116
	
	

	ИТОГО ПЛОЩАДЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
	591,17
	591,804
	
	

	Территории, в отношении которых функциональные зоны не устанавливаются

	1. 
	Сельскохозяйственные угодья
	6232,388
	6232,385
	-
	

	2. 
	Леса
	1379,253
	1378,622
	-
	

	Функциональные зоны за границами населенного пункта

	1. 
	Зона кладбищ
	4,223
	4,223
	Зона предназначена для размещения различных мест захоронения, а также соответствующих культовых сооружений.
	

	2. 
	Зона транспортной инфраструктуры
	248,195
	248,195
	Зона предназначена для размещения объектов транспорта, объектов улично-дорожной сети и объектов, связанных с обслуживанием данной зоны.
	

	3. 
	Зона инженерной инфраструктуры
	0,64
	0,64
	Зона предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения.
	

	4. 
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	210,188
	210,188
	Зона предназначена для размещения производственных объектов сельскохозяйственного назначения с учётом размеров санитарно-защитных зон таких объектов.
	

	5. 
	Зона садоводства и огородничества
	31,759
	31,759
	Зона предназначена для ведения садоводства или огородничества.
	

	6. 
	Зона добычи полезных ископаемых
	67,229
	67,229
	Зона предназначена для размещения объектов в целях добычи недр, их переработки.
	

	7. 
	Производственная зона
	111,424
	111,424
	Зона предназначена для размещения производственных объектов, с учётом размеров санитарно-защитных зон таких объектов.
	

	8. 
	Коммунально-складская зона
	1,133
	1,133
	Зона предназначена для размещения коммунально-складских объектов.
	

	ИТОГО ПЛОЩАДЬ В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
	8877,603
	8877,603
	
	


ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

хутор Подлесный Высокинского сельского поселения 

Лискинского муниципального района Воронежской области


[image: image1]
(наименование объекта, местоположение границ которого описано
(далее - объект)
Раздел 1

	
	Сведения об объекте 

	
	

	№
п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта 
	Воронежская область, Лискинский муниципальный район, Высокинское сельское поселение, хутор Подлесный        

	2
	Площадь объекта  ± величина погрешности определения площади (P ± Дельта P)
	1001164+/-3502 м²

	3
	Иные характеристики объекта 
	 -


	Раздел 2
	

	Сведения о местоположении границ объекта 
	

	1. Система координат: -
	

	2. Сведения о характерных точках границ объекта 
	

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной 

точки 
	 Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Мt), м 
	Описание обозначения точки на 
местности 
(при наличии) 

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
	

	Обозначение характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной 

точки 
	 Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 
	Описание обозначения точки на 

местности 

(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Часть №
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 
	

	1. Система координат: МСК - 36, зона 1
	

	2. Сведения о характерных точках границ объекта 
	

	Обознач ение 

характе рных 

точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные 
(уточненные) координаты, м
	Метод определения координат 

характерной точки 
	 Средняя квадратическ

ая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 
	Описание обозначения точки на 

местности 

(при наличии)

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	442101.58
	1312913.00
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	2
	442053.96
	1312872.52
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	3
	442023.40
	1312848.85
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	4
	442000.63
	1312844.22
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	5
	441857.53
	1313023.14
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	6
	441795.23
	1313042.76
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	7
	441767.24
	1313015.68
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	8
	441748.91
	1313039.79
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	9
	441692.14
	1313004.55
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	10
	441625.94
	1312960.84
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	11
	441643.30
	1312920.77
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	12
	441563.67
	1312884.14
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	13
	441541.37
	1312934.28
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	14
	441495.38
	1312917.37
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	15
	441390.46
	1312877.08
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	16
	441227.46
	1312818.45
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	17
	441207.46
	1312853.10
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	18
	441143.27
	1312960.32
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	19
	441089.31
	1313053.62
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	20
	441086.27
	1313070.43
	
	
	Картометрический
	1.00
	-

	21
	441076.43
	1313090.96
	
	
	Картометрический
	1.00
	 - 

	22
	441051.52
	1313117.69
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	23
	441029.03
	1313151.01
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	24
	441017.22
	1313166.71
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	25
	440999.67
	1313210.72
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	26
	440982.80
	1313357.07
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	27
	440824.77
	1313439.46
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	28
	440770.71
	1313467.96
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	29
	440761.14
	1313601.6
	
	
	Картометрический
	1.00
	 - 

	30
	440780.06
	1313644.7
	
	
	Картометрический
	1.00
	-

	31
	440804.00
	1313686.57
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	32
	440822.22
	1313718.62
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	33
	440833.87
	1313750.81
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	34
	440839.83
	1313780.53
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	35
	440841.76
	1313806.72
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	36
	440841.02
	1313830.49
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	37
	440842.63
	1313846.39
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	38
	440845.79
	1313861.22
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	39
	440863.93
	1313964.27
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	40
	440900.15
	1314049.80
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	41
	440952.51
	1314150.69
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	42
	440990.69
	1314246.83
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	43
	441074.65
	1314213.58
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	44
	441008.63
	1314019.39
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	45
	441006.90
	1314014.78
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	46
	441028.13
	1313966.16
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	47
	441061.19
	1313927.56
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	48
	441186.24
	1313901.38
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	49
	441266.24
	1313895.72
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	50
	441318.88
	1313872.03
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	51
	 - 
	 - 
	441383.59
	1313841.43
	Картометрический
	1.00
	 - 

	52
	 - 
	 - 
	441384.58
	1313843.89
	Картометрический
	1.00
	-

	53
	 - 
	 - 
	441386.48
	1313846.41
	Картометрический
	1.00
	 - 

	54
	 - 
	 - 
	441387.05
	1313848.85
	Картометрический
	1.00
	-

	55
	 - 
	 - 
	441373.84
	1313861.09
	Картометрический
	1.00
	 - 

	56
	 - 
	 - 
	441369.26
	1313892.82
	Картометрический
	1.00
	-

	57
	 - 
	 - 
	441329.11
	1313903.58
	Картометрический
	1.00
	 - 

	58
	 - 
	 - 
	441360.29
	1313938.80
	Картометрический
	1.00
	-

	59
	 - 
	 - 
	441360.30
	1313938.80
	Картометрический
	1.00
	 - 

	60
	 - 
	 - 
	441391.25
	1313972.70
	Картометрический
	1.00
	-

	61
	 - 
	 - 
	441420.39
	1313948.16
	Картометрический
	1.00
	 - 

	62
	 - 
	 - 
	441441.51
	1313939.73
	Картометрический
	1.00
	-

	63
	 - 
	 - 
	441438.91
	1313927.89
	Картометрический
	1.00
	 - 

	64
	 - 
	 - 
	441428.06
	1313899.22
	Картометрический
	1.00
	-

	65
	 - 
	 - 
	441428.05
	1313899.21
	Картометрический
	1.00
	 - 

	66
	 - 
	 - 
	441415.05
	1313874.28
	Картометрический
	1.00
	-

	67
	 - 
	 - 
	441376.47
	1313889.44
	Картометрический
	1.00
	 - 

	68
	 - 
	 - 
	441395.43
	1313839.14
	Картометрический
	1.00
	-


	69
	 - 
	 - 
	441394.07
	1313836.47
	Картометрический
	1.00
	 - 

	70
	441406.94
	1313830.37
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	71
	441439.64
	1313813.74
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	72
	441450.97
	1313805.03
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	73
	441465.69
	1313795.76
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	74
	441494.48
	1313799.24
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	75
	441494.59
	1313767.16
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	76
	441494.31
	1313727.22
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	77
	441506.11
	1313722.05
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	78
	441538.82
	1313699.02
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	79
	441541.35
	1313697.24
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	80
	441577.94
	1313671.47
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	81
	441594.39
	1313659.90
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	82
	441641.00
	1313625.90
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	83
	441717.33
	1313572.90
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	84
	441778.72
	1313525.55
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	85
	441781.18
	1313520.63
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	86
	441913.20
	1313418.58
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	87
	441979.39
	1313342.07
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	88
	442006.05
	1313261.74
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	89
	442022.89
	1313254.02
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	90
	442037.25
	1313221.72
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	91
	442042.87
	1313225.04
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	92
	442080.91
	1313068.34
	
	
	Картометрический
	1.00
	-

	93
	442073.41
	1313064.85
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	94
	442087.81
	1312986.58
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	95
	442079.31
	1312985.34
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	96
	442086.26
	1312947.08
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	97
	442097.76
	1312948.32
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	1
	442101.58
	1312913.00
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	
	
	
	
	
	
	
	

	98
	441694.61
	1313510.53
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	99
	441694.61
	1313510.77
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	100
	441694.37
	1313510.77
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	101
	441694.37
	1313510.53
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	98
	441694.61
	1313510.53
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	441516.79
	1313618.64
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	103
	441516.79
	1313618.88
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	104
	441516.55
	1313618.88
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	105
	441516.55
	1313618.64
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	102
	441516.79
	1313618.64
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	
	
	
	
	
	
	
	

	106
	441511.76
	1313671.66
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	107
	441511.76
	1313671.90
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	108
	441511.52
	1313671.90
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	109
	441511.52
	1313671.66
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	106
	441511.76
	1313671.66
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	441506.90
	1313720.86
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	111
	441506.90
	1313721.10
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	112
	441506.66
	1313721.10
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	113
	441506.66
	1313720.86
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	110
	441506.90
	1313720.86
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	
	
	
	
	
	
	
	

	114
	441998.33
	1313444.51
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	115
	441823.70
	1313571.23
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	116
	441818.42
	1313574.26
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	117
	441752.18
	1313626.82
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	118
	441628.49
	1313725.03
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	119
	441613.26
	1313735.81
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	120
	441566.37
	1313753.18
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	121
	441576.80
	1313781.30
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	122
	441623.06
	1313824.40
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	123
	441661.15
	1313842.68
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	124
	441695.97
	1313845.04
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	125
	441737.89
	1313824.70
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	126
	441789.85
	1313800.43
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	127
	441851.77
	1313751.90
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	128
	441880.23
	1313720.62
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	129
	441864.96
	1313705.89
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	130
	441881.69
	1313688.87
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	131
	441898.46
	1313703.34
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	132
	441919.19
	1313680.82
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	133
	441992.76
	1313542.22
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	114
	441998.33
	1313444.51
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	134
	441719.78
	1313691.81
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	135
	441719.78
	1313692.05
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	136
	441719.54
	1313692.05
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	137
	441719.54
	1313691.81
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	134
	441719.78
	1313691.81
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	138
	441732.63
	1313783.11
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	139
	441732.63
	1313783.35
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	140
	441732.39
	1313783.35
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	141
	441732.39
	1313783.11
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	138
	441732.63
	1313783.11
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	142
	441499.79
	1313789.29
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	143
	441499.79
	1313789.53
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	144
	441499.55
	1313789.53
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	145
	441499.55
	1313789.29
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	 - 

	142
	441499.79
	1313789.29
	 - 
	 - 
	Картометрический
	1.00
	-

	3.Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Часть №

	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
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7ВВЕДЕНИЕ


131. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ


152. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


152.1.
Экономико-географическое положение.


172.2.
Административно-территориальное устройство. Границы.


172.3.
Историко-градостроительный анализ территории Высокинского сельского поселения.


182.4.
Природно-ресурсный потенциал. Климатический и агроклиматический потенциал.


182.4.1.
Климат


182.4.2.
Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы


192.4.3.
Водные ресурсы


202.4.4.
Почвенные ресурсы


202.4.5.
Лесосырьевые ресурсы


202.4.6.
Система особо охраняемых природных территорий


202.5.
Население и демография сельского поселения.


242.6.
Экономическая база и анализ бюджета.


272.7.
Земельный фонд сельского поселения и категории земель.


282.7.1.
Земли населенных пунктов


292.7.2.
Земли сельскохозяйственного назначения


292.7.3.
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения


302.7.4.
Земли особо охраняемых территорий и объектов


312.7.5.
Земли лесного фонда


312.7.6.
Земли водного фонда


322.7.7.
Земли запаса


322.8.
Функциональное зонирование территории Высокинского сельского поселения.


382.9.
Зоны с особыми условиями использования территории


402.9.1.
Зоны охраны объектов культурного наследия и защитные зоны объектов культурного наследия.


452.9.2.
Охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта воинских захоронений.


452.9.3. Охранные зоны особо охраняемых природных территорий


462.9.4.
Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры


552.9.5.
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы


582.9.6.
Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны


602.9.7.
Зоны затопления и подтопления


622.9.8.
Санитарно-защитные зоны


672.10.
Объекты капитального строительства местного значения


692.10.1.
Объекты социальной инфраструктуры Высокинского сельского поселения


702.10.1.1.
Учреждения образования


712.10.1.2.
Объекты здравоохранения


742.10.1.3.
Организации и учреждения управления, кредитно-финансовых служб и предприятий связи


742.10.1.4.
Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства


752.10.1.5.
Объекты библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, культовые объекты


762.10.1.6.
Физкультурно-спортивные сооружения и объекты


772.10.2.
Транспортная инфраструктура


882.10.3.
Инженерная инфраструктура


972.10.4. Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства


982.10.5. Объекты массового отдыха жителей поселения, благоустройство и озеленение территории поселения


1002.10.6 Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами сбора мусора бытовых отходов и местами захоронения


1033.
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ


1033.1.
Базовый прогноз численности населения Высокинского сельского поселения.


1043.2.  Предложения по развитию Высокинского сельского поселения.


1244.
УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


1295.
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ВВЕДЕНИЕ
Генеральный план Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области разработан БУВО «Нормативно-проектный центр» на основании постановления администрации Высокинского сельского поселения от 22.09.2025 № 68, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации к составу, содержанию указанного документа территориального планирования, а также цифровому описанию местоположения границ населенных пунктов.

Генеральный план выполняется с целью обоснования и формирования решений, направленных на обеспечение комплексного социально-экономического и пространственного развития территории муниципального образования Высокинское сельское поселение Лискинского муниципального района Воронежской области (далее также – МО, поселение), создание комфортных условий для проживания населения, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение экологического равновесия, санитарного благополучия, а также улучшение инвестиционного климата.

Основными задачами Генерального плана являются:

· учет положений утвержденных документов стратегического планирования, в том числе стратегий социально-экономического развития Воронежской области и Лискинского муниципального района, программ и решений, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, национальных проектов, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

· учет утвержденных документов территориального планирования Российской Федерации, Воронежской области, Лискинского муниципального района, в том числе планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения;

· обеспечение согласованности положений Генерального плана и Правил землепользования и застройки Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области;

· учет градостроительных ограничений;

· уточнение и изменение функционального назначения территорий с учетом: сведений Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), планируемых к размещению объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения, предложений физических и юридических лиц, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Воронежской области;

В настоящем томе представлены материалы по обоснованию Генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), в которых проведен комплексный анализ использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования с учетом ранее разработанной градостроительной документации.

Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. 

В Генеральном плане Высокинского сельского поселения определены следующие сроки реализации проектных решений: 

· I очередь – 2035 г.

· II очередь – 2045 г.

Нормативная база:

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Воронежской области:

 Градостроительный кодекс Российской Федерации;  

 Земельный кодекс Российской Федерации;

 Лесной кодекс Российской Федерации; 

 Водный кодекс Российской Федерации;

 Воздушный кодекс Российской Федерации;

 Федеральный закон от 29.12.2004 № 191 - ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ»;

 Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

 Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

 Федеральный закон от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 18.10.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 21.12.1994. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

 Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

 Федеральный закон от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Закон Воронежской области от 07.07.2006 № 61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области»; 

· Закон Воронежской области от 14.12.2021 № 150-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области»;

· Закон Воронежской области от 02.12.2004 № 85-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Лискинского и Подгоренского районов, образовании в их составе новых муниципальных образований»;
 Закон Воронежской области от 05.05.2015 № 46-ОЗ «Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия на территории Воронежской области»;

 Закон Воронежской области от 27.10.2006 № 87-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения»;

 Закон Воронежской области от 20.12.2018 № 168-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года»;

 Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985»;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утративших силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Положение о зонах затопления, подтопления»;

· Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

· Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

· Приказа Росреестра от 26.07.2022 № П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории».

· Приказ Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

· Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

·   Приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;

· Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 № 182 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения»;

· Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.04.2025 г. № 202н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

· Распоряжение Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

·  Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.11.2024 № 677 «Об утверждении Ветеринарных правил сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов»;

· Постановление Правительства Воронежской области от 22.08.2012 № 731 «Об утверждении перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий из состава земель сельскохозяйственного назначения, использование которых для других целей не допускается»;

· Постановление администрации Воронежской области от 30.12.2005 № 1239 «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области» (вместе с «Перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области»);

· РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (утверждена: Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 07.07.94, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31.05.94) (с изм. от 29.06.1999);
· Приказ Управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 09.10.2017 № 45-01-04/115 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Воронежской области»;

а также сводами правил, санитарными правилами и нормами:

· СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

· СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

· СП 19.13330.2019. Свод правил. Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка;

· СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

· СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

· СП 31-110-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

· СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

· СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги; 

· СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы;

· СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

· СП 53.13330.2019. Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97*. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения);

· СП 58.13330.2019. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНиП 33-01-2003;

· СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

· СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;

· СП 115.13330.2016. Свод правил. Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95;

· СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, 
зданий и сооружений от опасных геологических процессов основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003;

· СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;

· СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

· СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Стандарты:

 ГОСТ Р 22.0.02-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения»;

 ГОСТ Р 22.0.03-2022 «Межгосударственный стандарт Безопасность в чрезвычайных ситуациях Природные чрезвычайные ситуации Термины и определения»;

 ГОСТ Р 22.0.05-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

Генеральный план выполнен на основе данных, предоставленных ведомствами и администрацией Высокинского сельского поселения в 2025 г:

· Паспорт Высокинского сельского поселения;

· Реестр (справочник) «Административно-территориальное устройство Воронежской области» (по состоянию на 1 декабря 2025 года), утвержденный Законом Воронежской области от 27.10.2006 г. № 87-ОЗ;
· Картографические материалы Высокинского сельского поселения;

· Данные анкетного обследования;

· Представленные ответы на запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Высокинского сельского поселения.

При разработке проекта были использованы также следующие документы и материалы:

· Схема территориального планирования Воронежской области, утвержденная постановлением Правительства Воронежской области от 05.03.2009 №158;

· Схема территориального планирования Лискинского муниципального района Воронежской области, утвержденная решением Совета народных депутатов Лискинского муниципального района от 17.11.2011 № 93 (в ред. реш. СНД от 01.03.2024 № 187);

· Генеральный план Высокинского сельского поселения, утвержденный решением Совета народных депутатов Высокинского сельского поселения от 31.05.2011 г. № 22 (в редакции решения от 18.08.2014 №24, от 18.06.2015 №18, от 05.09.2016 №66, от 23.10.2020 №6, от 28.12.2022 № 83)

· Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

При разработке генерального плана Высокинского сельского поселения учитывались:

·  Схема территориального планирования Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р (с последующими изменениями и дополнениями);

· Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2025 № 3321-р (с последующими изменениями и дополнениями);
·  Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р;
·  Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р (с последующими изменениями и дополнениями);
·  Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 №816-р (с последующими изменениями и дополнениями);
·  Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс;
·  Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с последующими изменениями и дополнениями);
· Схема территориального планирования Воронежской области, утвержденная постановлением Правительства Воронежской области от 05.03.2009 №158 (в действующей редакции);

· Постановление Правительства Воронежской области от 28.12.2024 № 903 «Об утверждении областной адресной инвестиционной программы по объектам государственной (областной) собственности на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в действующей редакции);
· Постановление Правительства Воронежской области от 28.12.2024 № 905 «Об утверждении адресного (пообъектного) перечня предоставления субсидий местным бюджетам на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в действующей редакции);
· Закон Воронежской области от 20.12.2018 № 168-ОЗ (в редакции закона Воронежской области от 23.12.2019 № 165-ОЗ) «О Стратегии социально- экономического развития Воронежской области на период до 2035 года»;

· Схема территориального планирования Лискинского муниципального района Воронежской области, утвержденная решением Совета народных депутатов Лискинского муниципального района от 17.11.2011 № 93 (в ред. реш. СНД от 01.03.2024 № 187);

·  Решение Совета народных депутатов Лискинского муниципального района от 25.12.2018 г.  № 191 «Об утверждении Стратегии социально- экономического развития Лискинского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года»;

·  Решение Совета народных депутатов Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района от 28.02.2017 № 88 «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 года»;

·  Решение Совета народных депутатов Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района от 10.08.2017 № 101 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 года»;

·  Решение Совета народных депутатов Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района от 25.09.2017 г. №104 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017 – 2027 года»

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1.  Экономико-географическое положение.

Высокинское сельское поселение расположено в центральной части Лискинского муниципального района Воронежской области.

На территории сельского поселения расположены три населённых пункта: село Высокое, хутор Подлесный, хутор Старая Покровка. Село Высокое является административным центром поселения.

Высокинское сельское поселение граничит на севере с  Дракинским сельским поселением Лискинского муниципального района, на северо-востоке – с Степнянским и Краснознаменским сельскими поселениями Лискинского муниципального района, на востоке – с Городским поселением - город Лиски Лискинского муниципального района, на юге – с Залуженским и Селявинским сельскими поселениями Лискинского муниципального района, на западе – с Копанищенским, Троицким и Бодеевским сельскими поселениями Лискинского муниципального района.

По территории поселения проходит участок Юго-Восточной железной дороги «Воронеж – Лихая». На территории расположена станция «Бодеево».
По территории поселения проходят автодороги регионального значения: 20 ОП РЗ К 3-14 «Лиски-Давыдовка», 20 ОП РЗ К 45-14 «Северный обход г. Лиски», 20 ОП РЗ Н 47-14 «Северный обход г. Лиски» - с. Высокое», 20 ОП РЗ Н 22-14 «Лиски-Давыдовка»-с. Копанище», 20 ОП РЗ Н 21-14 «Лиски-Давыдовка»-п. 2-го отд. свх «2-я Пятилетка», 20 ОП РЗ Н 40-14 «Лиски-Давыдовка»-Копанище» -х. Старая Покровка»,  20 ОП РЗ Н 23-14 «Лиски-Давыдовка»-Копанище»-х. Подлесный», 20 ОП РЗ Н 33-14 «Лиски – Давыдовка» - х. Степной».

По южной границе поселения протекает река Дон.
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Местоположение Высокинского сельского поселения в современном административно-территориальном устройстве Лискинского муниципального района

Выписка из реестра административно-территориального устройства

Воронежской области (по состоянию на 1 декабря 2025 года)

	Административно –

территориальные единицы
	Территориаль-ные единицы       (населённые пункты)
	Кол-во

жителей

на

01.01.2025 года
	Кол-во

жителей

на

01.10.2021 года
	Кол-во

жителей

на 01.01.2011 года
	Расстояние (км)
	Площади админис-тративно-террито-риальных единиц (га)

	
	
	
	
	
	до адм.

центра

посе-ления
	до адм.

центра

района
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Высокинское сельское поселение
	
	2280
	2358
	2351
	
	
	8877,60

	
	село Высокое
	
	2194
	2285
	Центр
	9
	447,00

	
	хутор Подлесный
	
	114
	58
	19
	
	99,48

	
	хутор 

Старая Покровка
	
	50
	8
	8
	
	44,49


По данным, предоставленным администрацией Высокинского сельского поселения, по состоянию на 01.01.2025 года на территории проживает 2297 человек, в том числе по населенным пунктам:

- село Высокое – 2140 чел.;

- хутор Подлесный – 105 чел.;

- хутор Старая Покровка – 52 чел.

Административный центр поселения – село Высокое по численности населения относится к средним сельским населенным пунктам (численность от 200 до 3000 человек).

В настоящем проекте для расчётов обеспеченности объектами социального и культурно-бытового назначения, а также обеспеченности жилым фондом, принята численность населения согласно данным, предоставленным администрацией Высокинского сельского поселения.

Вышеуказанная численность населения будет принята для расчетов технико-экономических показателей генерального плана.

1.2. Административно-территориальное устройство. Границы.

Границы и статус Высокинского сельского поселения установлены законом Воронежской области от 02.12.2004 № 85-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Лискинского и Подгоренского районов, образовании в их составе новых муниципальных образований» (далее – Закон Воронежской области от 02.12.2004 № 85-ОЗ).

Согласно описанию, представленному в Законе Воронежской области от 02.12.2004 № 85-ОЗ, общая площадь в границах поселения составляет 8877,603 га.

В настоящем проекте для расчетов приняты площади и границы поселения, утвержденные законом Воронежской области от 02.12.2004 № 85-ОЗ.

В соответствии с п. 5.1. ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Границы населенных пунктов: села Высокое, хутора Старая Покровка, хутора Подлесный установлены, сведения о границах внесены в ЕГРН. Для отображения в графических материалах существующие (опорные) границы села Высокое, хутора Старая Покровка, хутора Подлесный определены границами, сведения о которых содержатся в ЕГРН.

2.4.1. С учетом изложенного выше, общая площадь земель в границах населенных пунктов на территории Высокинского сельского поселения составляет 591,17 га.

1.3. Историко-градостроительный анализ территории Высокинского сельского поселения.

Село Высокое

Село Высокое было основано в 1912 году. Первыми жителями с. Высокого были переселенцы из острогожского села Урыв. Это были зажиточные крестьяне: Н. А. Недолужко, А. А. Циблиев, В.А. Ковалев, Ф.Е. Лысенко, А.И.Волков. Они заняли землю на взгорье, на возвышенном месте, страдали от суховеев и от недостатка воды, которую иногда приходилось возить из реки Дон более чем за 10 верст. Про поселок так и говорили: хутор на высоком месте. От этого и произошло название Высокий.

Хутор Подлесный

Хутор Подлесный расположен в 8 км к западу от города Лиски. Он возник в конце XIX века. Название хутора по местоположению — у опушки леса. 

На территории поселения располагаются военно-мемориальные объекты (символические):

	№ 
п/п
	Наименование

объекта
	Датировка
	Адрес

	1. 
	Мемориал 
	1941-1945 гг.
	с Высокое, ул. Полевая, 2г


1.4. Природно-ресурсный потенциал. Климатический и агроклиматический потенциал.
1.4.1. Климат

Климат на территории Высокинского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. В климате четко выражены все сезоны года. Зима длится от 4,5 до 5 месяцев. Первые морозы наблюдаются в первых числах октября. Продолжительность безморозного периода от 227 до 233 дней.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град. Опасные метеорологические явления, приводящие к ЧС, и главным образом на дорогах, – метели, ливневые дожди, град, шквал, гололёд. 

1.4.2. Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы

Геологическое строение

Территория Высокинского сельского поселения находится на Окско-Донской равнине, характеризуется спокойным рельефом, местами осложненная ложбинами и неглубокими оврагами. В пределах Окско-Донской равнины имеют развитие современные экзодинамические процессы (овражная и балочная эрозия, оползни, осыпи). Овражная эрозия приурочена к склонам водоразделов и речных террас, сложенных легко размываемыми горными породами. Оползни возникают при условии наличия в геологическом строении склонов увлажненных глинистых слоев. На территории поселения широко распространены лессовидные суглинки, дресвяно-щебенистые суглинки, супеси, глины и пески.

Минерально-сырьевые ресурсы.

По данным единого фонда геологической информации о недрах и государственного реестра участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, на территории поселения выявлены следующие месторождение полезных ископаемых и подземных вод с утвержденными запасами. 

Характеристика месторождений (участков) полезных ископаемых

	№ п/п
	Наименование полезного ископаемого
	Наименование месторождения (участка)
	Местоположение месторождения
	Информация о разработке месторождения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Пески кварцевые (силикатные)
	«Старопокровское» месторождение
	расположено в 7,5 км к югу от г. Лиски
	разрабатывается АО «РЖДстрой» филиал СМТ «Стройиндустрия» Лискинский песчаный карьер (ВРЖ 80048 ТЭ)

	2
	Пески
	участок «Старопокровский-2»
	расположен около х. Старая Покровка
	ООО «Земстройсервис» (ВРЖ 013277 ТЭ, ВРЖ 006293 ТП)

	3
	Пески
	месторождение «Старая Покровка»
	расположено около х. Старая Покровка
	разрабатывается ООО «ЭкоНиваАгро» (ВРЖ 80288 ТЭ)

	4
	Строительные

пески
	участок «Калачинский II» (Лискинское месторождение)
	расположен в 0,5 км северо-западнее х. Калач
	разрабатывается АО «РЖДстрой» (ВРЖ 80513 ТЭ)

	5
	Строительные

пески
	участок «Калачинский (Карьерный)» (Лискинское месторождение)
	расположен около х. Старая Покровка
	не разрабатывается


1.4.3. Водные ресурсы

Подземные воды

Территория располагается в зоне Приволжско-Хоперского артезианского бассейна. Пресные подземные воды приурочены к основным водоносным комплексам, широко используемым для целей водоснабжения. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории поселения, обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами.

Поверхностные воды

Гидрографию территории поселения составляют незначительная часть реки Дон, а также озера (Сидоровское, Белое, Бобошное, Яма и др.), ручьи и временные периодически действующие водотоки.

Характеристика водотоков

	Название водотока
	Исток
	Устье
	Длина водотока, км


	1
	2
	3
	4

	река Дон
	г. Новомосковск (Тульская область)
	Азовское море
	1870,0


Основным источником питания поверхностных водных объектов являются талые воды, что определяет характер водного режима поверхностных водных объектов. Основные особенности водного режима поверхностных водных объектов является высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и низкая зимняя межень.

В результате хозяйственной деятельности последних десятилетий в условиях относительно высокой антропогенной нагрузки гидрологические и гидрографические характеристики водных объектов испытывают изменения. Снижение количества древесной растительности существенно уменьшает водорегулирующую способность водосборной площади, отчего половодья и ливневые паводки приобретают негативный характер. 

1.4.4. Почвенные ресурсы

Почвенные ресурсы Высокинского сельского поселения преимущественно представлены черноземами типичными, а также серыми лесными и аллювиальными пойменными почвами. 

Изменение количественного и качественного состава почв, а также снижение ее плодородности происходит преимущественно в результате природных и антропогенных факторов, приводящих, в частности, к водной и ветровой эрозия, а также загрязнению почв.

1.4.5. Лесосырьевые ресурсы

Леса на территории сельского поселения представлены землями Давыдовского лесничества. Кроме того, имеются отдельные облесенные участки по балкам и оврагам. Из древесных пород преобладает сосна. Основными лесообразующими породами являются дуб, сосна, береза, ива, ольха черная и др. В возрастной структуре лесов преобладают средневозрастные насаждения.

На территории имеются защитные лесные насаждения, представленные лесными полосами, сформированных для защиты посевов сельскохозяйственных культур от засух, суховеев и пыльных бурь, предотвращения заносов крупных дорог песком и снегом.

1.4.6. Система особо охраняемых природных территорий
На территории Высокинского сельского поселения особо охраняемые природные территории отсутствуют.

1.4.7. Ландшафтно-рекреационный потенциал

Естественные ландшафты поверхностных водных объектов создают предпосылки для развития экологического, познавательного и активного оздоровительного туризма.

При перспективном планировании развития рекреации и туризма должны, прежде всего, учитываться природные особенности территории, среди которых основным являются климатические.

Фактором, способствующим развитию рекреации, является наличие водоемов, пляжей, привлекающих рекреантов для курортного отдыха, отдыха выходного дня, любительского лова.

Основными лимитирующими факторами развития рекреации в поселении являются следующие:

- овражно-балочного рельефа;

- наличие гнуса в весенне-летний период на водоемах;

- процесс заболачивания пойменных территорий.

1.5. Население и демография сельского поселения.
Население, его динамика и возрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями, влияющими на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. Демографическая структура и состав населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

При разработке данного раздела учтены материалы Паспортов Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района за 2020-2024 г.г.

В соответствии с данными, предоставленными администрацией Высокинского сельского поселения, общая численность населения по состоянию на 01.01.2025г. составляет 2297 человек, в том числе по населенным пунктам:

· с. Высокое – 2140 чел.;

· х. Подлесный - 105 чел.,

· х. Старая Покровка – 52 чел.

Основные показатели движения населения Высокинского сельского поселения

	Наименование показателей
	Годы

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Численность постоянного населения, всего, чел.
	2330
	2320
	2306
	2297
	2297

	Число родившихся, чел.
	19
	19
	13
	19
	18

	Число умерших, чел.
	39
	49
	47
	46
	38

	Естественный прирост  (убыль) населения (+, -), чел.
	-20
	-30
	-34
	-27
	-20

	Миграция:
	
	
	
	
	

	Число прибывших, чел.
	117
	69
	58
	98
	140

	Число выбывших, чел.
	41
	120
	102
	31
	120

	Миграционный прирост (убыль) населения (+, -), чел.
	+76
	-51
	-44
	+67
	+20

	Общий прирост (убыль) населения (+, -), чел.
	+56
	-81
	-78
	+40
	0
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Для динамики численности населения последних лет (2020-2024 г.г.) Высокинского сельского поселения характерны, в основном, отрицательные показатели. 

Коэффициент рождаемости колеблется в пределах 5,6-8,3‰, а коэффициент смертности – 16,5-20,4‰. 
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В современных условиях миграция играет важную роль в формировании численности населения. По сути, она является единственно возможным источником, компенсирующим естественную убыль населения, а также оказывает весомое влияние на формирование половозрастной структуры. 

Коэффициент механического прироста населения имеет, в основном, положительные показатели и колеблется в пределах (-22,0)-29,2‰. 

Динамика возрастной структуры населения

	Наименование показателей
	Годы

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Численность населения моложе трудоспособного возраста, всего чел./%
	302/13,0
	281/12,1
	295/12,8
	342/14,9
	355/15,4

	Численность населения трудоспособного возраста, всего чел./%
	1418/60,8
	1441/62,1
	1381/59,9
	1365/59,4
	1417/61,7

	Численность населения старше трудоспособного возраста, всего чел./%
	610/26,2
	598/25,8
	630/27,3
	590/25,7
	525/22,9

	Итого (чел./%):
	2330/

100,0
	2320/

100,0
	2306/

100,0
	2297/

100,0
	2297/

100,0
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Доля детей в общей возрастной структуре на 01.01.2025 г. составила 15,4%. 

Высока доля населения в возрасте старше трудоспособного – 22,9%.

Возрастная структура населения относится к регрессивному типу, при которой доля лиц старше трудоспособного возраста превышает долю моложе трудоспособного возраста населения.

Численность населения в трудоспособном возрасте составила 61,7%. 

Трудовые ресурсы и занятость населения

Структура занятых в экономике сельского поселения представлена в таблице ниже:

Занятость трудоспособного населения по видам экономической деятельности
	№ п/п
	Наименование показателей
	Годы

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Численность работников – всего, чел.
	1443
	1471
	1411
	1380
	1432

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	на предприятиях (организациях) населенного пункта,
	180
	180
	167
	172
	165

	
	из них:
	
	
	
	
	

	1. 
	сельское хозяйство
	82
	82
	70
	70
	83

	2. 
	образование
	45
	45
	44
	45
	45

	3. 
	здравоохранение и предоставление социальных услуг
	12
	12
	12
	10
	6

	4. 
	оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
	27
	27
	27
	35
	12

	5. 
	производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	2
	2
	2
	2
	2

	6. 
	транспорт и связь
	12
	12
	12
	10
	14

	7. 
	обрабатывающие производства
	-
	-
	-
	-
	1

	8. 
	добыча полезных ископаемых
	-
	-
	-
	-
	1

	9. 
	финансовая деятельность
	-
	-
	-
	-
	1


Наибольший удельный вес всех занятых в экономике поселения составляют занятые в сфере сельского хозяйства.

Занятость и безработица

Показатели по структуре трудовых ресурсов поселения

	№ п/п
	Наименование показателей
	Годы

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Трудовые ресурсы, чел.
	1443
	1471
	1411
	1380
	1432

	2
	Численность населения в трудоспособном возрасте, чел.
	1418
	1441
	1381
	1365
	1417

	3
	Число занятых в отраслях экономики пенсионеров и подростков
	25
	30
	30
	15
	15

	4
	Общая численность безработных, чел.
	120
	110
	100
	100
	110

	5
	Безработные, зарегистрированные в службе занятости, чел.
	6
	5
	11
	5
	6


Доля общей численности по поселению по состоянию на 01.01.2025г. составила 7,7%, а официально зарегистрированных безработных – 0,4%. За рассматриваемый период (2020-2024 г.г.) доля официально зарегистрированных безработных осталась на том же уровне, а доля общей численности безработных снизилась на 0,6%.

Для сдерживания в перспективе показателя безработицы по поселению необходимо дальнейшее развитие экономической и социальной сфер.

1.6. Экономическая база и анализ бюджета.
Эффективность производства является ключевым фактором жизнеспособности предприятий, необходимым условием расширенного воспроизводства в сельских поселениях в целях сбалансированного территориального развития.

Создание экономического механизма саморазвития сельского поселения, формирование бюджетов органов местного самоуправления на основе надёжных источников финансирования являются целью успешного функционирования сельского поселения как административно-территориальной единицы.

Рассматривая экономический потенциал сельского поселения, следует отметить его аграрную и рекреационную направленность. Основа сельского хозяйства – животноводство и выращивание зерновых культур, развитию которого способствуют благоприятные агроклиматические условия и высокое плодородие почв. 

Деятельность промышленных предприятий Высокинского сельского поселения относится к горнодобывающей, металлургической, а также пищевой промышленности. Один из песчаных карьеров, расположенный в Высокинском сельском поселении, «Старопокровский-2», его производственная мощность составляет 150 тыс. куб. м/год песка.

Промышленные предприятия Высокинского сельского поселения

	№

п/п
	Наименование объекта
	Местоположение (адрес)
	Вид деятельности 
	Численность работающих

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ООО «Регата»
	Западнее х. Старая Покровка
	Производство незамкнутых стальных профилей горячей обработки, листового проката в пакетах и стального рельсового профиля для железных дорог и трамвайных путей (код по ОКВЭД 24.10.7).
	25

	2. 
	АО «РЖД СТРОЙ» (Лискинский песчаный карьер)
	Западнее х. Старая Покровка
	Разработка гравийных и песчаных карьеров (код по ОКВЭД 08.1)
	4

	3. 
	ИП Частикин А.А. (песчаный карьер Старопокровский – 2)
	Севернее х. Старая Покроовка
	Разработка гравийных и песчаных карьеров (код по ОКВЭД 08.1)
	6

	4. 
	ООО «ЭкоНиваАгро» (песчаный карьер)
	Севернее х. Старая Покровка
	Разработка гравийных и песчаных карьеров (код по ОКВЭД 08.1)
	6

	5. 
	ЗАО «ВОРОНЕЖТЕЖТЕРМИНАЛ»
	Севернее х. Старая Покровка
	Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки (код по ОКВЭД 63.12.21) 
	40

	6. 
	ООО «Торговый дом ЭКОМЯСПРОМ»
	Южнее с.Высокое
	Переработка и консервирование мяса (код по ОКЭВД 10.11)
	3

	7. 
	ООО «Исток»
	Южнее с.Высокое
	Производство масел и жиров (код по ОКЭВД 10.41)
	271


На территории Высокинского сельского поселения действует 360 ед. ЛПХ. Их поголовье скота включает: КРС – 25 гол., свиньи – 5 гол., овцы и козы – 74 гол., птица – 563 гол.; а также посевные площади сельскохозяйственных культур в размере 195,0 га.

Сельскохозяйственные предприятия Высокинского сельского поселения

	№

п/п
	Наименование объекта
	Местоположение (адрес)
	Вид деятельности 

	1
	2
	3
	4

	1
	ООО «Бичевнический Элеватор»
	южнее с. Высокое
	Хранение и складирование зерна (код по ОКВЭД 52.10.3)

	2
	АО «Куриное царство» 
	западнее с. Высокое
	Разведение сельскохозяйственной птицы (код по ОКВЭД 01.47)

	3
	ООО «ЭкоНиваАгро»
	Высокинское сельское поселение
	Смешанное сельское хозяйство (код по ОКВЭД 01.50)

	4
	ООО «ЭкоНиваАгро» (молочный комплекс КРС на 2800 голов)
	Западнее с. Высокое
	Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока (код по ОКВЭД 01.41)

	5
	Молочно-товарная ферма подразделение Высокое 
	с. Высокое, ул. Мира, 50
	Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока (код по ОКВЭД 01.41)

	6
	Зернокомплекс «Высокое»
	севернее с. Высокое 
	Хранение и складирование зерна (код по ОКВЭД 52.10.3)


Анализ бюджета поселения

Одной из основных задач экономического развития поселения является выполнение доходной части бюджета, без которой невозможно развитие территории муниципального образования.

Бюджет муниципального образования 

	№ п/п
	Наименование показателей
	Един.

измерен.
	за 2023 год
	за 2024 год

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и доходы от предпринимательской деятельности и иной, приносящей доход, деятельности) - всего
	тыс.руб.
	18748,0
	33202,7

	1.1
	Налог на доходы физических лиц
	тыс.руб.
	816,6
	1149,2

	1.2
	Налоги на совокупный доход
	тыс.руб.
	3,0
	3,2

	1.3
	Налоги на имущество
	тыс.руб.
	6717,4
	7551,5

	
	- налог на имущество организаций
	тыс.руб.
	835,9
	955,5

	
	- земельный налог
	тыс.руб.
	5881,5
	6596,0

	1.4
	Государственная пошлина
	тыс.руб.
	1,3
	0,6

	1.5
	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
	тыс.руб.
	6,0
	3,9

	1.6
	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
	тыс.руб.
	57,9
	70,4

	1.7
	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
	тыс.руб.
	293,2
	-

	1.8
	Штрафы, санкции, возмещение ущерба
	тыс.руб.
	1,4
	3,0

	1.9
	Прочие неналоговые доходы
	тыс.руб.
	351,1
	98,8

	1.10
	Безвозмездные поступления
	тыс.руб.
	10851,1
	24322,1

	
	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	тыс.руб.
	10851,1
	24322,1

	
	· Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	тыс.руб.
	1715,1
	1647,0

	
	· Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
	тыс.руб.
	-
	3000,0

	
	· Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	тыс.руб.
	283,2
	340,5

	
	· Иные межбюджетные трансферты
	тыс.руб.
	8852,8
	19334,6

	
	Из общей величины доходов - собственные доходы
	тыс.руб.
	7896,9
	8880,6

	2
	Расходы местного бюджета - всего
	тыс.руб.
	18251,9
	32782,3

	
	· Общегосударственные вопросы
	тыс.руб.
	5124,9
	6224,4

	
	· Национальная оборона
	тыс.руб.
	283,2
	340,5

	
	· Национальная экономика
	тыс.руб.
	6718,9
	10635,0

	
	· Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	тыс.руб.
	319,1
	16,0

	
	· Жилищно-коммунальное хозяйство
	тыс.руб.
	2588,4
	2440,5

	
	· Культура, кинематография и средства массовой информации
	тыс.руб.
	2288,0
	6614,7

	
	· Социальная политика
	тыс.руб.
	367,0
	407,3

	3
	Профицит (+), дефицит (-)
	тыс.руб.
	-496,1
	-420,4


Собственные доходы Высокинского сельского поселения составили 26,7% в 2024г. от общего дохода, что говорит о высокой дотационности бюджета. Основную часть собственных доходов местного бюджета составляет земельный налог – 74,3%.

Стоит указать, что регулирование процесса формирования доходов с помощью межбюджетных трансфертов приводит к снижению бюджетной активности органов власти. Увеличение стабильности и предсказуемости доходов местных бюджетов зависит от повышения уровня финансового обеспечения полномочий органов местного самоуправления, за счет собственных доходов. 

На сегодняшний день главным источником привлечения доходов в бюджет остаются поступления от местных налогов и сборов. Для повышения самостоятельности и расширения возможностей развития сельского поселения необходим поиск внутренних ресурсов, сосредоточенных в области налоговых и неналоговых доходов бюджета.

В связи с этим необходимо: повышать социально-экономическое развитие территории; осуществлять контроль над оформлением земельных участков в собственность; регулярно и своевременно обновлять сведения, необходимые для начисления местных налогов, активизировать работу по легализации заработной платы; принимать меры административного воздействия в отношении недоимщиков по местным налогам.

По результатам анализа, проведенного в пункте 2.6, выявлено следующее:

· значительной проблемой является высокая дотационность бюджета Высокинского сельского поселения.
1.7. Земельный фонд сельского поселения и категории земель.
Сведения о распределении земель по категориям на территории Высокинского сельского поселения 

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица

измерения
	Количество



	1
	2
	3
	4

	1
	Общая площадь земель в границах сельского (городского) поселения - всего         
	га
	8877,603

	2
	Общая площадь населенных пунктов – всего                           
	га
	591,17

	3
	Земли сельскохозяйственного назначения - всего
	га
	6532,208

	4
	Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны - всего
	га
	374,972

	5
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	га
	-

	6
	Земли лесного фонда
	га
	1,394

	7
	Земли водного фонда
	га
	-

	8
	Земли запаса
	га
	-


В рамках настоящего Генерального плана произведен подсчет площадей земель по категориям картографическим методом с использованием геоинформационной системы ПАНОРАМА с учетом сведений о границах населенных пунктов и земельных участках, содержащихся в ЕГРН.

Во избежание разночтений после утверждения Генерального плана требуется проведение мероприятий по уточнению площадей земель различных категорий на территории Высокинского сельского поселения с внесением соответствующих изменений в учётную документацию.

1.7.1.  Земли населенных пунктов

В соответствии с п. 1 ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 ЗК РФ: «Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам».

В соответствии с п. 5.1. ст. 23 ГрК РФ, обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН. Органы местного самоуправления поселения, муниципального округа, городского округа также вправе подготовить текстовое описание местоположения границ населенных пунктов. Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, требования к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения ЕГРН, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН.

Границы и статус Высокинского сельского поселения установлены Законом Воронежской области от 02.12.2004 № 85-ОЗ.

Границы населенных пунктов: села Высокое, хутора Старая Покровка, хутора Подлесный установлены, сведения о границах внесены в ЕГРН. Для отображения в графических материалах существующие (опорные) границы села Высокое, хутора Старая Покровка, хутора Подлесный определены границами, сведения о которых содержатся в ЕГРН.

2.4.2. Общая площадь земель в границах населенных пунктов на территории Высокинского сельского поселения составляет 591,17 га, в том числе: 

· село Высокое — 447,199 га;

· хутор Старая Покровка – 44,489 га;

· хутор Подлесный – 99,482 га.

Выводы:

Требуются мероприятия по приведению в соответствие учётной документации после утверждения генерального плана.
1.7.2.  Земли сельскохозяйственного назначения

2.4.3. В соответствии с п. 1 ст. 77 ЗК РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, мелиоративными защитными лесными насаждениями, водными объектами (в том числе прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми в целях осуществления прудовой аквакультуры), объектами капитального строительства, некапитальными строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, в случаях, предусмотренных федеральными законами, нестационарными торговыми объектами, а также жилыми домами, строительство, реконструкция и эксплуатация которых допускаются на земельных участках, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления своей деятельности, либо на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства для собственных нужд.

В соответствии со ст. 78 ЗК РФ земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства).

В соответствии со ст. 79 ЗК РФ сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. Сельскохозяйственные угодья не могут включаться в границы территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд, а также использоваться для строительства садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей на садовом земельном участке.

2.4.4. В соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН показатель площади земель сельскохозяйственного назначения, составляет 6532,208 га. 

1.7.3.  Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с п. 1 ст. 87 ЗК  РФ «землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (далее - земли промышленности и иного специального назначения)».

2.4.5. Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

· земли промышленности;

· земли энергетики;

· земли транспорта;

· земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

· земли для обеспечения космической деятельности;

· земли обороны и безопасности;

· земли иного специального назначения.

Согласно п. 3 ст. 87 ЗК РФ в состав земель промышленности и иного специального назначения в целях обеспечения безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации объектов промышленности, энергетики, особо радиационно опасных и ядерно-опасных объектов, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, транспортных и иных объектов могут включаться зоны с особыми условиями использования земель.

В рамках разработки генерального плана проведены работы по изменению категории земель земельных участков и приведение их к действующему законодательству.

В соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, показатель земель промышленности и иного специального назначения на территории Высокинского сельского поселения составляет 374,972 га

1.7.4.  Земли особо охраняемых территорий и объектов

В соответствии с ст. 94 ЗК РФ «К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим». 
К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) особо ценные земли.

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий федерального значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий федерального значения устанавливаются Правительством Российской Федерации на основании федеральных законов.

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий регионального и местного значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий регионального и местного значения устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Земли особо охраняемых природных территорий, земли, занятые объектами культурного наследия Российской Федерации, используются для соответствующих целей. Использование этих земель для иных целей ограничивается или запрещается в случаях, установленных Земельным Кодексом РФ, федеральным законодательством в сфере особо охраняемых природных территорий и объектов культурного наследия.

В соответствии с п. 1. ст. 95 ЗК РФ «К землям особо охраняемых природных территорий относятся земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов».

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, объекты растительного и животного мира, естественные экологические системы, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

В соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН земли особо охраняемых территорий на территории Высокинского сельского поселения не зарегистрированы.

1.7.5.  Земли лесного фонда

В соответствии с п. 1. ст. 101 ЗК РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли, состав которых устанавливается лесным законодательством.

Порядок использования и охраны земель лесного фонда устанавливается Земельным кодексом и лесным законодательством.

В соответствии со ст. 6.1. Лесного кодекса РФ к лесным землям относятся земли, на которых расположены леса, и земли, предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины и другие).

К нелесным землям относятся земли, необходимые для освоения лесов (просеки, дороги и другие), и земли, неудобные для использования (болота, каменистые россыпи и другие).

Лесной фонд в границах Высокинского сельского поселения представлен лесонасаждениями Лискинского участкового лесничества Давыдовского лесничества Воронежской области, установленным Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 25.03.2022 № 525 «Об установлении границ Давыдовского лесничества в Воронежской области».
В соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН площадь лесного фонда, составляет 1379,253 га.
1.7.6. Земли водного фонда

2.4.6. В соответствии со ст. 102 Земельного кодекса РФ к землям водного фонда относятся земли, на которых находятся поверхностные водные объекты.

В соответствии с ст. 5 Водного кодекса РФ поверхностным водным объектам относятся:

1) моря или их отдельные части (проливы, заливы, в том числе бухты, лиманы и другие);

2) водотоки (реки, ручьи, каналы);

3) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища);

4) болота (низинные, переходные, верховые);

5) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры);

6) ледники, снежники.

Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод и покрытых ими земель в пределах береговой линии.

Береговая линия (граница водного объекта) определяется для:

1) моря - по постоянному уровню воды, а в случае периодического изменения уровня воды - по линии максимального отлива;

2) реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера - по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не покрыты льдом;

3) пруда, водохранилища - по нормальному подпорному уровню воды;

4) болота - по границе залежи торфа на нулевой глубине.

Порядок определения местоположения береговой линии (границы водного объекта), случаи и периодичность ее определения устанавливаются Правительством Российской Федерации. Требования к описанию местоположения береговой линии (границы водного объекта) устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

2.4.7. Если водные объекты полностью находятся в пределах земель сельскохозяйственного назначения и (или) земель других категорий, такие земли не относятся к землям водного фонда.
2.4.8. В целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов осуществляется резервирование земель.

2.4.9. Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется Земельным кодексом и водным законодательством.

Согласно ст. 1 Водного кодекса РФ водный фонд - совокупность водных объектов в пределах территории Российской Федерации; водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима.

2.4.10. Вопросы использования и охраны земель Водного фонда не рассматриваются в документах территориального планирования и регулируются исключительно положениями Водного кодекса.

2.4.11. На территории Высокинского сельского поселения расположены поверхностные водные объекты. Сведения о границах водоохранных и прибрежных зон, а также береговых линий внесены в ЕГРН не от всех поверхностных водных объектов. Точное определение площади земель водного фонда картографическим методом при использовании геоинформационных систем, в которых ведется разработка документов территориального планирования, не представляется возможным.

2.4.12. В соответствии со сведениями ЕГРН, земли водного фонда на территории поселения под поверхностными водными объектами не зарегистрированы. 

1.7.7.  Земли запаса

В соответствии со ст. 103 ЗК РФ к землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 настоящего Кодекса.

Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса включены в границы охотничьих угодий, случаев выполнения работ, связанных с пользованием недрами на таких землях, и иных предусмотренных федеральными законами случаев.

В соответствии с данными паспорта муниципального образования на территории Высокинского сельского поселения земли запаса не зарегистрированы.
1.8. Функциональное зонирование территории Высокинского сельского поселения.
Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

2.4.13. Функциональное зонирование территории Высокинского сельского поселения является одним из базовых инструментов регулирования территориального развития поселения, определяющим хозяйственно-градостроительную направленность использования территорий МО. Генеральным планом определены количество и номенклатура функциональных зон. Параметры функциональных зон установлены на основе результатов комплексной оценки территории и анализа социально-экономической ситуации в Высокинском сельском поселении.

2.4.14. Функциональные зоны в границах Высокинского сельского поселения определяются по фактическому использованию:

· жилые зоны, в состав которой входит: зона индивидуальной жилой застройки;

· общественно-деловые зоны;

· производственные зоны;

· зоны транспортной инфраструктуры;

· зоны инженерной инфраструктуры;

· зоны сельскохозяйственного использования;

· производственные зоны сельскохозяйственных предприятий;
· зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса); 
· зоны кладбищ;
· зоны озелененных территорий специального назначения;
· коммунально-складские зоны;
· зоны садоводства и огородничества;
· зоны добычи полезных ископаемых;
· иные зоны (естественная природно-ландшафтная зона общего пользования (отсутствие хозяйственной деятельности)
Параметры функциональных зон на территории Высокинского сельского поселения.

	№ п/п
	Наименование функциональной зоны на карте
	Площадь, га

	1
	2
	3

	Площадь функциональных зон в границах населенных пунктов:

	село Высокое

	1. 
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	292,586

	2. 
	Общественно-деловая зона
	7,01

	3. 
	Зона транспортной инфраструктуры
	9,506

	4. 
	Зона инженерной инфраструктуры
	1,219

	5. 
	Зона сельскохозяйственного использования
	99,144

	6. 
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	25,007

	7. 
	Зона кладбищ
	3,688

	8. 
	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса
	4,28

	9. 
	Коммунально-складская зона
	2,828

	10. 
	Зона озелененных территорий специального назначения
	1,931

	ИТОГО
	447,199

	хутор Старая Покровка

	1. 
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	36,819

	2. 
	Иная зона (естественная природно-ландшафтная 

зона общего пользования (отсутствие хозяйственной 

деятельности)
	6,614

	3. 
	Зона транспортной инфраструктуры
	1,056

	ИТОГО
	44,489

	хутор Подлесный

	1. 
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	98,528

	2. 
	Зона транспортной инфраструктуры
	0,955

	ИТОГО
	99,482

	ИТОГО ПЛОЩАДЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
	591,17

	Площадь функциональных зон за границами населенных пунктов:

	1. 
	Зона садоводства и огородничества
	31,759

	2. 
	Производственные зона сельскохозяйственных предприятий
	210,188

	3. 
	Зона добычи полезных ископаемых
	67,229

	4. 
	Производственная зона
	111,424

	5. 
	Коммунально-складская зона
	1,133

	6. 
	Зона кладбищ
	4,223

	7. 
	Зона транспортной инфраструктуры
	248,195

	8. 
	Зона инженерной инфраструктуры
	0,64

	Площадь территорий, в отношении которых функциональные зоны не устанавливаются:

	1. 
	Сельскохозяйственные угодья
	6232,385

	2. 
	Леса
	1379,253

	ИТОГО ПЛОЩАДЬ В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
	8877,603


Жилая зона

Жилые зоны предназначены для застройки жилыми зданиями с целью создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

2.4.15. Жилые зоны дифференцируются по типам, этажности и плотности застройки. Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с местными особенностями, в том числе социально-демографическими, климатическими, бытовыми, а также с действующими архитектурно-градостроительными, санитарно-гигиеническими, противопожарными и другими требованиями, предъявляемыми к жилой среде, с учетом возможности развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Жилые зоны настоящим Генеральным планом устанавливаются во всех населенных пунктах Высокинского сельского поселения.

В состав жилой зоны на территории населённых пунктов Высокинского сельского поселения включается:

· зона индивидуальной жилой застройки (до 3 этажей, включая мансардный), установлена во всех населенных пунктах поселения.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан и обеспеченных доступностью для маломобильных групп населения (МГН).

В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, общежития, подземные или многоэтажные гаражи (гаражи-стоянки).

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки перечисленными и иными предназначенными для общественного использования объектами согласно градостроительным регламентам, устанавливаемым в правилах землепользования и застройки, при условии соблюдения технических регламентов и иных нормативных требований.

Общественно-деловая зона настоящим Генеральным планом устанавливается в с. Высокое.
Производственная зона

Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предусмотренными для этих целей производственными объектами согласно градостроительным регламентам, устанавливаемым в правилах землепользования и застройки.

Генеральным планом в населенных пунктах могут устанавливаться:

· производственные зоны;

· коммунально-складские зоны;

· производственные зоны сельскохозяйственных предприятий.

Настоящим Генеральным планом производственная зона устанавливается за границами населенных пунктов.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий: 

· объекты по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, определяемой в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2006 № 458 «Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства»;

· объекты, сооружения, связанные с разведением сельскохозяйственных животных и птицы, производством кормов;

· объекты, связанные с производством продукции животноводства, разведением племенных животных, производством и использованием племенной продукции (материала), зданий, сооружений, используемые для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции;

· объекты, связанные с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих, здания, сооружения, используемые для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;

· размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства.

В отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых производственных и коммунально-складских объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами таких объектов химического, физического, биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования, в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» устанавливаются санитарно-защитные зоны.
2.4.16. Настоящим Генеральным планом производственная зона сельскохозяйственных предприятий устанавливается в с. Высокое, а также за границами населенных пунктов.

Зона транспортной инфраструктуры

2.4.17. В зоне транспортной инфраструктуры размещаются:

· объекты автомобильного транспорта;

· объекты железнодорожного транспорта;

· объекты воздушного транспорта;

· объекты водного транспорта;

· объекты трубопроводного транспорта;

· объекты транспортной инфраструктуры иных видов;

· улично-дорожная сеть;

· стоянки и парковки автотранспорта;

· объекты по обслуживанию автотранспорта;

· АЗС и АГЗС.

2.4.18. Настоящим Генеральным планом зона транспортной инфраструктуры устанавливается во всех населенных пунктах поселения, а также за границами населенных пунктов.

 Зона инженерной инфраструктуры

2.4.19. В зоне инженерной инфраструктуры размещаются:

·  объекты водоснабжения;

·  объекты водоотведения;

·  объекты теплоснабжения;

·  объекты газоснабжения;

·  объекты электроснабжения;

·  объекты связи.

2.4.20. Настоящим Генеральным планом зона инженерной инфраструктуры устанавливается в с. Высокое и за границами населенных пунктов.

Зона сельскохозяйственного использования

2.4.21. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

· пашни, сенокосы, пастбища, залежи, многолетние насаждениями (сады, виноградники и др.);

· зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, растениеводства, садоводства, личного подсобного хозяйства.

2.4.22. Настоящим Генеральным планом зона сельскохозяйственного использования устанавливается в с. Высокое.

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма, занятий физической культурой и спортом.

На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

Настоящим Генеральным планом зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) устанавливается в с. Высокое.

Зоны кладбищ 

Зона предназначена для размещения кладбищ, крематориев и мест захоронения, соответствующих культовых сооружений, осуществления деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения.

Настоящим Генеральным планом зона кладбищ устанавливается в с. Высокое и за границами населенных пунктов. Кладбище х. Подлесный полностью расположено в границах лесного фонда.

Коммунально-складская зона

Зона выделяется для размещения объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и городского хозяйства: складов, баз, предприятий коммунальных служб (ЖКХ, транспорта), оптовой торговли, а также инженерных и транспортных инфраструктур.

Настоящим Генеральным планом коммунально-складская зона устанавливается в с. Высокое и за границами населенных пунктов.

Зона озелененных территорий специального назначения

Зона выделяется для зеленых насаждений, выполняющих защитные, санитарные, водоохранные, почвозащитные и прочие важные функции, такие как санитарно-защитные зоны промышленных объектов, водоохранные зоны, придорожные полосы, противопожарные полосы.

Настоящим Генеральным планом зона озелененных территорий специального назначения устанавливается в х. Старая Покровка.

Зона садоводства и огородничества 

Зона предназначена для выращивания овощей, фруктов, отдыха и строительства садовых домов, теплиц, хозяйственных построек, позволяющая удовлетворять потребности населения в продуктах питания и отдыхе.

Настоящим Генеральным планом зона озелененных территорий специального назначения устанавливается за границами населенных пунктов.
Зона добычи полезных ископаемых

Это территория недр, где находятся залежи минералов (месторождения), а также прилегающие участки, где ведутся работы (карьеры, разрезы, шахты) и устанавливаются особые режимы использования, чтобы обеспечить безопасность и снизить влияние на природу.

Настоящим Генеральным планом зона озелененных территорий специального назначения устанавливается за границами населенных пунктов.

1.9. Зоны с особыми условиями использования территории

При разработке Генерального плана поселения необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории, к которым относятся зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ).

В соответствии со ст. 104 Земельного кодекса Российской федерации (ЗК РФ):

1. Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в следующих целях:

1) защита жизни и здоровья граждан;

2) безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства;

3) обеспечение сохранности объектов культурного наследия, геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети;

4) охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

5) обеспечение обороны страны и безопасности государства.

2. В целях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий;

3. Земельные участки, включенные в границы зон с особыми условиями использования территорий, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии с п. 8 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГрК РФ) зоны с особыми условиями использования территорий подлежат отображению в материалах по обоснованию генерального плана в виде карт.

Так же положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Виды зон с особыми условиями использования территории приведены в перечне, указанном в ст. 105 ЗК РФ.

ЗОУИТ на территории Высокинского сельского поселения

	№ п/п
	Наименование ЗОУИТ
	Наличие на территории муниципального образования

	1
	2
	3

	1. 
	Зоны охраны объектов культурного наследия
	+

	2. 
	Защитная зона объекта культурного наследия
	-

	3. 
	Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);
	+

	4. 
	Охранная зона железных дорог
	+

	5. 
	Придорожные полосы автомобильных дорог
	-

	6. 
	Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)
	+

	7. 
	Охранная зона линий и сооружений связи
	+

	8. 
	Приаэродромная территория
	-

	9. 
	Зона охраняемого объекта
	-

	10. 
	Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов
	-

	11. 
	Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)
	+

	12. 
	Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;
	-

	13. 
	Водоохранная зона
	+

	14. 
	Прибрежная защитная полоса
	+

	15. 
	Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов
	-

	16. 
	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны
	+

	17. 
	Зоны затопления и подтопления
	-

	18. 
	Санитарно-защитная зона
	+

	19. 
	Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства
	-

	20. 
	Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети
	+

	21. 
	Рыбохозяйственная заповедная зона озера Байкал
	-

	22. 
	Рыбохозяйственная заповедная зона
	-

	23. 
	Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)
	+

	24. 
	Охранная зона гидроэнергетического объекта
	-

	25. 
	Охранная зона тепловых сетей
	-


1.9.1. Зоны охраны объектов культурного наследия и защитные зоны объектов культурного наследия.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач государства (абз. 4 преамбулы к Федеральному закону от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон об объектах культурного наследия)). Для выполнения этих задач законодательством предусмотрен комплекс мер, направленных на выявление, учет и сохранение объектов культурного наследия.

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету охраны), нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий (п. 1 ст. 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Зоны охраны не устанавливаются в отношении следующих объектов культурного наследия (постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов правительства Российской Федерации»):
а) полностью скрытые в земле и (или) под водой, в том числе объекты археологического наследия;

б) мемориальные квартиры, а также отдельные помещения в зданиях и сооружениях, предметом охраны которых являются исключительно архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения, интерьер таких помещений;

в) произведения монументального искусства в случае, если для их создания, возведения, установки не требуется разрешение на строительство;

г) достопримечательные места;

д) некрополи, захоронения, расположенные в границах некрополей;

е) памятники и ансамбли, расположенные в границах достопримечательных мест (в случае если утверждены требования к осуществлению деятельности и градостроительному регламенту в границах достопримечательного места).

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Зона охраны культурного слоя включает территорию распространения археологического культурного слоя, ареалы вокруг отдельных памятников археологии: руинированных построек, городищ, стоянок, селищ и курганов; устанавливается на территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ требования и ограничения.

Для памятника, расположенного в границах населенного пункта, граница защитной зоны устанавливается на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по хозяйственному освоению территорий, предусмотренных проектом Генерального плана, на указанных территориях требуется полное или частичное ограничение хозяйственной деятельности. Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы. Для всех объектов культурного наследия на территории городского поселения, в отношении которых не установлены границы территории и зоны охраны требуется их разработка и утверждение согласно положениям Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо учитывать следующее:

· проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия;

· в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений;

· в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия получивших положительные заключения государственной историко-культурной экспертизы либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

Перед выдачей градостроительного плана орган местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает в государственном органе охраны объектов культурного наследия сведения о наличии/отсутствии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению. Сведения, полученные в порядке межведомственного взаимодействия, в полном объеме вносятся в градостроительный план.

Согласно Федеральному закону от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае установления, изменения границ территорий, зон охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр, а также в случае принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия в правила землепользования и застройки вносятся изменения.

Для объектов культурного наследия, выявленных на территории поселения, требуется проведение государственной историко-культурной экспертизы на предмет включения или отказа во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в дальнейшем – разработка и утверждение проектов границ территорий объектов культурного наследия, зон охраны, регистраций обременений в Управлении Реестра по Воронежской области.

На территории Высокинского сельского поселения располагается 1 объект культурного наследия, включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

	№

п/п
	Наименование объекта культурного наследия
	Датировка
	Адрес
	Документ о принятии на гос. охрану
	Сведения о границах территории объекта культурного наследия
	Сведения о границах защитной зоны объекта культурного наследия
	Сведения о границах зоны охраны объекта культурного наследия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Объекты культурного наследия федерального значения

	1. 
	Достопримечательное место «Природно-культурный комплекс «Дивногорье»
	палеолит – кон. ХХ в.
	Селявинское сельское поселение
	№ 426

№ 484
	Установлена приказом департамента культуры и архивного дела Воронежской области от 30.07.2013  № 543-ОД «Об утверждении границ территории, характера использования, ограничений на использование и требований к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории объекта культурного наследия федерального значения достопримечательного места «Природно-культурный комплекс «Дивногорье», расположенного по адресу: Воронежская область, Лискинский район, Селявинское сельское поселение»
	Не устанавливаются
	Установлена постановлением Правительства Воронежской области от 25.12.2013 № 1153 «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного места «Природно-культурный комплекс «Дивногорье», режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»


Принятые сокращения:

№ 426 - Постановление Правительства Воронежской области от 20.05.2013 № 426 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Природно-культурный комплекс «Дивногорье» в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

№ 484 - Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29.02.2016 № 484 «Об изменении категории историко-культурного значения объекта культурного наследия регионального значения «Природно-культурный комплекс «Дивногорье» (Воронежская область)».

1.9.2. Охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта воинских захоронений.

Согласно ст. 6 Закона РФ от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» сохранность воинских захоронений обеспечивается органами местного самоуправления.

Лискинский муниципальный район Воронежской области, согласно постановлению Правительства Воронежской области от  07.09.2022 № 606 «Об утверждении Перечня муниципальных образований Воронежской области, на территориях которых проходили боевые действия в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и могут находиться непогребенные останки погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов», является территорией, на которой проходили боевые действия в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и могут находиться непогребенные останки погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

В связи с этим, на территории Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области необходимо обеспечивать соблюдение требований Закона Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и Закона Воронежской области от 29.04.2016 № 45-ОЗ «Об отдельных мерах по поддержке проведения поисковой работы на территории Воронежской области».

В целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, где они расположены, органами местного самоуправления устанавливаются охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

Выявленные воинские захоронения до решения вопроса о принятии их на государственный учет подлежат охране в соответствии с требованиями настоящего Закона.

Проекты планировки, застройки и реконструкции городов и других населенных пунктов, строительных объектов разрабатываются с учетом необходимости обеспечения сохранности воинских захоронений.

Строительные, земляные, дорожные и другие работы, в результате которых могут быть повреждены воинские захоронения, проводятся только после согласования с органами местного самоуправления.

Предприятия, организации, учреждения и граждане несут ответственность за сохранность воинских захоронений, находящихся на землях, предоставленных им в пользование. В случае обнаружения захоронений на предоставленных им землях они обязаны сообщить об этом в органы местного самоуправления.

2.9.3. Охранные зоны особо охраняемых природных территорий
Согласно п.10 п. 2 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах устанавливаются охранные зоны. Положение об охранных зонах указанных особо охраняемых природных территорий утверждается Правительством Российской Федерации. Ограничения использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны устанавливаются решением об установлении охранной зоны особо охраняемой природной территории. 

На территорию Высокинского сельского поселения частично попадает охранная зона памятника природы областного значения «Затон Богатый».

Перечень особо охраняемых природных территорий

	№

 п/п
	Наименование ООПТ
	Сведения о границах охранной зоны ООПТ

	1
	2
	3

	1.
	Памятник природы областного значения «Затон Богатый»
	Установлена указом губернатора Воронежской области от 30.08.2022 № 146-у «Об установлении охранных зон отдельных особо охраняемых природных территорий областного значения»


Сведения о границах охранной зоны особо охраняемой природной территории памятника природы областного значения «Затон Богатый» и внесены в ЕГРН и отображены в графических материалах генерального плана.

1.9.3. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

· придорожные полосы автомобильных дорог;

· полоса отвода и охранная зона железной дороги, санитарно-защитная зона железной дороги;

· охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов);

· зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)

· охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

· охранная зона линий и сооружений связи.

Придорожные полосы автомобильных дорог

Под полосой отвода автодороги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью.

В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса. Их размещение осуществляется в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов. Также, в пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться: инженерные коммуникации, железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль дороги, либо пересекают ее; подъезды, съезды и примыкания к объектам, расположенным вне полосы отвода дороги и требующим доступа к ним.

В соответствии с п. 2 ст. 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) 75 м – для автомобильных дорог I  и  II категорий;

2) 50 м – для автомобильных дорог III  и  IV категорий;

3) 25 м – для автомобильных дорог V категории;

4) 100 м – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) 150 м – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

По территории Высокинского сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения (перечень приведен в п. 2.10.2. тома II).

Полоса отвода и охранная зона железной дороги. Санитарно-защитная зона железной дороги

В настоящее время по территории Высокинского сельского поселения проходит двухпутная электрифицированная железнодорожная линия «Отрожка – Лиски» Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД». В границах поселения расположена станция «Бодеево».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 (в актуальной редакции) «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» устанавливаются ограничения использования земельных участков, расположенных в полосе отвода железной дороги.

Земельные участки (их части) полосы отвода железных дорог, не занятые объектами железнодорожного транспорта и объектами, предназначенными для обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, могут использоваться в соответствии с законодательством Российской Федерации для сельскохозяйственного производства, оказания услуг пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площадок, сооружения прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов) и иных целей при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами.

В границах полосы отвода в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта заинтересованная организация обязана обеспечить следующий режим использования земельных участков:

а) не допускать размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

б) не допускать в местах расположения инженерных коммуникаций строительство и размещение каких-либо зданий и сооружений, если это угрожает безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а в местах расположения водопроводных, канализационных сетей и водозаборных сооружений - проведение сельскохозяйственных работ;

в) не допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным угодьям разрастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительности;

г) не допускать в местах прилегания к лесным массивам скопление сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов;

д) отделять границу полосы отвода на участках курсирования поездов на паровозной тяге от опушки естественного леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

Размещение объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в границах полосы отвода допускается только по согласованию с заинтересованной организацией.

В границах полосы отвода разрешается на условиях договора размещать на откосах выемок, постоянных заборах, строениях, устройствах и других объектах железнодорожного транспорта наружную рекламу. Такая реклама должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и не угрожать безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Границы охранных зон железных дорог (далее - охранная зона) могут устанавливаться в случае прохождения железнодорожных путей:

а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям;

б) в районах подвижных песков;

в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;

г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей.

Федеральное агентство железнодорожного транспорта принимает решение об установлении границ охранной зоны в 2-месячный срок со дня подачи заинтересованной организацией:

а) заявления с описанием предполагаемых к установлению в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил запретов или ограничений;

б) описания местоположения границ охранной зоны, составляемого с учетом норм расчета охранных зон, утверждаемых Министерством транспорта Российской Федерации.

Решение Федерального агентства железнодорожного транспорта об установлении границ охранной зоны должно содержать установленные в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил запреты или ограничения. К решению прилагается описание местоположения границ охранной зоны.

Копия указанного решения направляется заинтересованной организации в недельный срок со дня его принятия.

В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:

а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

б) распашка земель;

в) выпас скота;

г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

Установление знаков, обозначающих границы охранных зон, производится заинтересованной организацией.

Постановка земельных участков, расположенных в границах охранных зон, на государственный кадастровый учет осуществляется по заявлению заинтересованной организации или уполномоченного ею лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» собственник объектов системы газоснабжения, расположенных в лесах, или уполномоченная им организация обязаны:

- содержать охранные зоны газопроводов в пожаробезопасном состоянии;

- проводить намеченные работы, вырубать деревья (кустарники) в охранных зонах газопроводов и за пределами таких зон в порядке, установленном лесным законодательством Российской Федерации.

При возникновении на объекте системы газоснабжения аварии, катастрофы организация - собственник такой системы или уполномоченная им эксплуатирующая организация имеет право беспрепятственной доставки необходимых сил и средств к месту аварии, катастрофы и обязана в полном объеме возместить нанесенный ею ущерб собственнику земельного участка, по территории которого осуществлялась доставка необходимых сил и средств.

В целях безопасной эксплуатации объектов систем газоснабжения в соответствии с земельным законодательством устанавливаются охранные зоны газопроводов.

Решение об установлении, изменении и о прекращении существования охранной зоны газопровода газораспределительной сети принимается органом государственной власти субъекта Российской Федерации, исполнительно-распорядительным органом власти федеральной территории, уполномоченными на принятие решения об установлении, изменении и о прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории.

Ширина охранных зон газопроводов, принята в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей».

 Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

2.4.23. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода – для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для многониточных.

2.4.24. По территории Высокинского сельского поселения проходят газопроводы высокого, среднего и низкого давления.
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2.4.55. Сведения о границах охранных зон объектов газоснабжения, расположенных на территории Высокинского сельского поселения, внесены в ЕГРН.

В охранной зоне любые работы (кроме сельскохозяйственных) без получения специального письменного разрешения в эксплуатирующей организации категорически запрещены.

Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)

При разработке Генерального плана учитывались как охранные зоны трубопроводов, так и зоны минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных зданий и сооружений, которые должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии с СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СниП 2.05.06-85*» (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС) (далее по тексту СП 36.13330.2012) и Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61 «О распространении «Правил охраны магистральных трубопроводов» на магистральные аммиакопроводы».
Порядок охраны магистральных газопроводов установлен «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 №1083.

Магистральный газопровод может включать следующие объекты:

а) линейная часть магистрального газопровода;

б) компрессорные станции;

в) газоизмерительные станции;

г) газораспределительные станции, узлы и пункты редуцирования газа;

д) станции охлаждения газа;

е) подземные хранилища газа, включая трубопроводы, соединяющие объекты подземных хранилищ газа.

Охранные зоны объектов магистральных газопроводов (далее – охранные зоны) устанавливаются:

а) вдоль линейной части магистрального газопровода – в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны;

б) вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода – в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей крайних ниток магистрального газопровода;

в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды – в виде части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального газопровода на 100 метров с каждой стороны;

г) вдоль газопроводов, соединяющих объекты подземных хранилищ газа, – в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей газопроводов с каждой стороны;

д) вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа – в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны;

е) вокруг наземных сооружений подземных хранилищ газа – в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны.

2.4.56. По территории Высокинского сельского поселения проходят газопроводы-отводы: «Газопровод-отвод к ГРС Лиски», «Газопровод-отвод к ГРС Бобров». По территории поселения проходит магистральный нефтепродуктопровод «Воронеж-Лиски», а также располагается АО «Воронежнефтепродукт» Лискинский цех.
В пределах зоны минимальных расстояний не допускается размещение: 

· городов и других населенных пунктов; 

· коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки; 

· отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия; 

· тепличные комбинаты и хозяйства; 

· птицефабрики; 

· молокозаводы; 

· карьеры разработки полезных ископаемых;

· гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; 

· отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.); 

· жилые здания 3-этажные и выше; 

· железнодорожные станции; 

· аэропорты; 

· морские и речные порты и пристани; 

· гидроэлектростанции; 

· гидротехнические сооружения морского и речного транспорта; 

· очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не относящиеся к магистральному трубопроводу, мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог категорий I и II с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению);

· склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; 

· автозаправочные станции; 

· мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов, мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи операторов связи - владельцев коммуникаций.

2.4.57. Охранные зоны и зоны минимальных расстояний до промышленных предприятий, зданий и сооружений газопроводов и иных трубопроводов
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В зоне минимально – допустимых расстояний любое строительство, включая ограждение земельных участков, без письменного согласия с эксплуатирующей организацией категорически запрещено».

2.4.97. В соответствии с п.8.2.6. СП 36.13330.2012 здания и сооружения, не относящиеся к объектам транспорта газа, необходимо размещать на расстоянии не менее 300 м от продувочных свечей.
2.4.98. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), под объектами по производству электрической энергии понимаются энергетические установки, предназначенные для производства электрической или электрической и тепловой энергии, состоящие из сооружений, оборудования для преобразования различных видов энергии в электрическую или электрическую и тепловую и распределительных устройств, мощность которых составляет 500 кВт и более (далее – объекты).

На территории Высокинского сельского поселения отсутствуют объекты по производству электрической энергии, но имеются объекты электросетевого хозяйства.
В соответствии с приложением к «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	1
	2

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 – 20
	10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	110
	20

	150, 220
	25

	300, 500, +/- 400
	30

	750, +/- 750
	40

	1150
	55


б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Примечание. Требования, предусмотренные подпунктом «а» настоящего документа, применяются при определении размера просек.

По территории Высокинского сельского поселения проходят коридоры ЛЭП 330 кВ, 220 кВ, 110 кВ, 10 кВ.

Сведения о границах охранных зон и ограничениях в пределах таких зон от объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории поселения, внесены в ЕГРН и соответствующим образом отображены в графических материалах генерального плана.

Охранная зона линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

· для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

· для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) – в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

· для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.

По территории Высокинского сельского поселения проходят линии связи.

Сведения о границах охранных зон и ограничениях в пределах таких зон от линий и сооружений связи, расположенных на территории поселения, внесены в ЕГРН и соответствующим образом отображены в графических материалах генерального плана.

1.9.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской федерации (ВК РФ) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы – от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере 50 метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере 100 метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

· 30 метров для обратного или нулевого уклона;

· 40 метров для уклона до трех градусов;

· 50 метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации, которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 

В соответствии с п. 16 ст. 65 Водного кодекса РФ под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса РФ;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 ст. 65 ВК РФ ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

По территории Высокинского сельского поселения протекает река Дон, частично озеро Богатое, озеро Большое Копанищенское.

Размеры прибрежных защитных полос и водоохранных зон, установленных на территории поселения, представлены в таблице.

	Название водного объекта
	Полная длина водотока, км
	Размер

прибрежной

защитной

полосы, м
	Размер

водоохранной

зоны, м
	Береговая

полоса

	1
	2
	3
	4
	5

	река Дон
	2.4.99. 1870,0
	2.4.100. 50 (36:00-6.680)
	2.4.101. 200 (36:00-6.677)
	2.4.102. 20

	озеро Богатое
	2.4.103. -
	2.4.104. 50 (36:14-6.1574)
	2.4.105. 50 (36:14-6.1573)
	2.4.106. 20

	озеро Большое Копанищенское
	2.4.107. -
	50 (36:14-6.1576)
	2.4.108. 50 (36:14-6.1575)
	2.4.109. 20


1.9.5. кодексомЗоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным  Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.

В соответствии с ч.ч. 1,2 ст. 43 Водного кодекса РФ для целей питьевого водоснабжения должны использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные водные объекты и подземные водные объекты, пригодность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений.

Для водных объектов, используемых для целей питьевого водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Для водозаборов подземных вод граница 1-го пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница 2-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница 3-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. 

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*, утвержденным Приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр (далее по тексту - СП 31.13330.2021).

Водопроводные сооружения должны ограждаться. 

Для площадок станций водоподготовки с зоной санитарной охраны первого пояса должен приниматься полный объем технических средств охраны; для площадок станций водоподготовки с напорными фильтрами, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен – ограждение (предусмотренное согласно п. 15.4. СП 31.13330.2021) и охранное освещение; для площадок сооружений забора подземной и поверхностной воды и насосных станций первого подъема, а также для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен, размещаемых на предприятиях, территория которых имеет ограждение и сторожевую охрану, - ограждение, (предусмотренное согласно п. 15.4. СП 31.13330.2021). 

К зданиям и сооружениям водопровода, расположенным вне поселений и предприятий, а также в пределах первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов подземных вод, следует предусматривать подъезды и проезды с облегченным усовершенствованным покрытием.
В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утверждённым Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3, в границах ЗСО должны соблюдаться особые условия использования земельных участков и участков акваторий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Не допускается нахождение источников загрязнения почвы и грунтовых вод в месте пролегания водоводов в пределах 10 метров от водовода по обе его стороны и не менее 20 метров при диаметре водоводов более 1000 миллиметров.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

В соответствии с муниципальным паспортом на территории Высокинского сельского поселения имеется 11 артезианских скважины для хозяйственного питьевого водоснабжения.

Зоны санитарной охраны от скважин на момент разработки генерального плана не установлены, и сведения об их границах не внесены в ЕГРН. В связи с этим, в графических материалах генерального плана отображена нормативная граница 1-го пояса ЗСО.
На территории поселения расположены эксплуатационная скважина №20212204 и проектируемая скважина №2 «Комплекса по приемке и хранению зерна объемом 50000 тонн с цехами по производству комбикорма, соевого масла, шрота, методом экстракции» ООО «ЭкоНиваАгро». Зоны охраны внесены в ЕГРН (Реестровые номера: 36:14-6.215, 36:14-6.217, 36:14-6.220). 

На территории поселения расположен водозабор, состоящий из двух скважин для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения завода по производству растительного масла ООО «ИСТОК». Зоны охраны внесены в ЕГРН (Реестровые номера: 36:14-6.357, 36:14-6.358, 36:14-6.359). 

На территории поселения расположена скважина №1/4 для питьевого, хозяйственно-бытового и технолоrическоrо водоснабжения железнодорожной станции «Бодеево». Зоны охраны внесены в ЕГРН (Реестровые номера: 36:14-6.1609, 36:14-6.1610, 36:14-6.1612).

На территорию поселения попадает зона санитарной охраны (третий пояс) трех эксплуатационных скважин № 9/68; 2/68; 7/98 для  питьевых, хозяйственно-бытовых и технологических нужд  Лискинского песчаного карьера АО «РЖДСТРОЙ» Зон охраны внесена в ЕГРН (Реестровый номер: 36:14-6.242). 

1.9.6. Зоны затопления и подтопления

В соответствии со статьей 67.1 Водного кодекса РФ с целью предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты, строительства сооружений инженерной защиты от затопления и подтопления допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным и гражданским законодательством и Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 №360, «Положение о зонах затопления, подтопления», которое устанавливает порядок установления, изменения и прекращения существования зон затопления, подтопления.

В границах зон затопления, подтопления, запрещаются размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления.

Приложение к Постановлению Правительства РФ № 360 содержит описание территорий, в отношении которых определяются зоны затоплений и подтоплений.

Так, зоны затоплений устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к:

· незарегулированным водотокам, когда территории затапливаются при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений;

· устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчётной обеспеченности;

· естественным водоёмам, затапливаемым при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

· водохранилищам, затапливаемым при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

· зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемым при пропуске гидроузлами паводков расчётной обеспеченности.

Зоны подтопления устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным выше, повышение уровня грунтовых вод которых от 0,3 м и менее до 3 м (три границы) обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов. 

В соответствии с п. 16 ст. 1 ВК РФ затопление и подтопление являются одними из возможных форм негативного воздействия вод на определённые территории и объекты. Исходя из положений ст. 67.1 ВК РФ, установление зон затопления и подтопления является специальным защитным мероприятием и осуществляется для предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Порядок установления зон затопления, подтопления и их границы в настоящее время (до утверждения положения о данном виде ЗОУИТ) определяются на основании Постановления Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Положение о зонах затопления, подтопления» (далее – Постановление Правительства РФ № 360).

Так, в соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ  № 360 зоны затопления, подтопления устанавливаются или изменяются решением Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об установлении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах этих зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ этих зон, перечень координат характерных границ таких зон в системе координат, установленной для ведения ЕГРН.

В соответствии с п. 5 Постановления Правительства РФ № 360 зоны затопления, подтопления считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зонах затопления, подтопления, соответствующих изменений в сведения о таких зонах ЕГРН. Зоны затопления, подтопления считаются прекратившими существование со дня исключения сведений о них из ЕГРН. 

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

· территории сильного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м;

· территории умеренного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 0,3–0,7 до 1,2–2 м от поверхности;

· территории слабого подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м.

Правовой режим зон затопления, подтопления:
Согласно п. 3 ст. 67.1 ВК РФ в границах зон затопления, подтопления запрещается:

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

 Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита (п. 4 ст. 67.1 ВК РФ).

В соответствии  с паспортизацией населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области, предоставленной отделом водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейного водного управления Федерального агентства водных ресурсов МПР России, в Высокинском сельском поселении не зафиксирована зона затопления паводком 1% обеспеченности.

1.9.7. Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Правила установления и изменения санитарно-защитных зон, а также использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утверждены Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 03.08.2018 № 342-ФЗ) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 (далее – Правила).

В соответствии с п. 5 Правил в СЗЗ не допускается использования земельных участков в целях:
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; 

- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

Согласно п. 7 Правил в срок не более 1 года со дня ввода в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта, в отношении которого установлена или изменена санитарно-защитная зона, правообладатель такого объекта обязан обеспечить проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и в случае, если выявится необходимость изменения санитарно-защитной зоны, установленной или изменённой исходя из расчётных показателей уровня химического, физического и (или) биологического воздействия объекта на среду обитания человека, представить в уполномоченный орган заявление об изменении санитарно-защитной зоны.

В соответствии с п 70 и п 71 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» к источникам воздействия на среду обитания человека относятся объекты, создающие с учетом фона ПДК (ОБУВ) и (или) ПДУ, превышающие гигиенические нормативы на границах санитарно-защитной и жилой зоны, а также на территориях и объектах, выделенных в документах градостроительного зонирования для организации курортных зон, размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристских баз, организованного отдыха населения, в том числе пляжей, парков, спортивных баз и их сооружений на открытом воздухе, а также на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации.

Эксплуатация объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания человека и создающих химическое, физическое, биологическое воздействие, превышающие 0,1 ПДК (ОБУВ) и (или) ПДУ на границе земельного (земельных) участка (участков) объекта (объектов), границе полосы отвода для автомобильных дорог и железнодорожных линий, а также границе объектов недвижимости или участков недр, предоставляемых в пользование, в случаях, когда законодательством Российской Федерации размещение объекта допускается без оформления прав на земельные участки и установления сервитута, а также объекта, архитектурно-строительное проектирование которого допускается в границах, не принадлежащего застройщику или иному правообладателю земельного участка (далее - граница объекта), осуществляется при условии разработки и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение уровней воздействия до ПДК (ОБУВ), ПДУ на границе санитарно-защитной зоны или на указанных территориях и объектах.

По данным ЕГРН, от границ большинства промышленных площадок предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Высокинского сельского поселения, санитарно-защитные зоны не установлены. В соответствии со п. 13 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ и Правилами необходимо установление санитарно-защитных зон.
Санитарно-защитные зоны объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду

	№ п/п
	Наименование объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду
	Адрес
	Кадастровый номер участка
	Вид деятельности
	Тип

 СЗЗ*

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	АО «Куриное царство» филиал «Лиско Бройлер» Бройлерный цех «Копанище-4»
	юго-западнее с. Высокое
	 36:14:0780015:28, 36:14:00780015:176
	Птицеводство
	1

	2. 
	АО «Куриное царство» филиал «Лиско Бройлер» промышленный узел, состоящий из четырех промышленных площадок (Бройлерный цех «Копанище-1», Бройлерный цех «Копанище-2», Бройлерный цех «Копанище-3», «Инкубаторий»)
	Высокинское сельское поселение
	36:14:0780016:103 
	Птицеводство
	1

	3. 
	
	юго-западнее, с. Высокое, в южной части кадастрового квартала 36:14:0780016
	36:14:0780016:104
	
	

	4. 
	
	юго-западнее с. Высокое, в юго-восточной части кадастрового квартала 36:14:0780016
	36:14:0780016:102
	
	

	5. 
	
	южнее, с. Высокое, в восточной части кадастрового квартала 36:14:0780020
	36:14:0780020:90
	
	

	6. 
	ООО «Бичевнинский Элеватор»
	Высокинское сельское поселение
	36:14:0790021:124
	Хранение зерна и сои
	2

	7. 
	Кладбище
	с. Высокое, ул. Ленина
	 36:14:0000000:13097
	Места захоронения
	2

	8. 
	Кладбище
	Давыдовское лесничество, Лискинское участковое лесничество, квартал 7 части выделов 15, 30, 16, 30, 31, 32
	36:14:0780019:458,

36:14:0780019:455
	Места захоронения
	3

	9. 
	
	севернее х. Старая Покровка
	36:14:0780019:216
	Места захоронения
	

	10. 
	
	западнее с. Высокое
	36:14:0780016:751
	Места захоронения
	

	11. 
	
	с. Высокое, ул. Советская, 80
	36:14:0790020:41
	Места захоронения
	

	12. 
	
	с. Высокое, ул. Советская
	36:14:0080012:377
	Места захоронения
	

	13. 
	
	Давыдовское лесничество, Лискинское участковое лесничество, урочище «Лискинская сосна» кварталы №19-20;26-27;31;34.
	36:14:0780020:105
	Места захоронения
	

	14. 
	Лискинский цех АО «Воронежнефтепродукт»
	севернее х. Старая Покровка
	 36:14:0780019:24; 36:14:0780020:1; 36:14:0780020:2; 36:14:0780020:3
	Хранение нефтепродуктов
	1

	15. 
	ООО «Исток»
	сельское поселение Высокинское, территория Исток, земельный участок 1
	36:14:0790021:274
	Производство нерафинированных

растительных масел и их фракций 
	2

	16. 
	ООО «ЭкоНиваАгро»
	юго-западнее с. Высокое
	36:14:0780020:205
	Производство кормов для животных
	3

	17. 
	ООО «ЭкоНиваАгро»
	с. Высокое, ул. Мира, 50
	36:14:0080021:27;

36:14:0080021:245
	Животноводство
	3

	18. 
	ООО «ЭкоНиваАгро»
	западнее с Высокое, в границах земель СХА «Высокий»
	36:14:0780016:400
	Животноводство
	3

	19. 
	ИП Фомин А.В.
	с. Высокое, ул. Советская, 22
	36:14:0080012:48
	Хранение грузовых транспортных средств
	3

	20. 
	ИП Семилетов А.Н.
	севернее с. Высокое
	36:14:0790020:28
	Хранение грузовых транспортных средств
	3

	21. 
	ООО «Биотория»
	западнее с. Высокое
	36:14:0780016:524;

36:14:0780016:525;

36:14:0780016:526;

36:14:0780016:527;

36:14:0780016:528;

36:14:0780016:529;

36:14:0780016:531;

36:14:0780016:533;

36:14:0780016:534;

36:14:0780016:535;

36:14:0780016:536;

36:14:0780016:537;

36:14:0780016:538;

36:14:0780016:539;

36:14:0780016:540;

36:14:0780016:541;

36:14:0780016:752;

36:14:0780016:763;

36:14:0780016:763;

36:14:0780016:764;

36:14:0780016:765
	Животноводство, 

птицеводство 


	3

	22. 
	ООО «ЭкоНиваАгро»
	северо-восточнее х. Старая Покровка
	36:14:0000000:12419, 36:14:0000000:16890
	Добыча полезных ископаемых
	2

	23. 
	ООО «ЗемСтройСервис»
	Высокинское сельское поселение
	36:14:0780019:209
	Добыча полезных ископаемых
	3

	24. 
	АО «РЖДстрой» филиал СМТ «Стройиндустрия» Лискинский песчаный карьер
	северо-западнее х. Старая Покровка
	36:14:0780019:7
	Добыча полезных ископаемых
	3

	25. 
	ООО «Агро-Альянс»

проектируемое предприятие
	территория СХА «Высокий»
	 36:14:0790021:123
	Хранение с/х продукции
	2


Примечание к таблице: 

*Тип санитарно-защитной зоны:

1 – СЗЗ установлена;

2 – ведутся работы по установлению СЗЗ на момент разработки генерального плана;

3 – СЗЗ не установлена.

Выводы: в результате анализа, проведенного в пункте 2.9, выявлены следующие проблемы:

· Для объектов, указанных в п. 2.9.7. настоящего тома необходимо установление санитарно-защитной зоны в соответствии с «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222;

· Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

1.10. Объекты капитального строительства местного значения
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения сельского поселения относятся:

· владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;

·  обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

· создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

· создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

· обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

· формирование архивных фондов поселения;

·  утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;

· принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства;
· присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

· содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

· организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;

· предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции.
В соответствии с Уставом Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, утвержденным решением Совета народных депутатов Высокинского сельского поселения от 02.11.2011 № 31, к вопросам местного значения Высокинского сельского поселения относятся:
·   организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

·  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

·   обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

·   участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Высокинского сельского поселения;

·   создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

·   участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

·   утверждение генерального плана Высокинского сельского поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана Высокинского сельского поселения документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Высокинского сельского поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования Высокинского сельского поселения, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах Высокинского сельского поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории Высокинского сельского поселения, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

·   организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

·   создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

·   осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

1.10.1. Объекты социальной инфраструктуры Высокинского сельского поселения

Социальная инфраструктура – это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования – территории Высокинского сельского поселения.

Все объекты обслуживания социальной инфраструктуры можно разделить на группы по следующим признакам:

· по функциональному назначению (предприятия образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, отделения сбербанка, пункты охраны правопорядка, административные учреждения);

· по формам собственности и рангу административного подчинения (государственные (федеральные), областные (региональные), районного и местного значения (муниципальные), ведомственные и частные);

· по интенсивности использования (объекты повседневного спроса, периодического спроса и эпизодического спроса).

К необходимым объектам общественного обслуживания населения относятся:

· Объекты образования;

· Объекты здравоохранения;

· Объекты социального обслуживания населения;

· Объекты физической культуры и спорта;

· Объекты культуры и искусства;

· Объекты услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального и местного значения на территории Воронежской области установлены Региональными нормативами градостроительного проектирования Воронежской области (далее по тексту РНГП ВО), утвержденными Приказом Управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 09.10.2017 № 45-01-04/115.

Также, нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков приведены в «Приложении Д» СП 42.13330.2016.

На территории Высокинского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к компетенции муниципального района, без которых жизнедеятельность поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

1.10.1.1. Учреждения образования 

К минимально необходимым населению нормируемым учреждениям образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), объекты начального профессионального и среднего специального образования (периодический уровень).

В систему образования Высокинского сельского поселения входит:

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес, местоположение
	Год постройки
	Характеристики
	Количественные показатели (по данным паспорта)

	1
	2
	3
	
	4
	5

	Объекты дошкольного образования

	1 
	МКОУ «Высокинская СОШ» Здание дошкольной группы
	с. Высокое, ул. Ленина, 97а
	1991
	Кол-во проектных мест/фактическая загрузка
	100/97

	Объекты образования

	2 
	МКОУ «Высокинская СОШ»
	с. Высокое, 

ул. Полевая, 2а
	1998
	Кол-во проектных мест/фактическая загрузка
	400/260


Согласно нормативным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования, изложенных в РНГП ВО, для сельских населенных пунктов следует принимать 90 мест на 1000 жителей в общеобразовательных школах и 40 мест на 1000 жителей в дошкольных образовательных учреждениях.

В соответствии с п. 2.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования до жилых зданий должно быть не более 500 м, для сельских поселений - до 1 км.

При расстояниях, свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону.

Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Подвоз маломобильных обучающихся осуществляется специально оборудованным транспортным средством для перевозки указанных лиц.

Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.

Исходя из численности населения на территории Высокинского сельского поселения (2297 чел. на 01.01.2025 г.) на 1000 жителей приходится 175 мест в общеобразовательных школах и 44 места в детских садах.

Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности жителей Высокинского сельского поселения объектами образования

	№ п/п
	Наименование объекта
	Ед. изм.
	Ёмкость существующих учреждений образования
	Фактическая

заполненность

учреждений образования
	Нормативная ёмкость учреждений образования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	100
	97
	92

	2
	Общеобразовательные школы
	мест
	400
	260
	207


Выводы: 

- вместимость существующих учреждений образования удовлетворяет минимальным потребностям существующего населения.
1.10.1.2. Объекты здравоохранения

2.4.110. К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II, периодический уровень обслуживания). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, городские аптеки, молочные кухни.

В систему здравоохранения Высокинского сельского поселения входит:

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес, местоположение
	Год 

постройки
	Характеристики
	Количественные показатели

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Учреждения здравоохранения

	1. 
	БУЗ ВО «Лискинская РБ»

Высокинская амбулатория
	с. Высокое,

 ул. Советская, 34
	1962 (по данным паспорта)
	Кол-во посещений в смену
	40 (по данным паспорта)


Согласно нормативным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения, изложенным в РНГП ВО, для сельских населенных пунктов следует принимать:

- расчет амбулаторно-поликлинических учреждений производится путем умножения числа посещений на 1 человека в год, установленного территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на текущий год на территории Воронежской области, на 1000 человек и деления на коэффициент пересчета годовых показателей в сменные, равный 512. Данным коэффициентом учтено, что поликлиники работают 307 дней в году и 60% всех посещений приходится на первую смену.

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими мощностями в смену = (Пос + Обр x 3) x 1000 / 512,

где: Пос - посещения; 

Обр – обращения».

Действующая редакция программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов на территории Воронежской области (утв. Постановлением Правительства Воронежской области от 26.12.2024 № 865) по всем видам финансирования предусматривает норматив посещений с профилактическими и иными целями, и посещениями по неотложной медицинской помощи – 5,29 посещений на 1 жителя и 1,2901 обращений на 1 жителя.

Принимая 1 обращение в среднем за 3 посещения получаем 3,87 посещений, итого 9,16 посещения на 1 жителя.

Таким образом, с использованием коэффициента 512 в пересчете на 1 тыс. населения норматив составит 17,89 посещ/смену.

· расчет для больничных учреждений производится по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения;

· расчет для диспансеров производится по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения;

· расчет станций скорой помощи производится исходя из норматива 0,3 вызова на чел./ год;

· расчет фельдшерско-акушерских пунктов производится исходя из численности жителей в населенных пунктах:

В соответствии с Приказом Минздрава России от 14.04.2025 г. № 202н «Об утверждении положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»:

- для оказания первичной медико-санитарной помощи в малочисленных населенных пунктах могут создаваться фельдшерские пункты, фельдшерские здравпункты, фельдшерско-акушерские пункты, центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины), кабинеты врачей общей практики (семейных врачей), врачебные амбулатории.

- в населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек первичная медико-санитарная помощь при отсутствии медицинских организаций, указанных в пункте 17 Положения, оказывается мобильными медицинскими бригадами, в том числе посредством выездных форм работы, не реже 2 раз в год.

- в населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек первичная доврачебная медико-санитарная помощь может быть организована фельдшером фельдшерского пункта, фельдшерского здравпункта, фельдшерско-акушерского пункта, врачебной амбулатории ближайшего населенного пункта посредством выездной формы работы.

- в населенных пунктах с числом жителей 100 - 300 человек организуются:

1) фельдшерские пункты, фельдшерские здравпункты, фельдшерско-акушерские пункты в случае, если расстояние до ближайших структурных подразделений медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (фельдшерских здравпунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, поликлиник, поликлинических подразделений медицинских организаций, отделений (кабинетов) медицинской профилактики для взрослых, центров здоровья поликлиник), превышает 6 километров;

2) выездные формы работы в случае, если расстояние до ближайшей медицинской организации не превышает 6 километров.

- в населенных пунктах с числом жителей 301 - 1 000 человек организуются фельдшерские пункты, фельдшерские здравпункты, фельдшерско-акушерские пункты вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае отсутствия других медицинских организаций.

- в населенных пунктах с числом жителей 1 001 - 2 000 человек организуются:

1) фельдшерско-акушерские пункты в случае, если расстояние до ближайших структурных подразделений медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (фельдшерских здравпунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, поликлиник, поликлинических подразделений медицинских организаций, отделений (кабинетов) медицинской профилактики для взрослых, центров здоровья поликлиник), не превышает 6 километров;

2) центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) или врачебные амбулатории в случае, если расстояние до ближайших структурных подразделений медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (фельдшерских здравпунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, поликлиник, поликлинических подразделений медицинских организаций, отделений (кабинетов) медицинской профилактики для взрослых, центров здоровья поликлиник), превышает 6 километров.

- при наличии водных и других преград, удаленности от ближайшей медицинской организации, низкой плотности населения (в 3 раза ниже среднероссийского показателя) численность обслуживаемого населения и расстояние до ближайшей медицинской организации может корректироваться относительно рекомендуемой численности обслуживаемого фельдшерским пунктом, фельдшерским здравпунктом или фельдшерско-акушерским пунктом населения.

- в населенных пунктах с числом жителей более 2 000 человек для оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи организуются врачебные амбулатории вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации либо структурного подразделения медицинской организации, оказывающей первичную врачебную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу.

Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности жителей Высокинского сельского поселения объектами здравоохранения

	№ п/п
	Наименование объекта
	Ед. изм.
	Ёмкость существующих учреждений обслуживания
	Нормативная ёмкость учреждений обслуживания
	Территориальная доступность 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	Посещений в смену на 1 тыс. чел.
	 -
	17,89 (на 1 тыс. человек)
	- оказывающие медицинскую помощь в экстренной форме, размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 60 минут;

- оказывающие медицинскую помощь в неотложной форме, размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 120 минут;

- оказывающие первичную медико-санитарную помощь в населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тыс. человек, размещаются с учетом шаговой доступности, не превышающей 60 минут

	2
	Фельдшерско-акушерские пункты
	Объект в населенном пункте с числом жителей 100 - 2000 чел.
	1
	1
	

	3
	Станции скорой медицинской помощи
	Вызов на чел./год
	-
	0,3
	с учетом 20-минутной транспортной доступности в зависимости от численности и плотности населения, особенностей застройки, состояния транспортных магистралей, интенсивности автотранспортного движения, протяженности населенного пункта


Выводы: Мощность существующих объектов здравоохранения удовлетворяет нормативную потребность населения. 

1.10.1.3. Организации и учреждения управления, кредитно-финансовых служб и предприятий связи

К учреждениям повседневного обслуживания относятся объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и полиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации. 

На территории сельского поселения располагаются следующие объекты:

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес, местоположение

	1
	2
	3

	1. 
	Администрация Высокинского сельского поселения
	с. Высокое, ул. Советская, 33

	2. 
	Отделение почтовой связи № 397931
	с. Высокое, ул. Советская, 34а

	3. 
	Дополнительный офис Сбербанк России № 9013/0709
	с. Высокое, ул. Советская, 34а

	4. 
	МФЦ «Мои документы»
	с. Высокое, ул. Советская, 33


1.10.1.4. Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось объектов муниципальной собственности, предполагается, что развитие отрасли будет происходить на основе частного предпринимательства.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы.

В соответствии с СП 42.13330.2016 в сельских поселениях должны располагаться следующие предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

· Магазины, 300 м2 торговой площади на 1 тыс. чел, в том числе:

· магазины продовольственных товаров 100 м2 торговой площади на 1 тыс. чел;
· магазины непродовольственных товаров, 200 м2 торговой площади на 1 тыс. чел;

· Предприятия общественного питания, 40 мест на 1 тыс. чел;

· Предприятия бытового обслуживания, 7 рабочих мест на 1 тыс. чел.

Таким образом, с учетом численности населения (2297 чел.) в сельском поселении должно располагаться:

· 689,1 м2 торговой площади магазинов, в том числе:

· 229,7 м2  торговой площади магазинов продовольственных товаров;

· 459,4 м2  торговой площади магазинов непродовольственных товаров;

· 92 мест на предприятиях общественного питания;

· 17 рабочих мест на предприятиях бытового обслуживания.

В Высокинском сельском поселении функционируют:

	№ п/п
	Наименование учреждений обслуживания
	Адрес

	1
	2
	3

	Объекты торговли и питания

	1. 
	магазин «Теремок» 
	с. Высокое, ул. 50 лет Победы,1б

	2. 
	магазин  
	х. Подлесный, ул. Придорожная 

	3. 
	магазин «МИФ» 
	с. Высокое, ул. Ленина, 59/1 

	4. 
	магазин «Минутка» 
	с. Высокое, ул. Ленина, 59/2 

	5. 
	магазин «Фортуна» 
	с. Высокое, ул. Ленина, 57 

	6. 
	магазин «Магнит» 
	с. Высокое, ул. Ленина

	7. 
	магазин «Красное&Белое»
	с. Высокое, ул. Ленина, 80 

	8. 
	кафе «Семейное» 
	с. Высокое, ул. Ленина, 80

	9. 
	магазин перекресток 
	с. Высокое, ул. Советская, 51б 

	10. 
	магазин «777» 
	с. Высокое, ул. Молодежная, 1а 

	11. 
	магазин «Ассорти» 
	с. Высокое, ул. Ленина, 43 

	Объекты обслуживания

	1. 
	Парикмахерские услуги ИП Шершнева Т.В.
	с. Высокое, ул. Советская 12б /3


По территориальному принципу для данных учреждений и предприятий обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2 км).

В то же время, развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство в условиях рыночных отношений в экономике происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона.

1.10.1.5. Объекты библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, культовые объекты

Количество и емкость объектов культуры рассчитываются в соответствии с действующими нормативами. К нормируемым объектам культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек – повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

На территории Высокинского сельского поселения располагаются следующие объекты:

	№

п/п
	Наименование учреждений обслуживания
	Год постройки
	Адрес учреждений обслуживания
	Показатели

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	МКУК «Высокинский сельский дом культуры»
	1987
	с. Высокое, 

ул. Полевая, 2Б
	Количество мест в зрительном зале – 300

Площадь – 1434,7 м2

	2. 
	МКУК Лискинская ЦБС Высокинская сельская библиотека 
	1987
	с. Высокое, 

ул. Полевая, 2Б
	Количество томов в библиотечном фонде – 13240


Согласно нормативным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области культуры и искусства, изложенным в РНГП ВО, для сельских поселений:

· Для общедоступной библиотеки с детским отделением, расположенной в административном центре сельского поселения - 1 объект независимо от количества населения.

· Для муниципальных учреждений культуры клубного типа, расположенных в административном центре поселения – 1 объект.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов в области культуры и искусства для сельских поселений, согласно РНГП, принимается: 15-30 минут.

Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности жителей Высокинского сельского поселения в объектах в области культуры и искусства представлен в таблице ниже:

Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности жителей Высокинского сельского поселения объектами культуры и искусства:
	№ п/п
	Наименование объекта
	Ед. изм.
	Фактические показатели
	Нормативные показатели

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Общедоступные библиотеки с детским отделением
	объект
	1
	1

	2
	Муниципальные учреждения культуры клубного типа
	объект
	1
	1


Также на территории поселения располагаются религиозные объекты:

- Церковь Николая Чудотворца (с. Высокое, ул. Рабочая, 48).

Выводы: как видно из расчётов, уровень обеспеченности Высокинского сельского поселения объектами в области культуры и искусства соответствует нормативам.

1.10.1.6. Физкультурно-спортивные сооружения и объекты

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными учреждениями (повседневное обслуживание), бассейн – периодическое обслуживание. 

По данным администрации Высокинского сельского поселения, на территории поселения располагаются следующие объекты:

	№ п/п
	Наименование спортивных объектов
	Местоположение спортивных объектов
	Характеристики объекта

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Многофункциональная спортивная площадка
	с. Высокое
	Площадь – 1900 м2;

Вместимость – 45 чел.

	2. 
	Футбольное поле
	с. Высокое, ул. Полевая, 22а
	Площадь – 19100 м2;

	3. 
	Спортивный зал
	с. Высокое, ул. Полевая, 2а
	Площадь – 648 м2;

Вместимость – 40 чел.


В соответствии с РНГП Воронежской области минимально допустимый уровень обеспеченности составляет:

· для плоскостных сооружений крытых и открытых составляет 19,5 тыс. кв. м на 10 тыс. чел;
· для физкультурно-спортивных залов составляет 80 кв. м площади пола на 1 тыс. человек.

Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Высокинского сельского поселения (2297 чел.) в объектах физической культуры и спорта в соответствии с РНГП представлен в таблице ниже:

	№ п/п
	Наименование объектов
	Ед. изм.
	Фактические показатели
	Нормативные показатели

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Плоскостные сооружения крытые и открытые
	кв. м
	21000
	4479,15

	2
	Физкультурно-спортивные залы
	кв. м
	648
	183,76


Выводы: как видно из расчётов, уровень обеспеченности Высокинского сельского поселения спортивными сооружениями удовлетворяет нормативную потребность населения. 

1.10.2. Транспортная инфраструктура

В полномочия органов местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов.

Автомобильный транспорт

Транспортная инфраструктура Высокинского сельского поселения представлена автомобильными дорогами регионального и местного значения.

Перечень автомобильных дорог регионального значения, проходящих по территории поселения, приведён в таблице:

	Шифр дороги
	Наименование дорог
	Категория

	1
	2
	3

	20 ОП РЗ К 3-14 
	Лиски-Давыдовка
	III

	20 ОП РЗ К 45-14 
	Северный обход г. Лиски
	III

	20 ОП РЗ Н 47-14
	«Северный обход г. Лиски» - с. Высокое
	IV

	20 ОП РЗ Н 22-14
	«Лиски-Давыдовка»-с. Копанище
	IV

	20 ОП РЗ Н 21-14
	«Лиски-Давыдовка»-п. 2-го отд. свх «2-я Пятилетка»
	IV

	20 ОП РЗ Н 40-14
	«Лиски-Давыдовка»-Копанище» -х. Старая Покровка 
	IV

	20 ОП РЗ Н 23-14
	«Лиски-Давыдовка»-Копанище»-х. Подлесный
	IV

	20 ОП РЗ Н 33-14
	«Лиски – Давыдовка» - х. Степной
	IV


В соответствии с постановлением Администрации Воронежской области от 30.12.2005 № 1239 «Об утверждении показателей отнесения автомобильных дорог общего пользования к собственности Воронежской области», размещаемые на территории поселения дороги регионального значения, являются собственностью Воронежской области.


К автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области, относятся автомобильные дороги, не включенные в перечень федеральных автомобильных дорог:
- соединяющие областной центр с административными центрами муниципальных районов, с федеральными автомобильными дорогами общего пользования;

- соединяющие между собой федеральные автомобильные дороги общего пользования;

- обеспечивающие межрегиональное сообщение;

- соединяющие между собой административные центры муниципальных районов и обеспечивающие межрайонное сообщение;

- отмыкающиеся от федеральных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам;

- отмыкающиеся от региональных или межмуниципальных автомобильных дорог к населенным пунктам;

- являющиеся подъездами к объектам капитального строительства, находящимся в собственности Воронежской области.

Улично-дорожная сеть
Единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к ней территорией должна обеспечивать удобные, быстрые и безопасные транспортные связи между функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожную сеть населённых пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети населенного пункта следует выделять главные улицы. Главная улица – связь жилых территорий с общественным центром. Данные улицы и дороги должны обеспечивать удобные транспортные связи населения с основными местами приложения труда, районными центрами, зонами отдыха, а также с внешними автомобильными дорогами.

В соответствии с СП 42.13330.2016 в составе населённых пунктов сельских поселений следует выделять основные улицы поселения, проходящие по всей территории населенного пункта, осуществляющие основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром и выходящие на внешние дороги. Также выделаются местные улицы, обеспечивающие связь жилой застройки с основными улицами.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области утвержден постановлением Администрации Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 28.04.2025 г. № 41.

Перечень улиц Высокинского сельского поселения с их характеристиками

	№ п/п
	Идентификационный номер
	Элемент улично-дорожной сети (улица, переулок, тупик, аллея и т.д.)
	Наименование автомобильной дороги
	Наименование муниципального образования (городского/сельского поселения)
	Категория дороги         (I-V)
	Ширина проезжей части
	Протяженность по типу покрытия (км)
	Общая протяженность дорог - всего, км

	
	
	
	
	
	
	
	Твердое покрытие, км
	В т.ч. усовершенствованное (из гр.7), км
	Грунтовая дорога, км
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	20-221-808 ОП МП 01
	улица
	с. Высокое ул. Мира
	Высокинское сельское поселение
	V
	4,00
	0,823
	0,823
	0,000
	0,823

	2
	20-221-808 ОП МП 02
	улица
	с. Высокое ул. Новая
	Высокинское сельское поселение
	V
	4,00
	0,760
	0,760
	0,000
	0,760

	3
	20-221-808 ОП МП 03
	улица
	с. Высокое ул. Комсомольская
	Высокинское сельское поселение
	V
	4,00
	0,775
	0,775
	0,000
	0,775

	4
	20-221-808 ОП МП 04
	проезд
	с. Высокое ул. Полевая подъезд к школе
	Высокинское сельское поселение
	V
	4,00
	0,120
	0,120
	0,000
	0,120

	5
	20-221-808 ОП МП 05
	улица
	с. Высокое ул. Полевая
	Высокинское сельское поселение
	V
	4,00
	1,288
	1,288
	0,000
	1,288

	6
	20-221-808 ОП МП 06
	улица
	с. Высокое ул. Садовая
	Высокинское сельское поселение
	V
	4,00
	0,587
	0,587
	0,000
	0,587

	7
	20-221-808 ОП МП 07
	переулок
	с. Высокое пер. Садовой
	Высокинское сельское поселение
	V
	4,00
	0,227
	0,227
	0,000
	0,227

	8
	20-221-808 ОП МП 08
	проезд
	с. Высокое проезд ж.д. вокзал-ул. Новая
	Высокинское сельское поселение
	V
	4,00
	1,088
	1,088
	0,000
	1,088

	9
	20-221-808 ОП МП 09
	проезд
	с. Высокое проезд ж.д. переезд - ул. Ленина
	Высокинское сельское поселение
	V
	6,00
	0,262
	0,262
	0,000
	0,262

	10
	20-221-808 ОП МП 10
	улица
	с. Высокое ул. Гагарина
	Высокинское сельское поселение
	V
	4,00
	0,833
	0,833
	0,000
	0,833

	11
	20-221-808 ОП МП 11
	улица
	с. Высокое ул. Чкалова
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	1,874
	0,762
	0,107
	1,981

	12
	20-221-808 ОП МП 12
	улица
	с. Высокое ул. Молодежная
	Высокинское сельское поселение
	V
	4,00
	0,523
	0,523
	0,000
	0,523

	13
	20-221-808 ОП МП 13
	улица
	с. Высокое ул. Привокзальная
	Высокинское сельское поселение
	V
	4,00
	1,380
	1,380
	0,000
	1,380

	14
	20-221-808 ОП МП 14
	улица
	с. Высокое ул. Рабочая
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,909
	0,692
	0,000
	0,909

	15
	20-221-808 ОП МП 15
	проезд
	с. Высокое проезд ул. Придорожная-ул. Степная
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,424
	0,000
	0,000
	0,424

	16
	20-221-808 ОП МП 16
	проезд
	с. Высокое проезд ул. Придорожная - ул. 50 лет Победы
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	0,167
	0,167

	17
	20-221-808 ОП МП 17
	улица
	с. Высокое ул. Придорожная
	Высокинское сельское поселение
	V
	4,00
	1,354
	0,000
	0,000
	1,354

	18
	20-221-808 ОП МП 18
	улица
	с. Высокое ул. 50 лет Победы
	Высокинское сельское поселение
	V
	4,00
	0,817
	0,817
	0,000
	0,817

	19
	20-221-808 ОП МП 19
	улица
	с. Высокое ул. Степная
	Высокинское сельское поселение
	V
	4,00
	1,153
	1,153
	0,000
	1,153

	20
	20-221-808 ОП МП 20
	улица
	с. Высокое ул. Солнечная
	Высокинское сельское поселение
	V
	4,00
	0,597
	0,000
	0,000
	0,597

	21
	20-221-808 ОП МП 21
	улица
	с. Высокое ул. Березовая
	Высокинское сельское поселение
	V
	4,00
	0,000
	0,000
	0,390
	0,390

	22
	20-221-808 ОП МП 22
	проезд
	с. Высокое проезд ул. Березовая-ул. Придорожная
	Высокинское сельское поселение
	V
	4,00
	0,377
	0,000
	0,000
	0,377

	23
	20-221-808 ОП МП 23
	проезд
	с. Высокое проезд ул. Березовая - ж.д. переезд
	Высокинское сельское поселение
	V
	4,00
	0,349
	0,000
	0,000
	0,349

	24
	20-221-808 ОП МП 24
	проезд
	с. Высокое проезд ул. Придорожная - автодорога Лиски-Давыдовка
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	1,125
	0,000
	0,000
	1,125

	25
	20-221-808 ОП МП 25
	проезд
	с. Высокое ул. Гагарина-ТОК
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	0,264
	0,264

	26
	20-221-808 ОП МП 26
	проезд
	с. Высокое ул. Гагарина - водозабор
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	0,801
	0,801

	27
	20-221-808 ОП МП 27
	проезд
	с. Высокое проезд ул. Гагарина - автодорога Лиски-Давыдовка
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	0,768
	0,768

	28
	20-221-808 ОП МП 28
	улица
	с. Высокое ул. Советская
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,468
	0,258
	0,000
	0,468

	29
	20-221-808 ОП МП 29
	проезд
	с. Высокое проезд ул. Садовая-ул. Мира
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	0,344
	0,344

	30
	20-221-808 ОП МП 30
	проезд
	с. Высокое подъездная дорога к МТФ
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,825
	0,000
	0,000
	0,825

	31
	20-221-808 ОП МП 31
	проезд
	с. Высокое проезд ул. Советская-ул. Молодежная - ул. Ленина
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	0,205
	0,205

	32
	20-221-808 ОП МП 32
	проезд
	с. Высокое дорога к кладбищу
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,337
	0,000
	0,000
	0,337

	33
	20-221-808 ОП МП 33
	улица
	с. Высокое ул. Юбилейная
	Высокинское сельское поселение
	V
	4,00
	0,760
	0,000
	0,000
	0,760

	34
	20-221-808 ОП МП 34
	улица
	с. Высокое ул. 9 Мая
	Высокинское сельское поселение
	V
	4,00
	0,764
	0,000
	0,306
	1,070

	35
	20-221-808 ОП МП 35
	улица
	с. Высокое ул. Новая - сельский пруд
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	1,990
	1,990

	36
	20-221-808 ОП МП 36
	улица
	с. Высокое ул. Комсомольская - стадион
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	0,292
	0,292

	37
	20-221-808 ОП МП 37
	улица
	с. Высокое ул. Комсомольская - водозабор
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	0,516
	0,516

	38
	20-221-808 ОП МП 38
	улица
	с. Высокое ул. Новая - МТФ
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	1,739
	1,739

	39
	20-221-808 ОП МП 39
	улица
	х. Ст. Покровка ул. Степная
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,705
	0,000
	0,000
	0,705

	40
	20-221-808 ОП МП 40
	переулок
	х. Ст. Покровка пер. Степной
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,188
	0,000
	0,000
	0,188

	41
	20-221-808 ОП МП 41
	улица
	х. Ст. Покровка ул. Центральная
	Высокинское сельское поселение
	V
	4,00
	0,554
	0,000
	0,000
	0,554

	42
	20-221-808 ОП МП 42
	улица
	х. Ст. Покровка ул. Мира
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,614
	0,000
	0,000
	0,614

	43
	20-221-808 ОП МП 43
	улица
	х. Ст. Покровка ул. Песчаная
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,341
	0,000
	0,000
	0,341

	44
	20-221-808 ОП МП 44
	улица
	х. Ст. Покровка ул. Березовая
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,218
	0,000
	0,000
	0,218

	45
	20-221-808 ОП МП 45
	улица
	х. Ст. Покровка ул. Луговая
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,00
	0,393
	0,000
	0,000
	0,393

	46
	20-221-808 ОП МП 46
	переулок
	х. Ст. Покровка пер. Мира
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,228
	0,000
	0,000
	0,228

	47
	20-221-808 ОП МП 47
	переулок
	х. Ср. Покровка пер. Луговой
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,00
	0,286
	0,000
	0,000
	0,286

	48
	20-221-808 ОП МП 48
	улица
	х. Ст. Покровка ул. Приозерная
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,00
	0,914
	0,000
	0,000
	0,914

	49
	20-221-808 ОП МП 49
	улица
	х. Подлесный ул. Колхозная
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,744
	0,244
	0,000
	0,744

	50
	20-221-808 ОП МП 50
	улица
	х. Подлесный ул. Абрикосовая
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,250
	0,000
	0,393
	0,643

	51
	20-221-808 ОП МП 51
	улица
	х. Подлесный ул. Приовражная
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,324
	0,000
	0,659
	0,983

	52
	20-221-808 ОП МП 52
	проезд
	х. Подлесный проезд ул. Приовражная - ул. Абрикосовая
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	0,120
	0,120

	53
	20-221-808 ОП МП 53
	улица
	х. Подлесный ул. Солнечная
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,303
	0,000
	0,254
	0,557

	54
	20-221-808 ОП МП 54
	проезд
	х. Подлесный проезд ул. Рабочая-ул. Солнечная
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	0,765
	0,765

	55
	20-221-808 ОП МП 55
	улица
	х. Подлесный ул. Овражная
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,180
	0,000
	0,000
	0,180

	56
	20-221-808 ОП МП 56
	улица
	х. Подлесный ул. Рабочая
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,175
	0,000
	0,000
	0,175

	57
	20-221-808 ОП МП 57
	улица
	х. Подлесный ул. Ольховая
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,376
	0,000
	0,000
	0,376

	58
	20-221-808 ОП МП 58
	улица
	х. Подлесный ул. Вишневая
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,780
	0,000
	0,000
	0,780

	59
	20-221-808 ОП МП 59
	проезд
	х. Подлесный проезд ул. Дачная - ул. Вишневая
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	0,252
	0,252

	60
	20-221-808 ОП МП 60
	улица
	х. Подлесный ул. Яблочная
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,475
	0,000
	0,000
	0,475

	61
	20-221-808 ОП МП 61
	улица
	х. Подлесный ул. Грушевая
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,485
	0,000
	0,000
	0,485

	62
	20-221-808 ОП МП 62
	улица
	х. Подлесный ул. Садовая
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,589
	0,000
	0,000
	0,589

	63
	20-221-808 ОП МП 63
	улица
	х. Подлесный ул. Дачная
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,600
	0,000
	0,000
	0,600

	64
	20-221-808 ОП МП 64
	улица
	х. Подлесный ул. Лесная
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,695
	0,000
	0,000
	0,695

	65
	20-221-808 ОП МП 65
	улица
	х. Подлесный ул. Тенистая
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,246
	0,000
	0,206
	0,452

	66
	20-221-808 ОП МП 66
	улица
	х. Подлесный ул. Торговая
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,132
	0,000
	0,000
	0,132

	67
	20-221-808 ОП МП 67
	улица
	х. Подлесный ул. Сосновая
	Высокинское сельское поселение
	V
	4,00
	0,614
	0,614
	0,000
	0,614

	68
	20-221-808 ОП МП 68
	переулок
	х. Подлесный 1 пер. Сосновой
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,360
	0,000
	0,000
	0,360

	69
	20-221-808 ОП МП 69
	переулок
	х. Подлесный 2 пер. Сосновой
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,181
	0,000
	0,000
	0,181

	70
	20-221-808 ОП МП 70
	проезд
	х. Подлесный ул. Сосновая проезд к домам
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,155
	0,000
	0,000
	0,155

	71
	20-221-808 ОП МП 71
	улица
	х. Подлесный ул. Придорожная
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	0,255
	0,255

	72
	20-221-808 ОП МП 72
	улица
	х. Подлесный ул. Мира
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,561
	0,000
	0,000
	0,561

	73
	20-221-808 ОП МП 73
	проезд
	х. Подлесный проезд ул. Придорохная - ул. Мира
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	0,085
	0,085

	74
	20-221-808 ОП МП 74
	улица
	х. Подлесный ул. Песчаная
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,618
	0,000
	0,000
	0,618

	75
	20-221-808 ОП МП 75
	улица
	х. Подлесный ул. Луговая
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,665
	0,000
	0,000
	0,665

	76
	20-221-808 ОП МП 76
	проезд
	х. Подлесный - площадка Лискобройлер
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	1,248
	1,248

	77
	20-221-808 ОП МП 77
	проезд
	х. Подлесный - автодорога Лиски - копанище
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	1,050
	1,050

	78
	20-221-808 ОП МП 78
	проезд
	с. Высокое - карьер- автодорога Северный обход
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	1,954
	1,954

	79
	20-221-808 ОП МП 79
	проезд
	с. Высокое МТФ-Свалка ТБО
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	1,245
	1,245

	80
	20-221-808 ОП МП 80
	проезд
	с. Высокое - площадка Бройлер х. Степной
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	3,779
	3,779

	81
	20-221-808 ОП МП 81
	проезд
	Подъездрая дорога к комплексу КРС
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	1,438
	1,438

	82
	20-221-808 ОП МП 82
	проезд
	с. Высокое ул. Привокзальная - трасса Лиски-Давыдовка
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	2,013
	2,013

	83
	20-221-808 ОП МП 83
	проезд
	с. Высокое ул. Привокзальная - трасса Лиски-Давыдовка
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	0,853
	0,853

	84
	20-221-808 ОП МП 84
	проезд
	с. Высокое МТФ - песчаный карьер
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	0,500
	0,500

	85
	20-221-808 ОП МП 85
	проезд
	х. Подлесный - о. Ястребинка
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	1,043
	1,043

	86
	20-221-808 ОП МП 86
	проезд
	Высокинское с.п.Подъездная дорога к дачному коопиративу Бородино
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	1,010
	1,010

	87
	20-221-808 ОП МП 87
	проезд
	Высокинское с.п.Дачный коопиратив Бородино
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	1,895
	1,895

	88
	20-221-808 ОП МП 88
	проезд
	Автодорога Лиски - Давыдовка- Дачный коопиратив Дубки-ПЧ 3
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	1,306
	1,306

	89
	20-221-808 ОП МП 89
	проезд
	Высокинское с.п. Дачный коопиратив "Дубки"
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	3,029
	3,029

	90
	20-221-808 ОП МП 90
	проезд
	Высокинское с.п. Дачный коопиратив полянка
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	1,751
	1,751

	91
	20-221-808 ОП МП 91
	проезд
	х. Старая Покровка - р. Дон
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	3,064
	3,064

	92
	20-221-808 ОП МП 92
	проезд
	Высокинское с.п. полевая хозяйственная дорога №1
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	6,723
	6,723

	93
	20-221-808 ОП МП 93
	проезд
	Высокинское с.п. полевая хозяйственная дорога №2
	Высокинское сельское поселение
	V
	3,50
	0,000
	0,000
	6,722
	6,722

	Итого
	34,748
	13,206
	51,501
	86,249


Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Высокинского сельского поселения, составляет – 86,249 км, из них с твердым покрытием – 34,748 км.

Железнодорожный транспорт

В настоящее время по территории Высокинского сельского поселения проходит двухпутная электрифицированная железнодорожная линия «Отрожка – Лиски» Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД». В границах поселения расположена станция Бодеево.

В настоящее время актуальными документами по вопросу организации скоростного движения в сообщении Москва – Адлер является «Комплексная программа ускорения и запуска пассажирских поездов дальнего следования на направлении «Центр – Юг» с учетом параметров актуализированной Генеральной схемы развития сети железных дорог», утвержденная первым заместителем генерального директора ОАО «РЖД» А.А. Краснощеком от 22 декабря 2020 г. № 1913, долгосрочная программа развития ОАО «РЖД» до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2019 г. № 466-р, и «Программа организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской Федерации», утвержденная генеральным директором ОАО «РЖД» О.В. Белозеровым (протокол заседания правления ОАО «РЖД» от 24.05.2021 г. № 25). Указанными документами предусмотрена организация скоростного железнодорожного сообщения с достижением целевого времени в пути между Москвой и Адлером к 2030 году – 16 часов. В рамках реализации данного проекта на территории Воронежской области в период до 2027 г. предусматривается строительство новой линии Елец – Воронеж и реконструкция существующей инфраструктуры на участке Воронеж (Придача) – Тимашевская – Горячий ключ. 

Выводы: в населённых пунктах Высокинского сельского поселения требуется укладка асфальтового покрытия на всех участках главных улиц с грунтовым покрытием и асфальтирование улиц, не имеющих твёрдого покрытия. 

1.10.3.  Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Централизованной системой водоснабжения обеспечено только село Высокое.

МУП «Водоканал» Лискинского муниципального района является гарантирующей организацией по водоснабжению в границах Высокинского сельского поселения.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды. 

В соответствии с данными Высокинского сельского поселения (по состоянию на 01.01.2025 г.) и информацией, предоставленной администрацией поселения, служба водопроводного хозяйства поселения включает в себя эксплуатацию и обслуживание: артезианских скважин - 11 шт; водонапорных башен – 10 шт; водопроводных сетей протяжённостью 25км; колодцев – 175 шт.

На некоторых улицах, где отсутствует водопровод, забор воды осуществляется из шахтных колодцев.

Санитарное состояние питьевой воды на сегодняшний день является удовлетворительным. 

Состав сооружений источников водоснабжения (в соответствии с паспортом поселения)

	Наименование населенного

пункта
	Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей
	Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов), ед.
	Число насосных станций

1-го подъема, ед.
	Число насосных станций 2-го и

3-го подъема, ед.
	Установленная производственная мощность насосных станций,

тыс. куб. м/сутки
	Протяженность водоводов, км

	
	количество, ед.
	из них: число отдельных водопроводных сетей, ед.
	
	
	
	
	всего
	уличной водопроводной сети
	внутриквартальной и внутридворовой сети

	
	
	
	
	
	
	1-го

подъема
	2 подъема
	км
	в т. ч. нуждающихся в замене
	всего
	в т. ч.

нуждающейся в замене
	всего
	в т. ч. нуждающейся в замене

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Всего

по поселению
	2
	2
	
	9
	
	0,24
	
	29,6
	11,8
	
	
	
	

	в т.ч. по населенным пунктам

	с. Высокое
	2
	2
	
	9
	
	0,24
	
	29,6
	11,8
	
	
	
	


	Наименование

населенного

пункта
	Водонапорные башни
	Артезианские скважины
	Количество колодцев, ед.

	
	количество,ед.
	мощность
	в т. ч. нуждающиеся в замене, ед.
	количество, ед.
	мощность
	в т. ч. нуждающиеся в замене, ед.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Всего

по поселению
	11
	50 м3 -2шт.

25м3 – 9шт.
	2
	
	
	
	175

	в т.ч. по населенным пунктам

	с. Высокое
	11
	50 м3 -2шт.

25м3 – 9шт.
	2
	
	
	
	175


Состав сооружений источников водоснабжения (в соответствии с данными поселения)

	№ п/п
	Наименование 
	Адрес (местоположение) 
	Кадастровый номер
	Индивидуализирующие характеристики

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Башня Рожновского
	с. Высокое ул. Полевая, 4а (36:14:0080015:162)
	36:14:0080015:164 
	объем 25 м.куб.; год строения 1968 г.; реконструкция 2020 г.

	2. 
	Артезианская скважина
	
	36:14:0080015:163 
	глубина 114 м 

	3. 
	Артезианская скважина
	
	- 
	глубина 103м;  год строения 1968 г.       

	4. 
	Башня Рожновского
	с. Высокое ул. 50 лет Победы, 56 (36:14:0000000:13049)
	36:14:0780011:241
	объем 10 м.куб.;  год строения 2000 г.

	5. 
	Артезианская скважина
	
	36:14:0780011:240
	глубина 110 м; год строения 2000 г.

	6. 
	Башня Рожновского
	с. Высокое ул. Ленина, 114 (36:14:0080007:84)
	36:14:0080007:196
	объем 50м.куб.; год строительства 1966; реконструкция 2008

	7. 
	Артезианская скважина
	
	36:14:0080007:195
	глубина 100 м; год строения 1966

	8. 
	Башня Рожновского
	с. Высокое ул. Молодежная, 17 (36:14:0080006:223)
	36:14:0080006:226
	объем 20 м.куб.; год строительства 1979 

	9. 
	Артезианская скважина
	
	36:14:0080006:225
	глубина 120 м; год строения 1987 

	10. 
	Башня Рожновского
	с. Высокое ул. Гагарина (36:14:0080004:128)
	36:14:0080004:239
	объем 50 м.куб.; год постройки 1967г. 

	11. 
	Артезианская скважина
	
	36:14:0080004:240
	глубина 100 м; год строения 1967

	12. 
	Артезианская скважина
	с. Высокое, ул. Комсомольская, 2а (36:14:0080015:40)
	36:14:0080015:48
	глубина 120м год строения 1997

	13. 
	Артезианская скважина
	с. Высокое, ул. Полевая


	 36:14:0080015:165
	глубина 112м. Год строения 1970

	14. 
	Башня Рожновского
	
	36:14:0080015:167
	объем 15м.куб. год строительства 1997

	15. 
	Башня Рожновского
	
	 36:14:0080015:166 
	объем 15 м.куб. год строительства 1970

	16. 
	Башня Рожновского
	с. Высокое, ул. Юбилейная
	 36:14:0080015:168
	объем 15 м.куб. год строительства 2015

	17. 
	Башня Рожновского
	
	 36:14:0080015:46
	объем 15 м.куб. год строительства 2015

	18. 
	Артезианская скважина
	
	 36:14:0080015:47
	глубина 120м год строительства - 2015.

	19. 
	Артезианская скважина
	с. Высокое ул. Солнечная, 45б (36:14:0780020:209)


	- 
	глубина 125м

	20. 
	Артезианская скважина
	
	 36:14:0780020:281
	глубина 114м

	21. 
	Башня Рожновского
	
	 36:14:0780020:278
	глубина 114 м, год строительства 2015


Зоны санитарной охраны водозаборов (далее по тексту ЗСО), в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.41110-02 в размере 50 метров.

Мероприятия по первому поясу ЗСО:  

· территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охранной. Дорожки к сооружениям должны быть заасфальтированы;

· не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно — бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

· здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом сан режима на территории второго пояса;

· в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;
· водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

· все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

· выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

· бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

· запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

· запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра госсанэпиднадзора, выданного с учетом заключения органов геологического надзора;

· своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрогеологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия: 
· не допускается, размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, птицефабрик и животноводческих предприятий, а также иных объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод;

· не допускается, применение удобрений и ядохимикатов;

· не допускается, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

· в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

· не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Водоотведение

В Высокинском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых стоков.

Канализование частных домов и учреждений происходит в выгребные ямы, которые периодически выкачиваются специальными машинами. 

Согласно сведениям, предоставленным администрацией Высокинского сельского поселения, на территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

При застройке планируемых территорий жилыми домами, развитии промышленного и сельскохозяйственного производства необходимо строительство очистных сооружений, отвечающих нормативным требованиям очистки.

Газоснабжение
Поставщиком природного газа в Высокинском сельском поселении является ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж». Эксплуатацию газораспределительных сетей на территории поселения обеспечивает филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в г. Лиски.

Газоснабжение потребителей Высокинского сельского поселения предусматривается от выхода высокого давления Р ≤ 1,2 Мпа существующей АГРС «Копанище» и АГРС «Лиски».

По территории Высокинского сельского поселения проходят газопроводы-отводы: «Газопровод-отвод к ГРС Лиски», «Газопровод-отвод к ГРС Бобров».

Поселение газифицировано на 98,39 %.

Связь между ступенями осуществляется посредством газорегуляторных пунктов. Направления использования газа:

- Технологические нужды промышленности;

- Хозяйственно-бытовые нужды населения (в т.ч. пищеприготовление);

- Энергоноситель для теплоисточников (горячего водоснабжения и отопления).

По данным паспорта поселения (по состоянию на 01.01.2025 г.) на территории населенного пункта общая протяженность уличной газовой сети составляет 54,2 км, количество газифицированных жилых домов –1303 ед.

В системе газоснабжения сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:

- подключение к газораспределительной системе объектов нового строительства; 

- обеспечение надежности газоснабжения потребителей;

- своевременная перекладка газовых сетей и замена оборудования.

Сведения о газификации населенного пункта Высокинского сельского поселения представлены в таблице ниже (по данным паспорта поселения по состоянию на 01.01.2025 г.):

	Наименование населенного пункта
	Протяженность уличной 

газовой сети, км 
	Количество газифицированных жилых домов, ед.
	Количество 

негазифицированных жилых домов, ед.

	
	всего
	в т. ч. нуждающейся в замене и ремонте
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего по поселению
	54,2
	
	1303
	21

	в т.ч. по населенным пунктам
	
	
	
	

	с. Высокое 
	54,2
	0
	1199
	3

	х. Подлесный
	-
	-
	80
	11

	х. Старая Покровка
	-
	-
	24
	7


Сведения о ГРП, ГГРП, ГРПМ и ШРП:

	№ п/п
	Наименование и адрес размещения
	Входное давление кг/см2
	Выходные давления, кг/см2
	Диаметр входной, мм
	Диаметры выходные, мм
	Проектная пропускная способность, м3/час
	Фактическая пропускная способность, м3/час
	Процент загрузки, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	ТО СторОрг ШРП№389  (ГРПШ-FRC/2МВ-2У1-СГ) к котельной Высокинской СОШ Высокое с, Полевая ул, дом № 2, корпус а
	0,18
	0,003
	57
	
	140
	60
	43

	2
	ШРП№233 Высокое с, Садовая ул, дом № 2, корпус г
	0,18
	0,003
	57
	159
	960
	441
	46

	3
	ШРП№283 Исток ООО южнее с.Высокое (котельная, цех раф. и дез-ии)
	0,68
	0,3
	159
	219
	7040
	4350,2
	50

	4
	ШРП№284 Исток ООО южнее с.Высокое (зерносушилка)
	0,3
	0,005
	219
	219
	3600
	967
	27

	5
	ШРП№281 ЭкоНиваАгро ООО комплекс по приемке и хранению зерна Лискинский р-н, Высокое с
	0,68
	0,6
	108
	108
	3390
	229
	7,5

	6
	ШРП№282 ЭкоНиваАгро ООО комплекс по приемке и хранению зерна Лискинский р-н, Высокое с
	0,6
	0,3
	108
	159
	3040
	229
	7,5

	7
	ШРП№285 Высокое с закольцовка между пл.№3 с Высокое и пл№4 с.Копанище АО "КЦ" Филиал "Лиско Бройлер"
	0,68
	
	
	
	
	
	

	8
	ШРП№358  Высокое с, Юбилейная ул Администрация Высокинского сп
	0,18
	0,003
	89
	219
	1088
	138
	13

	9
	ШРП №279 на ул.Придорожная,Солнечная,Березовая с.Высокое Администрация Высокинского сельского поселения 
	0,68
	0,003
	89
	159
	2906
	195
	7

	10
	ШРП№234 Высокое с, Рабочая ул, дом № 2, корпус г
	0,18
	0,003
	89
	114
	960
	864
	90

	11
	ГРП№31 Высокое с, Ленина ул, дом № 143, корпус г
	0,68
	0,18/0,003
	108
	273/159
	2906/2906
	1503/1377
	52/47

	12
	ГРП№32 Высокое с, Гагарина ул, дом № 56
	0,68
	0,18/0,003
	57
	273/102
	2906/2906
	0/558
	0/20

	13
	ШРП№253 (ШРП-НОРД-Dival600/40-2.01) Высокое с, Придорожная ул, дом № 2, корпус б
	0,68
	0,003
	76
	102
	1247
	206
	25

	14
	ШРП №263 АО "КЦ" Филиал "Лиско Бройлер"  с.Высокое инкубаторий 
	0,68
	
	
	
	
	
	

	15
	ШРП №264 АО "КЦ" Филиал "Лиско Бройлер"  с.Высокое пл.№1
	0,68
	
	
	
	
	
	

	16
	ШРП №265 АО "КЦ" Филиал "Лиско Бройлер"  с.Высокое пл.№1
	0,68
	
	
	
	
	
	

	17
	ШРП №266 АО "КЦ" Филиал "Лиско Бройлер"  с.Высокое пл.№2
	0,68
	
	
	
	
	
	

	18
	ШРП №267 АО "КЦ" Филиал "Лиско Бройлер"  с.Высокое пл.№2
	0,68
	
	
	
	
	
	

	19
	ШРП №268 АО "КЦ" Филиал "Лиско Бройлер" с.Высокое пл.№3
	0,68
	
	
	
	
	
	

	20
	ШРП №269 АО "КЦ" Филиал "Лиско Бройлер"  с.Высокое пл.№3
	0,68
	
	
	
	
	
	

	21


	ШРП№90 ГРПШ-03Б-У1 ВОРОНЕЖНЕФТЕПРОДУКТ Воронежская обл, Лискинский р-н, Старая Покровка х
	0,68
	0,3
	57
	57
	520
	270
	52

	22
	ШРП№114 (ГРПШ-02-2У1) газоснабжение населенного пункта Старая Покровка х
	0,68
	0,003
	57
	159
	464
	90
	19

	23
	ШРП№379 (ГРПШ-РДК-ЭФКО-50Н-1/1-467-У) х.Подлесный к д.№6,7,8 по ул.Рабочая 
	0,68
	0,003
	57
	57
	400
	20
	5

	24
	ШРП №77 (ГРПШ-РДГ-50Н/40-1/1-3075-У) распределительный Подлесный х, Лесная ул
	0,68
	0,003
	76
	159
	3480
	306
	9


Данные о газовых сетях поселения:

	№ п/п
	Населенные пункты
	Протяженность сетей (км)
	Тип прокладки трасс
	Процент износа сетей

	
	
	Низкое давление
	Среднее давление
	Высокое давление
	Низкое давление
	Среднее давление
	Высокое давление
	Низкое давление
	Среднее давление
	Высокое давление

	1
	с. Высокое
	43,61
	5,13
	12,61
	надз/подз.
	подземно
	подземно
	0
	0
	0

	2
	х. Подлесный
	8,73
	
	6,18
	надз/подз.
	
	подземно
	0
	0
	0

	3
	х. Старая Покровка
	3,61
	0,17
	1,66
	надз/подз.
	подземно
	подземно
	0
	0
	0


Теплоснабжение

Централизованная система теплоснабжения в поселении отсутствует.

Теплоснабжение жилой застройки Высокинского сельского поселения, представленной индивидуальными жилыми домами, осуществляется от индивидуальных источников (индивидуальные автономные отопительные и водонагревательные системы, работающие на природном газе).

Социально значимые объекты отапливаются с помощью встроенных котельных (в зданиях расположены газовые котлы). 

«МКОУ Высокинская СОШ» отапливается за счет отдельно стоящей газовой котельной, расположенной по адресу ул. Полевая, 2а. Протяженность сетей теплоснабжения составляет 86 м.

Электроснабжение

Питание Высокинского сельского поселения осуществляется от электроподстанций: 110/10/6 кВ ПС «АНП», которая расположена в Высокинском сельском поселении, 35/10 кВ «2-я Пятилетка», которая расположена в Степнянском сельском поселении, «Блочная – тяговая», которая расположена в городском поселении – город Лиски. Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10, 0,4 кВ, через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

По территории поселения проходят линия электропередач ВЛ 330 кВ «Лиски – Валуйки», ВЛ 220 кВ «Нововоронежская АЭС - Лиски №3 (Лиски-3)», ВЛ 220 кВ «Нововоронежская - Лиски №4 (Лиски-4)», ВЛ 220 кВ «Лиски – Бобров», ВЛ 110 кВ «Лиски – АНП», ВЛ 110 кВ «Нововоронежская АЭС - Лиски-тяговая №1,2 с отпайками», ВЛ 110 кВ «Лиски - Острогожск-районная с отпайками», линия электропередач ВЛ 110 кВ «Лиски-Добрино», ВЛ 110 кВ «Лискинская 1,2».

По данным паспорта поселения (по состоянию на 01.01.2025 г.) общая протяженность улиц, проездов, набережных в Высокинском сельском поселении равна 27 км, общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных – 27 км.

Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилого фонда и производства сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда линий электропередач и подстанций, строительство и прокладка новых электролиний для территорий жилой застройки, объектов производства, перспективных объектов туристко-рекреационного комплекса.

Проблемы в области электроснабжения:

- Высокий износ сетей и оборудования. 

Электрификация сельского поселения в соответствии с данными паспорта по состоянию на 01.01.2025 г.

	Наименование населенного пункта
	Общая протяженность улиц, проездов, набережных, км
	Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных, км

	1
	2
	3

	Всего по поселению
	27
	27

	в т.ч. по населенным пунктам
	
	

	с. Высокое 
	27
	27

	х. Подлесный
	-
	-

	х. Старая Покровка
	-
	-


2.10.4. Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства
Основной тип застройки на территории Высокинского сельского поселения - индивидуальное жилищное строительство.

Общая площадь жилищного фонда в Высокинском сельском поселении согласно данным Администрации поселения по состоянию на 01.01.2025 г. составляет 98289,2 м2 (индивидуальная жилая застройка).

Распределение жилого фонда по населенным пунктам 

· с. Высокое - 90591,2 м2;

· х. Подлесный - 6752,3 м2;
· х. Старая Покровка - 945,7 м2.

Распределение домовладений по степени амортизации

	Категория жилого фонда
	Группировка строений по износу, тыс.м²

	
	0-30%
	31-70%
	>70%

	1
	2
	3
	4

	Жилой фонд – всего
	38,4
	58,09
	1,8

	в т.ч. личной собственности граждан
	38,4
	58,09
	1,8


Жилищный фонд Высокинского сельского поселения характеризуется удовлетворительным техническим состоянием. Ветхий жилищный фонд со сверхнормативным износом (более 70%) составил 1,8% от общего жилищного фонда, на дома с износом 31-70% приходится 59,1%, на 0-30% износа – 39,1%.

Характеристика существующего жилищного фонда по степени благоустройства

	Категория жилого фонда
	Благоустройство жилого фонда

	
	водопрово-дом
	канализация
	центральное отопление
	горячее водоснабжение
	ваннами
	газом

	
	тыс. м2
	%
	тыс. м2
	%
	 м2
	%
	тыс. м2
	%
	тыс. м2
	%
	тыс. м2
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Жилой фонд - всего
	69,1
	70,3
	69,0
	70,2
	-
	-
	-
	-
	67,8
	69,0
	70,8
	72,0

	В т.ч. личной собственности граждан
	69,1
	70,3
	69,0
	70,2
	-
	-
	-
	-
	67,8
	69,0
	70,8
	72,0


Общая численность населения на территории Высокинского сельского поселения – 2297 человек. 

Таким образом, средняя жилищная обеспеченность составляет 42,8 м2 общей площади на человека. 

Количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 01.01.2025г. в администрации поселения составило 1 ед.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.10.4., выявлено следующее:

· хороший уровень средней жилищной обеспеченности;

· небольшая доля физически и морально изношенного жилищного фонда, требующего замены;

· низкий уровень благоустройства жилищного фонда;

· есть потребность в строительстве муниципального жилья для обеспечения граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Население нуждается в наиболее комфортных условиях проживания, в благоустроенном жилищном фонде.

Для решения жилищной проблемы необходимо:

· наращивание темпов жилищного строительства за счет всех источников финансирования;

· создание благоприятного климата для привлечения инвесторов в решении жилищной проблемы;

· сокращение себестоимости строительства за счет применения новых технологий и новых строительных материалов;

· предоставление льготных жилищных кредитов и решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из бюджета.

Новое жилищное строительство необходимо как для улучшения жилищных условий существующего населения, так и обеспечения жилищным фондом прироста населения. 

2.10.5. Объекты массового отдыха жителей поселения, благоустройство и озеленение территории поселения

Согласно ст. 14 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся:

· создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

· осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

· создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.

Массовый отдых жителей поселения

При перспективном планировании развития рекреации и туризма должны, прежде всего, учитываться природные особенности территории, среди которых основными являются климатические. Факторами, способствующими развитию рекреации в Боевском сельском поселении, являются следующие:

· наличие лесных массивов естественного и искусственного происхождения;

· хорошая транспортная доступность;

· равнинный рельеф с естественными ландшафтами.

Согласно СП 42.13330.2016: 

· Размещение зон массового кратковременного отдыха следует предусматривать с учетом доступности этих зон на общественном транспорте не более 1,5 ч.

· Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500-1000 м2 на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь участка зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га, в зоне пустынь и полупустынь - не менее 30 га.

· Размеры территорий пляжей, размещаемых в зонах отдыха, следует принимать, м2 на одного посетителя: не менее 8 м2 для речных и озёрных пляжей; не менее 5 м2 для морских, речных и озерных для детей.
· Минимальную протяженность береговой полосы пляжа на одного посетителя следует принимать, м, не менее: речных и озерных - 0,25.

Рассчитывать число единовременных посетителей на пляжах следует с учетом коэффициентов одновременной загрузки пляжей общего пользования для местного населения 0,2.

Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых вне курортных зон на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5 м2 на одного посетителя.

Расчёт площади пляжа для Высокинского сельского поселения:

· Численность населения на 01.01.2025 г. составляет – 2297 человек;

· Коэффициент для расчёта единовременных посетителей на пляже – 0,2;

· Размер пляжа – 8 м2 на одного посетителя.

2297 х 0,2 х 8 = 3675,2 м2.

Таким образом, общая нормативная площадь пляжей для поселения составляет 
3675,2 м2.

Благоустройство и озеленение территории поселения

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма, занятий физической культурой и спортом.

В сельских поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др.

В соответствии с РНГП ВО расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности сельского поселения озелененными территориями общего пользования – 12 кв.м./чел. Исходя из существующей численности населения, площадь озелененных территорий общего пользования в населенных пунктах Высокинского сельского поселения должна составлять 27564 кв.м. (2,76 га).

В соответствии с данными, предоставленными администрацией Высокинского сельского поселения, фактическая площадь озелененных территорий общего пользования в границах населенных пунктов поселения составляет 0,6 га, в т.ч.:

	Наименование

объекта
	Адрес объекта
	Площадь объекта, кв. м.

	1
	2
	3

	Сквер
	с. Высокое ул. Полевая 2г (36:14:0080015:41)
	4900

	Детская площадка
	с. Высокое ул. Ленина ,93а (36:14:0080012:156)
	950

	Детская площадка
	х. Подлесный, ул. Овражная
	150

	ИТОГО
	6000


Вывод:

1. Необходимо проведение мероприятий по комплексному озеленению населённых пунктов поселения.

2. Существует необходимость в благоустройстве и озеленении центральных улиц населённых пунктов поселения.

3. Имеется необходимость в устройстве рекреационных зон сезонного использования.

2.10.6 Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами сбора мусора бытовых отходов и местами захоронения

Места накопления отходов

На территории поселения оборудованы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. Органы местного самоуправления определяют схему расположения мест накопления и осуществляют ведение реестра мест накопления в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра». 

Транспортирование ТКО с территории Высокинского сельского поселения осуществляется региональным оператором ГУП ВО «Облкоммунсервис» для дальнейшей передачи для захоронения ООО «МУП по уборке города» или МУП «Давыдовское коммунальное хозяйство». 

Места захоронения

В соответствии с реестром кладбищ, утвержденным постановлением администрации Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 14.03.2025 № 31, на территории поселения расположено 6 кладбищ. Площадь кладбищ составляет 7,8795 га.
Также на территории Высокинского сельского поселения располагается кладбище, обслуживающее городское поселение – город Лиски.
Перечень кладбищ, находящихся на территории сельского поселения
	№ п/п
	Местоположения
	Площадь, га
	Действующее/

закрытое

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Воронежская область, муниципальный район Лискинский, сельское поселение Высокинское, село Высокое, улица Советская, земельный участок 80 (36:14:0790020:41)
	1,5
	Действующее

	2. 
	Воронежская область, Лискинский район, 

с. Высокое, ул. Ленина (36:14:0000000:13097)
	1,4339
	Действующее

	3. 
	Воронежская область, Лискинский р-н, с. Высокое, ул. Советская (36:14:0080012:377)
	0,1746
	Закрытое

	4. 
	Воронежская область, Лискинский район, западнее с. Высокое (36:14:0780016:751)
	0,1402
	Закрытое

	5. 
	Воронежская область, Лискинский муниципальный район, Давыдовское лесничество, Лискинское участковое лесничество, квартал 7 части выделов 15, 30 (36:14:0780019:455);

Воронежская область, Лискинский муниципальный район, Давыдовское лесничество, Лискинское участковое лесничество, квартал 7 части выделов 16, 30, 31, 32 (36:14:0780019:458)
	0,6309
	Действующее

	6. 
	Воронежская область, Лискинский район, севернее хутора Старая Покровка (36:14:0780019:216)
	4,0
	Действующее

	ИТОГО
	7,8796
	


В соответствии с РНГП минимально допустимый уровень обеспеченности местами погребения составляет – 0,24 га на 1000 чел. Для существующей численности населения необходима площадь 0,55 га. 

Места вывоза биологических отходов

В соответствии с Ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждёнными приказом Минсельхоза России от 11.11.2024 № 677 уничтожение особо опасных биологических отходов должно осуществляться под наблюдением специалиста госветслужбы путем сжигания в печах (крематорах, инсинераторах) до образования негорючего остатка. Запрещается захоронение биологических отходов в землю, вывоз их на объекты размещения отходов производства и потребления, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты.

ОБЩИЙ ВЫВОД:

С целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблем, требующих оптимизационных мероприятий, выполнен комплексный анализ территории Высокинского сельского поселения. 

В результате проведенного анализа было выявлено, что Высокинское сельское поселение относится к числу поселений, перспектива развития которых в значительной степени может быть обусловлена рядом факторов: благоприятное состояние окружающей среды для развития рекреационной деятельности; накопленный социально-экономический потенциал.

Кроме того, Высокинское сельское поселение обладает рядом благоприятных градостроительных предпосылок для экономического развития поселения (удобные транспортные связи, территориальные ресурсы). 
Наибольшую ценность поселения составляют земельные ресурсы. При рассмотрении их в целом видно, что в основном они представлены черноземами типичными, что положительно влияет на развитие сельского хозяйства.

2. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Выбранные решения по размещению объектов местного значения на территории Высокинского сельского поселения соответствуют принципиальной модели функционально-планировочной организации территории, которая обеспечивает баланс использования территории и ее устойчивое развитие.

Предполагаемый вариант размещения объектов местного значения соответствует общим направлениям развития и специализации территории, определенных концепцией пространственного планирования. Реализация мероприятий по развитию поселения окажет положительное влияние на устойчивое развитие территории в случае размещения объектов федерального, регионального и местного значения в соответствующей укрупненной функциональной зоне с соответствующей специализацией.

В результате обоснований, проведенных с учетом экологических, экономических, социальных и иных факторов по каждому предложенному объекту местного значения составлен перечень таких планируемых объектов с технико-экономическими показателями. 

Размещение проектируемых объектов местного значения отражено на «Карте планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения», что позволяет оценить уровень формирования специализированных каркасов местного значения в различных областях деятельности и выделить на территории сельского поселения «точки и зоны опережающего развития».

2.1. Базовый прогноз численности населения Высокинского сельского поселения.

Главной стратегической целью в развитии демографических процессов и в демографической политике на перспективу является смягчение негативных тенденций и улучшение демографической ситуации в целом.

К основным направлениям демографической политики относятся:

· повышение или сохранение рождаемости;

· снижение смертности и увеличение продолжительности жизни;

· оптимизация миграционных процессов.

Комплексный прогноз основан на следующих концептуальных подходах в развитии экономики, социальной сферы и градостроительства:

· повышение демографического потенциала территории;

· повышение и закрепление трудовой миграции;

· активизация социально-экономического развития периферийных районов.

Базовый прогноз численности предполагает:

· уровень рождаемости 7,0-14,0‰ (увеличение сложившегося показателя рождаемости);

· уровень смертности 17,0-10,0‰ (снижение сложившегося показателя);

· среднегодовой уровень миграции – 7,0-16,0‰ (стабилизация сложившегося показателя).

Стабильный уровень рождаемости и снижение показателя смертности, в особенности населения в трудоспособном возрасте, позволит увеличить темпы естественного прироста населения, а оптимизация миграционных процессов приведет к стабилизации или увеличению населения поселения, которое к концу расчетного срока составит 2587 человек в целом по поселению, в том числе:

· с. Высокое – 2410 чел.;

· х. Подлесный - 118 чел.,

· х. Старая Покровка – 59 чел.

	Наименование показателей
	Годы (на 1 января)

	
	2025
	2035
	2045

	1
	2
	3
	4

	Численность, чел./%
	2297/100,0
	2186/100,0
	2587/100,0

	- моложе трудоспособного возраста
	355/15,4
	393/18,0
	517/20,0

	- в трудоспособном возрасте
	1417/61,7
	1345/61,5
	1539/59,5

	- старше трудоспособного возраста
	525/22,9
	448/20,5
	531/20,5


По результатам анализа, проведенного в пункте 3.1., выявлено следующее:

· согласно проекту, будет происходить постепенное изменение типа возрастной структуры, за счет стимулирования уровня рождаемости и создания благоприятных условий для жизни населения;

· проведение активной демографической и миграционной политики будет способствовать росту населения и сохранению демографического потенциала на территории поселения;

· для стабилизации и улучшения демографической ситуации потребуется восстановление и развитие АПК, в том числе среднего и малого предпринимательства, что позволит сократить отток населения молодых возрастов и трудоспособного и, возможно, потребуется привлечение трудоспособного населения из других поселений и областей.

3.2.  Предложения по развитию Высокинского сельского поселения.
1.
Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Высокинского сельского поселения:

1.1. Перевод земельных участков с кадастровыми номерами 36:14:0780019:455 и 36:14:0780019:458, общей площадью 0,6309 га, занятых гражданскими захоронениями (действующее кладбище) из земель лесного фонда в земли населенных пунктов, путем включения земельных участков в границы населенного пункта х. Подлесный, в порядке, предусмотренном статьей 11 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». В разделе 8 представлены лесотаксационные характеристики земельных участков, планируемых к переводу из земель лесного фонда в земли населенных пунктов.
2. Предложения по усовершенствованию и развитию функционального зонирования:

2.1. Сохранение и развитие исторически сложившейся системы планировочных элементов сельского поселения, обеспечение связности территорий внутри поселения.

2.2. Развитие зон существующей жилой застройки за счет повышения плотности застройки.

2.3. Развитие зон жилой застройки за счет нового строительства.

2.4. Развитие сложившегося общественного центра на территории населенных пунктов за счет строительства новых объектов административно-делового, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового и иного назначения.

2.5. Реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50%.

2.6. Развитие за счет рекультивации территорий недействующих объектов сельскохозяйственного производства и животноводства, с последующим использованием этих территорий для развития предпринимательской деятельности.

2.7. Развитие за счет строительства новых объектов инженерной инфраструктуры на территории населенных пунктов.

2.8. Развитие рекреационных зон за счет благоустройства территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).

Согласно ст. 23 ГрК РФ на картах, содержащихся в генеральных планах, отображаются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития таких зон. 

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории, которое определяет условия ее использования. Предложения по функциональному использованию территории разработаны с учетом сложившейся и перспективной планировочной структуры поселения, планировочных ограничений, требований Градостроительного кодекса РФ.

Параметры функциональных зон на территории Высокинского сельского поселения.

	№ п/п
	Наименование функциональной зоны на карте
	Существующая площадь, га
	Планируемая площадь, га

	1
	2
	3
	4

	Площадь функциональных зон в границах населенных пунктов:

	село Высокое

	1. 
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	292,586
	383,766

	2. 
	Общественно-деловая зона
	7,01
	7,598

	3. 
	Зона транспортной инфраструктуры
	9,506
	9,506

	4. 
	Зона инженерной инфраструктуры
	1,219
	1,219

	5. 
	Зона сельскохозяйственного использования
	99,144
	3,08

	6. 
	Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий
	25,007
	25,007

	7. 
	Зона кладбищ
	3,688
	3,688

	8. 
	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса
	4,28
	8,576

	9. 
	Коммунально-складская зона
	2,828
	2,828

	10. 
	Зона озелененных территорий специального назначения
	1,931
	1,931

	ИТОГО
	447,199
	447,199

	хутор Старая Покровка

	1. 
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	36,819
	36,819

	2. 
	Иная зона (естественная природно-ландшафтная зона общего пользования)
	6,614
	6,614

	3. 
	Зона транспортной инфраструктуры
	1,056
	1,056

	ИТОГО
	44,489
	44,489

	хутор Подлесный

	1. 
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	98,528
	98,582

	2. 
	Зона транспортной инфраструктуры
	0,955
	0,955

	3. 
	Зона кладбищ
	-
	0,634

	ИТОГО
	99,482
	100,116

	ИТОГО ПЛОЩАДЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
	591,17
	591,804

	Площадь функциональных зон за границами населенных пунктов:

	1. 
	Зона садоводства и огородничества
	31,759
	31,759

	2. 
	Производственные зона сельскохозяйственных предприятий
	210,188
	210,188

	3. 
	Зона добычи полезных ископаемых
	67,229
	67,229

	4. 
	Производственная зона
	111,424
	111,424

	5. 
	Коммунально-складская зона
	1,133
	1,133

	6. 
	Зона кладбищ
	4,223
	4,223

	7. 
	Зона транспортной инфраструктуры
	248,195
	248,195

	8. 
	Зона инженерной инфраструктуры
	0,64
	0,64

	Площадь территорий, в отношении которых функциональные зоны не устанавливаются:

	1. 
	Сельскохозяйственные угодья
	6232,388
	6232,385

	2. 
	Леса
	1379,253
	1378,622

	ИТОГО ПЛОЩАДЬ В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
	8877,603
	8877,603


3. Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории Высокинского сельского поселения:

3.1. Проведение мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия в рамках работы с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения, в рамках создания условий для организации досуга населения района.

3.2. Проведение историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. Перед выдачей градостроительного плана орган местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает в государственном органе охраны объектов культурного наследия сведения о наличии/отсутствии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению. Сведения, полученные в порядке межведомственного взаимодействия, в полном объеме вносятся в градостроительный план.

4. Предложения по обеспечению территории Высокинского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

Водоснабжение

Проектные решения

Проектные решения водоснабжения Высокинского сельского поселения базируются на основе существующей системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности согласно проектным мероприятиям Генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Подача воды питьевого качества населению предусматривается на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение. 

Определение расчетных расходов воды

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принимается равным 1,2 (в соответствии со СП 31.13330.2021).

Расчетные суточные расходы воды составляют:

Qмах.сут.  =   Qж х N х Кмах.сут. , где

1000

Кмах.сут  - 1,2 коэффициент суточной неравномерности,   

Qж – норма водопотребления, л/чел.сут.

N – расчетное число жителей. 

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут*чел. 

Расчетные расходы сведены в таблицы.

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде

	Существующий жилой фонд
	Население,
тыс.чел.

(усадебная

застройка)
	Норма
водопотребл.

л/сут*чел.
	Расходы воды, м3/сут

	
	
	
	Среднесуточные
	Максимально-суточн., К=1,2

	1
	2
	3
	4
	5

	Высокинское СП, население 2,297 тыс. чел
	2,297
	230
	528,31
	633,972

	Поливочные нужды
	2,297
	70
	160,79
	192,948

	Итого:
	
	
	689,1
	826,92


Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

	Наименование потребителей
	Расчетный срок

	
	Среднесут.  расход воды

 м3/сут.
	Maксимальный сут.расход воды

м3/сут.

	1
	2
	3

	Высокинское сп, население (2,587 тыс. чел.)
	595,01
	714,012

	Поливочные нужды
	181,09
	217,308

	Коммунально-бытовые предприятия, обслуживающие население и прочие расходы (10%)
	59,5
	71,4

	Промышленные предприятия
	нет данных
	нет данных

	Итого:
	835,6
	1002,72


В соответствии со СП 31.13330.2021 расходы воды питьевого качества для коммунально-бытовых предприятий, обслуживающих население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Потребности в воде на инвестиционные объекты, необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ. 

Определение противопожарных расходов

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СП 8.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности, утвержденным Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225 (далее по тексту - СП 8.13130).

Согласно п. 5.1. СП 8.13130 расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в городских округах, городских и сельских поселениях для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети должны приниматься по таблице 1 указанного свода правил.

В соответствии с таблицей 1 СП 8.13130 для поселения с числом жителей более 1 тыс. чел, но не более 5 тыс. чел., расход воды на наружное пожаротушение в поселении на 1 пожар принимается 10 л/с, расчетное количество одновременных пожаров принимается равным 1.

Таким образом, расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение с учетом численности населения Высокинского сельского поселения принят 10 л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СП 8.13130 составляет 3 часа, расход воды в сутки соответственно равен 10х3х3,6=108 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами. 

Источники водоснабжения, схема водоснабжения

Система водоснабжения в Высокинском сельском поселении - централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, организована от артезианских скважин. 

Схема водоснабжения: скважина – водонапорная башня – водопроводная сеть.

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Водопроводные сети
Сети водопровода следует прокладывать из стальных, чугунных водопроводных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкции водопроводных сетей, замены арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и другое, возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Проектные предложения

Процесс проектирования – задача серьезная и достаточно ответственная. Начинается проектирование с предварительной подготовки, во время которой заказчик и исполнитель обсуждают технические вопросы и способы их решения, учитывающие все нормы и стандарты построения того или иного сектора сетей водоснабжения. 

Проектирование водоснабжения того или иного объекта включает в себя создание разработку систем водоснабжения, водоотведения, водоочистки, проекта насосных станций, подбор оборудования. Все расчёты производятся в соответствии с условиями местности, для которой подготавливается проект, и с учётом всех действующих норм. В проектировании водоснабжения обязательно учитываются такие факторы, как привязка оборудования к помещению и привязка к уже существующим системам подачи воды.

Главные сложности в разработке проектов инженерных сетей водоснабжения заключаются, как правило, в особенностях того или иного объекта, условий местности, на которой он находится. 

Проектирование водоснабжения частных домов основывается на типе водного источника: колодце, скважине, каком-либо водоёме или центральной магистрали села. В процессе составления проекта разрабатываются наиболее экономичные способы водопоставки, очищения воды и методы её непрерывного поступления в дом. 

В проекте водоснабжения крупных объектов учитываются климатические условия местности, способы подключения водопровода к центральной магистрали, качество воды, поставляемой на территорию этих объектов, и её расходы на бытовые и питьевые нужды населения, нужды пожаротушения и производственные нужды. В проекте предусматривается и расчет необходимого, оптимально подходящего для водоснабжения масштабных объектов, оборудования в соответствии с бюджетом проекта и назначением объекта.

В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию системы водоснабжения входят следующие положения:

1. Строительство водопроводных сетей для территории, расположенной восточнее ул. 9 Мая. Водоснабжение территории предусматривается от скважины № 211/97, расположенной по ул. Комсомольской.

2. На территорию, расположенную в с. Высокое, в северной части кадастрового квартала 36:14:0790021, выполнен проект планировки территории (- далее ППТ).  Проект разработан в полном объеме, но не утвержден.

Для обеспечения территории централизованной системой водоснабжения в границах территории проектирования необходимо строительство сетей водоснабжения общей протяженностью 7,348 км (уточняется на дальнейших стадиях проектирования после уточнения всех параметров), бурение артезианской скважины, глубиной 114-125 м, установка двух водонапорных башен, объемом 25 м3
Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях необходимо установить пожарные гидранты. Установку пожарных гидрантов предусмотреть вдоль автомобильных дорог и проездов на расстоянии не ближе 2 м, но не более 2,5 м от края проезжей части и не ближе 5 м от стен и фундаментов объектов капитального строительства.

3. На территории, расположенной в с. Высокое, в юго-западной части кадастрового квартала 36:14:0790020, планируется индивидуальное жилищное строительство на расчетный срок реализации генерального плана. Необходимо предусмотреть строительство объектов водоснабжения (характеристики объектов необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования).
Водоотведение

Проектные решения

Систему канализации поселения рекомендуется предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения, а дождевые и талые стоки собираются и отводятся отдельной системой на собственные очистные сооружения. 

Нормы и расходы сточных вод
Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены, исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85. (утвержден и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр) удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления без учета полива. 

Расход стоков от комумунально-бытовых предприятий, поступающий в систему канализации, принят с ростом на 10% от существующего стока.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде

	Существующий жилой фонд
	Население
тыс.чел.

(усадебная

застройка)
	Норма
водопотребл.

л/сут*чел
	Расходы воды, м3/сут

	
	
	
	Средне-суточные
	Максимально-суточн.

К=1,2

	1
	2
	3
	4
	5

	Высокинского СП, население 2,297 тыс. чел
	2,297
	230
	528,31
	633,972

	Итого:
	
	
	528,31
	633,972


Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

	Наименование потребителей
	Расчетный срок

	
	Среднесут. расход воды

м3/сут.
	Maксимальный сут.расход воды

м3/сут.

	1
	2
	3

	Высокинского СП,
население (2,587 тыс. чел.)
	595,01
	714,012

	Коммунально-бытовые предприятия, промышленность, обслуживающая население прочие расходы (10%)
	59,5
	71,4

	Промышленные предприятия
	нет данных
	нет данных

	Итого:
	654,51
	785,412


Расходы стоков от инвестиционных объектов необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ. 

Схема канализации

Для территории, расположенной в с. Высокое, в северной части кадастрового квартала 36:14:0790021, предусмотрено водоотведение с использованием индивидуальных септиков, в соответствии с ППТ.

Проектные предложения

В соответствии с данными администрации поселения не предусматривается мероприятий по расширению, модернизации или строительству объектов водоотведения. Система водоотведения сохраняется существующей.

Газоснабжение

Годовые расходы газа для населения определены по нормам газопотребления в соответствии со СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб, одобренным Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 № 112, согласно которому укрупненные показатели потребления газа, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3), принимаются равными 300 м3/год на 1 чел. Часовые расходы газа определены по годовым расходам газа с учетом коэффициента перехода от годового расхода к максимальному часовому расходу газа.

Обеспечение газом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с их отсутствием.

Прогнозируемые расходы газа на коммунально-бытовые нужды для существующего жилищного фонда и объектов нового строительства представлены в таблице ниже.

	№ п/п
	Потребители
	Расчет
	Годовой расход
	Часовые расходы газа

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Бытовые нужды населения:

- отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление
	1686х 300 м3/год
	776,1 тыс.м3/год
	88,6 м3/час

	2
	Существующие предприятия и соцкультбыт
	По данным топливно-энергетического баланса района на 2024 год предприятия соцкультбыта используют природный газ

	3
	Проектируемые предприятия соцкультбыта
	 
	расходы определяются в течении разработки проектной документации по объектам, с уточнениями производственных мощностей

	
	Итого:
	
	776,1 тыс.м3/год
	88,6 м3/час


Суммарный годовой расход газа на поселение составляет 776,1 тыс.м3/год.
Расчет велся с учетом 100% газификации природным газом жилищного фонда.

Проектные предложения

На сегодняшний день на территории Высокинского сельского поселения газоснабжение можно считать достаточным для обеспечения жилищного и хозяйственного сектора. 

В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входят следующие положения:

1. Поэтапный переход на использование сетевого газа объектов, потребляющих сжиженный углеводородный газ (СУГ);

2. Строительство и реконструкция котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на современное, экономичное и энергоемкое с КПД > 90%;

3. Поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки полиэтиленовых труб;

4. Строительство газовых котельных для существующих и проектируемых объектов жилищного фонда, социального и культурно-бытового назначения;

5. Для обеспечения планируемой застройки, расположенной в северной части кадастрового квартала 36:14:079002, централизованной системой газоснабжения необходимо выполнить (в соответствии с ППТ):

- строительство сетей газоснабжения низкого давления общей протяжённостью 8,971 км;

- строительство сетей газоснабжения среднего давления от существующего шкафного регуляторного пункта (ШРП 358) до проектируемого ШРП общей протяжённостью 0,594 км и строительство сетей газоснабжения среднего давления вдоль границы ДОО (дошкольная образовательная организация) общей протяженностью 0,135 км;

-демонтаж сетей газоснабжения среднего давления общей протяженностью 0,133 км;

- строительство ШРП.

6. Строительство сетей и сооружений систем газоснабжения для территории, расположенной в юго-западной части кадастрового квартала 36:14:0790020. Период реализации – 2035-2045 г.г:

Развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района.

Теплоснабжение

Проектные предложения

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и уменьшения теплопотерь в тепловых сетях, необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ существующих объектов теплоснабжения, строительству новых котельных, а также замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников).

В газифицированных населенных пунктах целесообразно использовать для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.

С развитием уровня газификации изменяется структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создает благоприятные условия для охраны окружающей среды. В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения.

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

1. Применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологичного вида топлива;

2. Строительство газовых котельных для существующих социально значимых объектов;

3. Внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

4. Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

Электроснабжение

Согласно РНГП ВО, уровень электропотребления на одного человека в год составляет 950 кВт.час/год чел. с учетом пищеприготовления на газовых плитах.

Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (утверждена: Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 07.07.94, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31.05.94) (с изм. от 29.06.1999).
Годовое потребление электроэнергии для существующего жилищно-коммунального сектора, а также с учетом перспективной жилой застройки приведено в таблице ниже.

Данные по годовому электропотреблению поселения на расчетный срок

	Наименование потребителей
	Численность населения, чел.
	Годовое потребление электроэнергии   

(кВт. час/год)

	
	Существующая
	Перспективная
	Всего
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 Жилищно-коммунальный сектор
	2297
	290
	2587
	2 457 650

	Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (20%)
	-
	-
	-
	491 530

	Всего по поселению:
	
	
	
	2 949 180


Годовое потребление электроэнергии составит: 2, 949 млн кВт. час. 

Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилищного фонда и производства сельского поселения в обеспечении электроэнергией. 

Проектные предложения

Основными направлениями реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения являются:

- повышение надежности системы электроснабжения;

- снижение уровня потерь электроэнергии;

- улучшение экологической ситуации;

- повышение эффективности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

Развитие системы электроснабжения поселения следует осуществлять в увязке со схемой территориального планирования Воронежской области, утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 05.03.2009 №158 (в актуальной редакции).

Для обеспечения планируемой застройки, расположенной в северной части кадастрового квартала 36:14:079002, системой электроснабжения необходимо выполнить (в соответствии с ППТ):
- демонтаж воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ общей протяженностью трассы 0,846 км;

- строительство линии освещение производить совместно с ВЛ 0,4 кВ общей протяженностью трассы 6,707 км;
- строительство трех трансформаторных подстанции (характеристики объектов необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования)

При рабочем проектировании необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения необходимо согласовать с эксплуатирующей организацией.
5. Предложения по обеспечению территории Высокинского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры:

В соответствии со ст. 7 Устава Высокинского сельского поселения к вопросам местного значения городского округа относятся:
· дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности.

5.1. Устройство автомобильных дорог с асфальтовым покрытием в границах населенных пунктов Высокинского сельского поселения.

5.2.Обустройство остановочных павильонов на сложившихся остановках общественного транспорта.

5.3. Комплексное озеленение главных улиц населённых пунктов сельского поселения.

5.4. Благоустройство существующей улично-дорожной сети.

6. Предложения по обеспечению территории Высокинского сельского поселения объектами жилищного строительства:

Территориальное планирование в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

  создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках программ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Развитие агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;

  развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

  создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

 подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к полномочиям  администрации сельского поселения относятся обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

В соответствии с данными, предоставленными администрацией, общая площадь жилищного фонда в Высокинском сельском поселении согласно данным Администрации поселения по состоянию на 01.01.2025 г. составляет 98,289 тыс. м2

Согласно РНГП ВО средняя жилищная обеспеченность составляет 40 м2 на одного человека (в среднем по области).

Общая численность населения на территории Высокинского сельского поселения на 01.01.2025г. – 2297 человек. 

Таким образом, средняя жилищная обеспеченность составляет 42,8 м2 общей площади на человека. Этот показатель выше нормативного в 40 кв. м/чел.
Обеспечить новым комфортным жильем необходимо также и льготные категории граждан, ветеранов ВОВ, инвалидов, выпускников интернатов, многодетные семьи и пр.
Помимо этого, необходимо учитывать сценарий демографического прогноза, согласно которому население Высокинского сельского поселения к 2045 году должно увеличиться на 290 человек и составить 2587 человек. В этой связи, нужно учесть необходимость в обеспечении комфортным жильем нового населения, а это еще 11600 кв.м общей площади нового жилого фонда (квартир). 

Администрацией Высокинского сельского поселения для освоения под развитие жилищного строительства были предложены следующие территории:

1.  На территорию общей площадью 61,49 га, расположенную в с. Высокое, в северной части кадастрового квартала 36:14:0790021, выполнен проект планировки территории (далее - ППТ). Проект разработан в полном объеме, но не утвержден.

Территорию предлагается освоить под индивидуальное жилищное строительство, на I очередь реализации проектных решений генерального плана.

В соответствии с ППТ планируемое население – 1306 человек. Общая площадь нового жилого фонда составит 29840 кв.м. 

Представленная планировка размещения индивидуальной жилой застройки предполагает строительство детского сада на 120 мест, двух магазинов, инженерных сетей, улично-дорожной сети.

2. Территория общей площадью 31,049 га, расположенная в с. Высокое, в юго-западной части кадастрового квартала 36:14:0790020, предлагается для освоения под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан. Территорию предлагается освоить на II очередь реализации проектных решений генерального плана. В соответствии со ст.64 ГрК РФ целью комплексного освоения территории является создание необходимых условий для развития транспортной, социальной, инженерной инфраструктур, благоустройства территорий поселений, городских округов, повышения территориальной доступности таких инфраструктур.  

Для расчета предполагаемого количества земельных участков для ИЖС применяются показатели «Нормативного соотношения территорий различного функционального назначения в составе жилых образований коттеджной застройки», указанные в процентах в таблице А.1 СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Из общей площади территории вычитаем 16% под улицы, проезды, стоянки, не менее 3% под зеленые насаждения, до 8% под общественную застройку 

31,049 га x 0,75 = 23,286 га

Площадь участка, выделяемого под индивидуальное жилищное строительство – 0,10 га.

26,081 / 0,10 = 232 участков

Для расчетов общей площади нового жилого фонда в индивидуальных жилых домах применим норму 40 кв.м/чел. Средний состав семьи 3,5 человека.

232 х 3,5 х 40 = 32 480 кв.м. (площадь нового жилого фонда индивидуальной жилой застройки).

Планируемое население – 812 человек.

Таким образом, общая площадь нового жилого фонда на территории 31,049 га, зарезервированной под ИЖС, составит 32 480 кв.м. площади домов.

Заселение проектируемого жилого фонда будет происходить за счет существующего и будущего населения.

6.1. Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда городского поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика сельского поселения.

6.2. Оказание содействия в строительстве жилого фонда для улучшения жилищных условий ветеранов и инвалидов ВОВ, у многодетных семей, малоимущих и иных льготных категорий граждан (согласно Федеральным и областным программам).

6.3. Комплексное благоустройство жилых территорий (кварталов).

6.4. Освоение территории общей площадью 61,49 га, расположенной в с. Высокое, в северной части кадастрового квартала 36:14:0790021, под индивидуальное жилищное строительство. Создание необходимых условий для развития транспортной, социальной, инженерной инфраструктур, благоустройства территорий поселения, повышения территориальной доступности таких инфраструктур.

6.6. Освоение территории* общей площадью 31,049 га, расположенной в с. Высокое, в юго-западной части кадастрового квартала 36:14:0790020, под индивидуальное жилищное строительство. Создание необходимых условий для развития транспортной, социальной, инженерной инфраструктур, благоустройства территорий поселения, повышения территориальной доступности таких инфраструктур. **

* Указанные в мероприятиях численные показатели площади нового жилого фонда требуют уточнения в процессе разработки документации по планировке территории.

** Обязательная разработка документации по планировке территории, в целях обеспечения устойчивого развития территории, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

7.
Предложения по обеспечению территории Высокинского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры.

В генеральном плане предложения по развитию системы социально-бытового  обслуживания разработаны с учетом новых экономических и градостроительных условий, то есть предлагается развитие социальной сферы, ориентированной на поддержание  здоровья  человека (физического, духовного и  интеллектуального), на  удовлетворение  его разнообразных запросов и потребностей в новых видах услуг (видеотеки,  специализированные  спортклубы и т.д.), реформирование коммерческо-деловой сферы, направленное на повышение  деловой  активности населения (разукрупнение учреждений и  предприятий) и, как следствие, – увеличение  общего  количества рабочих мест для  кадров,  вытесняемых  в условиях рыночной экономики из  других сфер  хозяйственного комплекса.

Решение этих задач лежит на пути оптимизации системы услуг при изменении функциональной и территориальной организации.

Функциональная организация связана с дифференциацией сферы обслуживания на социальную и коммерческую.

Социальная - финансируется из бюджетных средств различного уровня, средств благотворительных фондов и организаций. Ориентируется на всё население, в первую очередь на малообеспеченное, и должна обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг.

Социальная сфера поддается нормированию, основанному на социальной статистике (учет численности детей дошкольного и школьного возраста, частота посещения   медицинских учреждений и т.д.).

Коммерческая сфера не поддается нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.

Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью   повышения   комфортности среды проживания в части обеспечения населения достаточным объемом разнообразных услуг при минимальных затратах времени на их получение.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания в новых экономических условиях остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей, достижение как минимум нормативного уровня обеспеченности населения всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

В соответствии с данными, предоставленными департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области, по состоянию на 2024 – 2025 учебный год, на территории Высокинского сельского поселения располагаются:

· 1 общеобразовательная школа с вместимостью – 400 учащихся;

· 1 детский сад с вместимостью – 100 учащихся.

Для существующей численности населения – 2297 человек необходимо:

· 207 мест в общеобразовательных школах (нормативный показатель в соответствии с РНГП 90 мест/1000 жителей);

· 92 мест в детских садах (нормативный показатель в соответствии с РНГП 40 мест/1000 жителей).

Учитывая демографический прогноз, население Высокинского сельского поселения должно до 2045 года увеличиться на 290 человек. 

Для расчетной численности населения – 2587 человек необходимо:

· 233 места в общеобразовательных школах (нормативный показатель в соответствии с РНГП 90 мест/1000 жителей);

· 104 места в детских садах (нормативный показатель в соответствии с РНГП 40 мест/1000 жителей). 
В проекте планировки территории, разработанном на территорию, в северной части кадастрового квартала 36:14:0790021 предусматривается строительство детского сада на 120 мест.

Учитывая проектируемый детский сад, вместимость детских дошкольных учреждений на территории Высокинского сельского поселения будет удовлетворять потребности населения при базовом расчете. 

8. Предложения по обеспечению территории Высокинского сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения:

8.1. Озеленение улиц, территорий общественных центров, внутриквартальных пространств; создание бульваров, скверов при различных общественных зданиях и сооружениях.

8.2. Благоустройство рекреационных зон поселения:

-благоустройство площадок для проведения культурно-массовых мероприятий;

-очистка территории;

-устройство малых форм;

-устройство площадок для мусора;

-озеленение территории.

8.3.  Нормативное озеленение территорий существующих школ из расчёта не менее 50% от общей площади земельного участка.

8.4. Нормативное озеленение санитарно-защитных зон.

8.5. Обустройство детской игровой площадки по адресу: с. Высокое, 

ул. Придорожная, 50. 

8.6. Обустройство детской игровой площадки по адресу: с. Высокое, ул. 9 Мая.

8.7. Обустройство детской игровой площадки по адресу: х. Старая Покровка, 

ул. Березовая, 1. 

9. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения – местами накопления твердых коммунальных отходов и местами захоронений:

9.1. Поддержание порядка на территории кладбищ:

- уборка и очистка территории кладбищ;

- устройство мест накопления отходов.

9.2. Устройство и содержание контейнерных площадок для накопления ТКО в жилой застройке, с последующей передачей специализированному предприятию, имеющему лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности для захоронения.

9.3. Устройство и содержание контейнерных площадок для накопления отходов в местах массового отдыха.

10. Предложения по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

10.1. Проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических и пожарно-профилактических мероприятий, уменьшающих опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пожаров;

10.2.  Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

10.3. Комплектование первичных средств пожаротушения, применяемых до прибытия пожарного расчета.

Более подробно данные вопросы рассмотрены в разделе «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Тома II настоящего генерального плана.

11. Предложения по охране окружающей среды:

11.1.  Создание защитных полос лесов вдоль автомобильных и железных дорог, озеленение магистральных улиц.

11.2. Своевременное техническое обслуживание трубопроводного транспорта для предотвращения аварийных ситуаций.

11.3. Установление санитарно-защитных зон от предприятий, находящихся на территории поселения, в соответствии с «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222.

11.4. Оснащение источников выброса загрязняющих веществ, расположенных на промышленных площадках предприятий, газопылеулавливающим оборудованием, проведение своевременного обслуживания вентиляционных и газопылеулавливающего оборудования.

11.5. Соблюдение правил водоохранного режима на водосборах водных объектов.

11.6. Организация зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

11.7. Ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин.

11.8. Изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния.

11.9. Принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии.

11.10. Разработка и реализация схем по обращению с отходами производства и потребления (в том числе с ТКО), заключение необходимых договоров со специализированными предприятиям, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

11.11. Заключение необходимых договоров со специализированными предприятиям, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

11.12. Организация раздельного сбора отходов с целью выявления отходов, подлежащих утилизации или обезвреживанию, с последующей их передачей специализированными предприятиям, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

11.11. Оказание помощи в организации обращения с отходами, образующимися в результате хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий и объектов здравоохранения.

11.14. Проведение гидрогеологических изысканий с целью выбора земельного участка для размещения новых водозаборов.

11.15. Проведение мероприятий для защиты от затопления паводковыми водами территорий населенных пунктов.

11.16. Охрана   территорий природно-экологического каркаса.

12. Предложения по размещению иных объектов:

12.1. Строительство объектов сельскохозяйственного производства – складских зданий ООО «Агро-Альянс» на земельном участке с кадастровым номером 36:14:0790021:123, площадью 10,009 га.

12.2. Строительство двух новых торговых точек по адресу: с. Высокое, ул. Полевая 87, в новом планируемом под застройку микрорайоне, в соответствии с проектом планировки территории.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
	№

п/п


	Вид объекта
	Наименование объекта
	Назначение объекта
	Местоположение объекта
	Статус объекта
	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Характеристики

объекта
	Срок

реализации
	Вид планируемой зоны с особыми условиями

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	8. 
	Общественные пространства, объекты благоустройства и озеленения
	Парк культуры и отдыха
	Сквер
	с. Высокое
	Планируемый к размещению
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Продолжительность работы – круглогодичный;

подтип парка культуры и отдыха – городского значения
	2035
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9. 
	Общественные пространства, объекты благоустройства и озеленения
	Парк культуры и отдыха
	Сквер
	с. Высокое
	Планируемый к размещению
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Продолжительность работы – круглогодичный;

подтип парка культуры и отдыха – городского значения
	2035
	Установление ЗОУИТ не требуется

	10. 
	Общественные пространства, объекты благоустройства и озеленения
	Парк культуры и отдыха
	Сквер
	с. Высокое
	Планируемый к размещению
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Продолжительность работы – круглогодичный;

подтип парка культуры и отдыха – городского значения
	2035
	Установление ЗОУИТ не требуется

	11. 
	Объекты образования и науки
	Дошкольная образовательная организация
	Детский сад
	с. Высокое
	Планируемый к размещению
	Общественно-деловая зона
	Вместимость – 120 мест
	2035
	Установление ЗОУИТ не требуется

	12. 
	Объекты водоснабжения
	Артезианская скважина
	Артезианская скважина
	с. Высокое
	Планируемый к размещению
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Объем – 25 м3;

Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения-50 м
	2035
	Необходимо определить при подготовке проектной документации

	13. 
	Объекты водоснабжения
	Водонапорная башня
	Башня Рожновского
	с. Высокое
	Планируемый к размещению
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Объем – 25 м3
	2035
	Необходимо определить при подготовке проектной документации

	14. 
	Объекты водоснабжения
	Водонапорная башня
	Башня Рожновского
	с. Высокое
	Планируемый к размещению
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Объем – 25 м3
	2035
	Необходимо определить при подготовке проектной документации


3. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
На территорию Высокинского сельского поселения распространяют действие следующие документы территориального планирования Российской Федерации:
·  Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2607-р (с последующими изменениями и дополнениями);
·  Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р;
·  Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р (с последующими изменениями и дополнениями);
·  Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 №816-р (с последующими изменениями и дополнениями);
·  Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс;
·  Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с последующими изменениями и дополнениями).
Основные объекты федерального значения, расположенные на территории Высокинского сельского поселения:
- Железнодорожная линия «Отрожка – Лиски» ОАО «РЖД»;

- Железнодорожная станция «Бодеево» ОАО «РЖД»;

- Объекты электроснабжения:

· ВЛ 330 кВ «Лиски – Валуйки»; 

· ВЛ 220 кВ «Нововоронежская АЭС - Лиски №3 (Лиски-3)»; 

· ВЛ 220 кВ «Нововоронежская - Лиски №4 (Лиски-4)»;

· ВЛ 220 кВ «Лиски – Бобров»;

- «Газопровод-отвод к ГРС Лиски»;

- «Газопровод-отвод к ГРС Бобров»;

- Магистральный нефтепродуктопровод «Воронеж-Лиски»;

- Нефтебаза АО «Воронежнефтепродукт» Лискинский цех;

- Природно-культурный комплекс «Дивногорье»

- Водные объекты общего пользования - пруды и водотоки.

В настоящее время актуальными документами по вопросу организации скоростного движения в сообщении Москва – Адлер является «Комплексная программа ускорения и запуска пассажирских поездов дальнего следования на направлении «Центр – Юг» с учетом параметров актуализированной Генеральной схемы развития сети железных дорог», утвержденная первым заместителем генерального директора ОАО «РЖД» А.А. Краснощеком от 22 декабря 2020 г. № 1913, долгосрочная программа развития ОАО «РЖД» до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2019 г. № 466-р, и «Программа организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской Федерации», утвержденная генеральным директором ОАО «РЖД» О.В. Белозеровым (протокол заседания правления ОАО «РЖД» от 24.05.2021 г. № 25). Указанными документами предусмотрена организация скоростного железнодорожного сообщения с достижением целевого времени в пути между Москвой и Адлером к 2030 году – 16 часов. В рамках реализации данного проекта на территории Воронежской области в период до 2027 г. предусматривается строительство новой линии Елец – Воронеж и реконструкция существующей инфраструктуры на участке Воронеж (Придача) – Тимашевская – Горячий ключ. 

Кроме того, на территорию Высокинского сельского поселения распространяется действие Схемы территориального планирования Воронежской области, утвержденной постановлением Правительства Воронежской области от 05.03.2009 №158.
Основные объекты регионального значения, расположенные на территории Высокинского сельского поселения:
- БУЗ ВО Лискинская районная больница Высокинская врачебная амбулатория;

- Объекты электроснабжения:

· ВЛ 110 кВ «Лиски – АНП»;

· ВЛ 110 кВ «Нововоронежская АЭС - Лиски-тяговая №1,2 с отпайками»;

· ВЛ 110 кВ «Лиски - Острогожск-районная с отпайками»; 

· ВЛ 110 кВ «Лиски-Добрино»; 

· ВЛ 110 кВ «Лискинская 1,2»;
- Автомобильные дороги регионального значения:

· 20 ОП РЗ К 3-14 «Лиски-Давыдовка», 
· 20 ОП РЗ К 45-14 «Северный обход г. Лиски», 
· 20 ОП РЗ Н 47-14 «Северный обход г. Лиски» - с. Высокое», 
· 20 ОП РЗ Н 22-14 «Лиски-Давыдовка»-с. Копанище», 
· 20 ОП РЗ Н 21-14 «Лиски-Давыдовка»-п. 2-го отд. свх «2-я Пятилетка», 
· 20 ОП РЗ Н 40-14 «Лиски-Давыдовка»-Копанище» -х. Старая Покровка»,  
· 20 ОП РЗ Н 23-14 «Лиски-Давыдовка»-Копанище»-х. Подлесный», 
· 20 ОП РЗ Н 33-14 «Лиски – Давыдовка» - х. Степной».
На территории Высокинского сельского поселения, планируемые для размещения и реконструкции объекты регионального значения, отсутствуют.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
	№

п/п


	Вид объекта
	Наименование объекта
	Назначение объекта
	Местоположение объекта
	Статус объекта
	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Характеристики

объекта
	Срок

реализации
	Реквизиты документов территориального планирования
	Вид планируемой зоны с особыми условиями

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. 
	Железнодорожные пути
	Железнодорожный путь общего пользования
	Воронеж (Придача) – Тимашевская – Горячий ключ
	Высокинское сельское поселение
	Планируемый к реконструкции
	-
	 Длина объекта 5,174 км;

Категория железнодорожной линии –IV; Количество путей железной дороги – двухпутная железная дорога 
	до 2030
	«Комплексная программа ускорения и запуска пассажирских поездов дальнего следования на направлении «Центр – Юг» с учетом параметров актуализированной Генеральной схемы развития сети железных дорог», утвержденная первым заместителем генерального директора ОАО «РЖД» А.А. Краснощеком от 22 декабря 2020 г. № 1913, долгосрочная программа развития ОАО «РЖД» до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2019 г. № 466-р, и «Программа организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской Федерации», утвержденная генеральным директором ОАО «РЖД» О.В. Белозеровым (протокол заседания правления ОАО «РЖД» от 24.05.2021 г. № 25)
	Необходимо определить при подготовке проектной документации


5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
На территорию Высокинского сельского поселения распространяет действие документ территориального планирования Лискинского района Воронежской области:

· Схема территориального планирования Лискинского муниципального района Воронежской области, утвержденная решением Совета народных депутатов Лискинского муниципального района от 17.11.2011 № 93 (в ред. реш. СНД от 01.03.2024 № 187).

На территории Высокинского сельского поселения, планируемые для размещения и реконструкции объекты местного значения муниципального района, отсутствуют

6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка территории должно осуществляться согласно требованиям в области охраны окружающей среды, в том числе в соответствии с требованиями к сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, предотвращению негативного воздействия на окружающую среду с учетом ближайших и отдаленных экологических последствий эксплуатации планируемых к строительству объектов капитального строительства и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, согласно статье 35 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее - Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ).

Полномочия и ответственность органов местного самоуправления
в сфере охраны окружающей среды.

Органы местного самоуправления ответственны за обеспечение благоприятной окружающей среды и благоприятных условий жизнедеятельности человека, а также экологической безопасности на соответствующих территориях; обязаны вести природоохранную деятельность (ст. 3 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ).

В соответствии с пунктом 18 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения сельского поселения относится участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Окружающая среда представляет собой, в частности, совокупность компонентов природной среды, а именно, атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды и почвы) (ст. 1 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ).

Воздействие, оказываемое хозяйственной или иной деятельностью, производимой на территории сельского поселения, может привести к негативному изменению окружающей среды, к ее загрязнению с повреждением естественных экологических систем и истощению природных ресурсов. 

Состояние атмосферного воздуха

Негативное воздействие на качество атмосферного воздуха на территории Высокинского сельского поселения могут оказывать:

- транспортное снабжение населения;

- хозяйственная и иная деятельность предприятий на территории сельского поселения;

- эксплуатация и обслуживание трубопроводного транспорта.

Транспортное оснащение в поселении представлено железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом.

В настоящее время по территории Высокинского сельского поселения проходит двухпутная электрифицированная железнодорожная линия «Отрожка – Лиски» Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Воздействие объектов железнодорожного транспорта на атмосферный воздух осуществляется при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте тягового подвижного состава.

По территории поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального и местного значения. Основной причиной загрязнения атмосферного воздуха выбросами от двигателей транспорта является увеличение его количества, изношенность, а также недостаточная развитость улично-дорожной сети.

Трубопроводный транспорт, проходящий по территории поселения представлен газопроводами и магистральным нефтепродуктопроводом. Загрязнение атмосферного воздуха происходит во время технического обслуживания и ремонта, а также в результате аварийных ситуаций.

Деятельность предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории сельского поселения, представлена преимущественно следующими видами:

- животноводство;

- птицеводство;

- добыча полезных ископаемых;

- производство нерафинированных растительных масел;

- растениеводство.

По данным ЕГРН от границ большинства промышленных площадок предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Высокинского сельского поселения санитарно-защитные зоны не установлены.

Выводы:
· основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются источники загрязнения, расположенные на территории предприятий и двигатели транспорта;

· санитарно-защитные зоны от границ большинства промплощадок предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории поселения, не установлены.

Состояние поверхностных вод

Причиной загрязнения поверхностных вод являются: 

- сброс неочищенных сточных вод, в частности от предприятий;

- сточные воды с полей и фермерских хозяйств, с которыми в водоемы попадают минеральные удобрения и пестициды;

- отсутствие централизованной системы водоотведения;

- отсутствие ливневой канализации.

На территории Высокинского сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения. Отвод дождевых и талых вод осуществляется в пониженные места существующего рельефа. Ливневая канализация отсутствует. 

В связи с отсутствием централизованной системы водоотведения, в том числе ливневой канализации, сточные воды с селитебных территорий и территорий предприятий не подвергаются очистке и оказывают негативное воздействие на состояние поверхностных вод.

С целью уменьшения вероятности загрязнения необходимо создание лесозащитных насаждений, прибрежных защитных полос и водоохранных зон. 

Выводы: 

· централизованная система водоотведения и система ливневой канализации на территории поселения отсутствуют.

Состояние подземных вод

На уровень загрязнения подземных вод главным образом оказывает влияние эксплуатация подземных вод для нужд населения и предприятий, а также поступление сточных вод в водоносные горизонты.

Источником водоснабжения Высокинского сельского поселения являются подземные воды. В результате эксплуатации подземных вод на водозаборных скважинах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборных скважин вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Кроме этого, причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства; даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин. 

Снижение загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным обслуживанием скважин, тампонажем скважин, выведенных из эксплуатации, а также путем рационального перераспределения водозабора; выноса водозаборов из загрязненных мест. 

Помимо прочего, в водоносные горизонты происходит поступление сточных вод:

- в результате деятельности сельскохозяйственных предприятий, которые используют минеральные удобрения и пестициды (происходит загрязнение преимущественно нитритами и нитратами);

- от улично-дорожной сети (сточные воды с дорожного полотна содержат нефтепродукты);

- от селитебной территории, ввиду отсутствия централизованной системы водоотведения.

Выводы:
· загрязнение подземных вод наблюдается в основном вдоль улично-дорожной сети и в результате деятельности предприятий;

· централизованная система водоотведения и система ливневой канализации на территории поселения отсутствуют.

Состояние почв

Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов.

Основными источниками загрязнения почв являются:

- неочищенные сточные воды, с селитебной территории и территории предприятий;

- деятельность сельскохозяйственных предприятий (при использовании избытка минеральных удобрений и пестицидов);

- транспортные средства и дорожно-уличная сеть;

- отходы производства и потребления и медицинские отходы.

Почвенный покров территории сельского поселения неоднороден и обладает разной устойчивостью к воздействию деградационных процессов. Среди деградационных процессов, распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, загрязнение химическими веществами. Все эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства. 

В целях предотвращения водной и ветровой эрозии на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями района. 

Основным источникам техногенного поступления в почву тяжелых металлов являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами.

Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней пагубно влияет на микрофлору и микрофауну почвы. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты. 

Внесение удобрений необходимо проводить на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений. Также необходимо уделить больше внимания подбору севооборотов, использованию в качестве удобрений сидеральных культур.

Вблизи дорожно-уличной сети происходит загрязнение почвы тяжелыми металлами. Со сточными водами в почвенный слой попадают преимущественно соли, тяжелые металлы и нефтепродукты.

В случае несоответствия имеющихся мест накопления отходов производства и потребления санитарно-эпидемиологическим требованиям, происходит загрязнение почвы, зачастую превосходящее ее естественную способность к самоочищению.

Несоблюдение требований при обращении с отходами производства и потребления и медицинскими отходами приводит к загрязнению почвы. 

В поселении образуются виды отходов I-V классов опасности, которые образуются в результате:

- деятельности сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории поселения, 

- обслуживания и ремонта технологического оборудования и транспортных средств (железнодорожный транспорт, автотранспорт, спецтехника, трубопроводный транспорт);

- от селитебных территорий (твердые коммунальные отходы, далее-ТКО);

- деятельности объектов здравоохранения (медицинские отходы). 

В соответствии со статьей 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ)) накопление отходов производства и потребления допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление) с целью разделения отходов, подлежащих захоронению на объекте размещения отходов (полигоне) и отходов, направляемых для утилизации или обезвреживания на специализированные предприятия.

Отходы I класса опасности (преимущественно ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, лампы, утратившие потребительские свойства), образующиеся на территории поселения подлежат передаче специализированному предприятию, имеющему лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности с целью обезвреживания

Отходы II и III класса опасности (аккумуляторные батареи, утратившие потребительские свойства, отходы, загрязненные нефтепродуктами, отходы минеральных и синтетических масел), образующиеся в основном при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных средств и технологического оборудования, подлежат передаче специализированному предприятию, имеющему лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности с целью утилизации и обезвреживания (в части отходов, загрязненных нефтепродуктами).

Отходы IV класса опасности представлены в преимущественно ТКО. 

К отходам V класса опасности преимущественно относятся незагрязненные отходы бумаги и картона, полимерных материалов и деревянной тары, утратившей потребительские свойства. Эти виды отходов не подлежат захоронению на территории объекта размещения отходов, должны быть переданы специализированному предприятию с целью утилизации.

Деятельность по обращению с отходами, образующимися в результате деятельности предприятий, осуществляется в соответствии с заключенными договорами со специализированными предприятиями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

Обращение с медицинскими отходами осуществляется в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее- Санитарные правила)) в зависимости от того, к какому классу принадлежат отходы. 

Отходы класса А, являющиеся эпидемиологически безопасными медицинскими отходами, приближенными по составу к твердым коммунальным отходам (не имеющие контакт с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больным, эпидемиологически безопасным отходам), относятся к ТКО (статья 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

К отходам, относящимся к классам Б-Д (эпидемиологически, токсикологически опасным и радиоактивным отходам) предъявляются особые требования к сбору, накоплению, транспортированию, обезвреживанию и размещению в соответствии с Санитарными правилами. 

На территории поселения оборудованы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. Органы местного самоуправления определяют схему расположения мест накопления и осуществляют ведение реестра мест накопления в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра». 

Транспортирование ТКО с территории Высокинского сельского поселения осуществляется региональным оператором ГУП ВО «Облкоммунсервис» для дальнейшей передачи для захоронения ООО «МУП по уборке города» или МУП «Давыдовское коммунальное хозяйство». 

ООО «МУП по уборке города» является собственником объекта размещения отходов (номер ОРО 36-00017-З-00592-250914), который расположен в Лискинском муниципальном районе (г. Лиски, ул. Фестивальная, 69) на земельном участке с кадастровым номером 36:14:0013301:46 и осуществляет сбор ТКО с целью их размещения в соответствии с лицензией на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности № Л020-00113-36/00039718.

МУП «Давыдовское коммунальное хозяйство» является собственником объекта размещения отходов (номер ОРО 36-00006-З-00479-010814), который расположен в Лискинском муниципальном районе на территории Старохворостанского сельского поселения на земельных участках с кадастровыми номерами 36:14:0780003:42, 36:14:0780003:41 и осуществляет сбор ТКО с целью их размещения в соответствии с лицензией на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности № Л020-00113-36/00393606.

Выводы:
· значительный вклад в загрязнение почвы вносят сточные воды с селитебных территорий, территорий предприятий, с дорожно-уличной сети.
Радиационная обстановка

В соответствии с Программой мониторинга за радиационной безопасностью объектов окружающей среды в сентябре 2025 года выполнены замеры гамма-фона на открытой местности на территории Воронежской области. Мониторинг за радиационной обстановкой свидетельствует о ее стабильности.

Гамма-фон на территории не превысил естественного уровня. Среднее значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения регистрировалось на уровне многолетних значений и составило 0,12 мкЗв/ч (официальные данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области)

Выводы:
· Гамма-фон на территории сельского поселения не превышает естественного уровня.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас представляет собой систему взаимосвязанных природных компонентов, характеризующихся способностью поддерживать экологическое равновесие в регионе и защищённостью природоохранными мерами. 

Природно-экологический каркас включает в себя основные и второстепенные элементы:

- основные элементы состоят из территорий, выполняющих защитные функции по отношению к окружающей среде (заповедники и заказники, природные парки, памятники природы, защитные леса, болотные и лесные природно-территориальные комплексы);

- второстепенные элементы предназначены для снижения негативного воздействия на основные элементы природно-экологического каркаса (охранные зоны).

Оценка природно-территориального комплекса
Система особо охраняемых природных территорий
На территории Высокинского сельского поселения особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Защитные леса и искусственно созданные насаждения

На территории имеются защитные лесные насаждения, представленные лесными полосами, сформированных для выполнения природоохранных (защита водных ресурсов, почв и атмосферного воздуха от загрязнений), санитарно-эпидемиологических, оздоровительных и прочих функций.

Система защитных лесонасаждений включает: полезащитные, ветро- и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные, приовражные полосы; насаждения в гидрографической сети – в овражных системах вокруг водоемов; насаждения на песках.

Лесной фонд на территории поселения

Леса на территории сельского поселения представлены землями Давыдовского лесничества. В соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, показатель площади земель лесного фонда составляет 1,394 га.

Водоохранные зоны рек

Согласно статье 65 Федерального закона №74 - ФЗ от 03.06.2006 «Водный кодекс Российской Федерации» для рек, озер, водохранилищ и др. поверхностных водных объектов устанавливается водоохранная зона и прибрежно-защитная полоса. 

Размеры прибрежных защитных и водоохранных зон, установленных на территории Высокинского сельского поселения, представлены в разделе 2.9. «Зоны с особыми условиями использования территории» п. 2.9.5. «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы».

Инженерная подготовка территории

2.4.111. Инженерно-геологические условия территории поселения определяются структурно-тектоническими особенностями её строения, физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, наличием физико-геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию. Большую часть территории можно охарактеризовать как благоприятную по инженерно-строительным условиям. 

Природоохранные мероприятия

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды:

· создание защитных полос лесов вдоль автомобильных и железных дорог, озеленение магистральных улиц;

· развитие улично-дорожной сети,

· своевременное техническое обслуживание трубопроводного транспорта для предотвращения аварийных ситуаций;

· установление санитарно-защитных зон от предприятий, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории поселения, в соответствии с «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222:

· создание централизованной системы водоотведения, создание очистных сооружений; 

· создание ливневой системы канализации (обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков); 

· соблюдение правил водоохранного режима на водосборах водных объектов. 

· организация зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

· ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин;

· изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния; 

· создание защитных полос лесов вдоль дорог, озеленение магистральных улиц;

· заключение необходимых договоров со специализированными предприятиям, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;

· создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО;

· организация раздельного сбора отходов с целью выявления отходов, подлежащих утилизации или обезвреживанию, с последующей их передачей специализированными предприятиям, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Территории природно-экологического каркаса
Основными элементами природно-экологического каркаса территории Высокинского сельского поселения являются:

· земли лесного фонда;

· водоохранные зоны рек;

· сенокосные и пастбищные угодья;

· защитные лесные насаждения.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
В соответствии с п. 2 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» к полномочиям органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС) относятся:

Органы местного самоуправления самостоятельно:

а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

б) принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера, о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение;

в) осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях;

г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

е) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;

з) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

и) вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

к) устанавливают местный уровень реагирования в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ;

л) участвуют в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

м) создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

н) осуществляют сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивают, в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

о) разрабатывают и утверждают планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований.

Органы местного самоуправления содействуют федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установки и (или) в установке специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС. ЧС техногенного характера (по ГОСТ Р 22.0.05-2020) - обста​новка на территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

В Высокинском сельском поселении наибольшую опасность в техногенной сфере представляют чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на автомобильном транспорте, перевозящем легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла, сжиженные углеводороды (СУГ) по автодорогам, проложенным по территории поселения;

- на объектах железнодорозжного транспорта;

- на взрывоопасных и пожароопасных объектах;

- на радиационных объектах.

Анализ возможных последствий аварий на автомобильном транспорте

Наиболее часто чрезвычайные ситуации с потенциально опасными веществами возникают при их перевозках. Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, т.е. объема перевозок.

По данным поселения общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Высокинского сельского поселения равна 86,249 км.

По территории поселения проходят автомобильные дороги регионального значения:

· 20 ОП РЗ К 3-14 «Лиски-Давыдовка», 
· 20 ОП РЗ К 45-14 «Северный обход г. Лиски», 
· 20 ОП РЗ Н 47-14 «Северный обход г. Лиски» - с. Высокое», 
· 20 ОП РЗ Н 22-14 «Лиски-Давыдовка»-с. Копанище», 
· 20 ОП РЗ Н 21-14 «Лиски-Давыдовка»-п. 2-го отд. свх «2-я Пятилетка», 
· 20 ОП РЗ Н 40-14 «Лиски-Давыдовка»-Копанище» -х. Старая Покровка»,  
· 20 ОП РЗ Н 23-14 «Лиски-Давыдовка»-Копанище»-х. Подлесный», 
· 20 ОП РЗ Н 33-14 «Лиски – Давыдовка» - х. Степной»., по которым может осуществляться транспортировка СУГ и нефтепродуктов в цистернах.

Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и СУГ, могут быть:

- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (ТВС);

- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;

- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.

Наиболее уязвимыми участками автомобильных дорог являются: 

- снегозаносимые и аварийно-опасные участки (спуски – подъемы, пересечения с продуктопроводами и ж/д переездами, мосты (в том числе понтонные и низководные);

- участки дорог подверженные затоплению;

- участки дорог, попадающие в зоны возможного задымления.

Аварии на объектах железнодорожного транспорта

По территории Высокинского сельского поселения проходит двухпутная электрифицированная железнодорожная линия «Отрожка – Лиски» Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД». В границах поселения расположена станция Бодеево.

Наиболее уязвимыми участками железных дорог являются мосты, тоннели, насыпи, косогоры, места с неустойчивым или деформирующимся земляным полотном, скально-обвальные участки.

Наиболее вероятны чрезвычайные ситуации на железнодорожном транспорте в январе и июле-августе. В эти месяцы наблюдаются максимальные в абсолютном значении температуры, что оказывает влияние с одной стороны на железнодорожные пути (физические процессы) и аварийность подвижных составов, а с другой – наиболее тяжелые условия работы персонала поездов и обслуживающего персонала железных дорог. На территории Воронежской области возможны: крушения и аварии грузовых и пассажирских поездов, аварии на мостах, тоннелях и железнодорожных переездах, аварии при перевозке опасных грузов, пожары и взрывы (в том числе теракты) на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах.
Наихудшим сценарием аварии на железной дороге является – железнодорожная катастрофа с перерывом в движении на главных путях железнодорожных магистралей на 6 часов и более.

При аварии на железнодорожных станциях наиболее опасным сценарием чрезвычайной ситуации будет разрушение цистерны содержащей АХОВ, разлив на подстилающую поверхность, испарение, токсическое поражение персонала и населения.  В зону действия поражающих факторов попадают транспортные средства и объекты транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта, жилые дома и иные объекты.

Ежегодная вероятность  возникновения аварий на железнодорожном транспорте муниципального масштаба составляет: Рпр= 0,3.

Перечень опасных участков железной дороги

	Перегон
	км, ПК (пикет)
	Наименование сооружения
	Характеристика

	1
	2
	3
	4

	направление Валуйки - Поворино

	Копанище - Крупенниково
	144-159
	меловой камнеобвальный косогор
	падение, обвал камней на ж/д пути


Перечень мест неустойчивого или деформирующегося земляного полотна
	№

п/п
	Отделение №
	Наименование участков и перегонов
	Месторасположение
	Вид и краткая характеристика неисправности

	
	
	
	От
	До
	Длина,

м
	Путь
	

	
	
	
	км
	ПК
	м
	км
	ПК
	м
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	2 

Лискинское
	Копанище - Крупенниково
	145
	10
	55
	146
	1
	55
	100
	1,2
	Размыв откоса в период паводка


Перечень скально-обвальных участков

	№ п/п
	Отделение, ПЧ (наименование, №)
	Направление
	Перегон
	Начало
	Конец
	Протяженность

участка, м


	Степень опасности (по СНиП 22-03-2003)
	Необходимые мероприятия
	Подразделение осуществляющее

эксплуатацию участка

дороги, адрес, телефон

	
	
	
	
	км, ПК+м
	км, ПК+м
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	НОД -2 Лиски,

ПЧ-4 Лиски


	Валуйки – 

Балашов
	Крупенниково – Откос
	152 км ПК0+50
	152 км ПК2+90
	240
	Опасный
	Выполнены
	г. Лиски ПЧ-4

т. 0-200-22-30 (ПЧ)

т. 0-200-22-52 (диспетчер)

	2
	
	Валуйки – 

Балашов
	Крупенниково – Откос
	152 км ПК5+70
	152 км ПК8+50
	280
	
	Укрепление металлической сеткой
	

	3
	
	Валуйки – 

Балашов
	Крупенниково – Откос
	155 км ПК1+00
	155 км ПК2+50
	150
	
	Выполнены
	

	4
	
	Валуйки – Балашов
	Крупенниково – Откос
	155 км ПК6+30
	156 км ПК1+00
	470
	
	Укрепление металлической сеткой
	

	5
	
	Валуйки – Балашов
	Крупенниково – Откос
	156 км ПК3+80
	156 км ПК5+00
	120
	
	
	


Аварии на взрывоопасных и пожароопасных объектах

К взрывоопасным и пожароопасным объектам относятся объекты, на которых производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу

2.4.112. По территории Высокинского сельского поселения проходят «газопровод-отвод к ГРС Лиски», «газопровод-отвод к ГРС Бобров». 
При разгерметизации подземных участков магистральных газопроводов возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа) в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Факельное горение может привести к воздействию теплового излучения факела на людей, сооружения и строения, расположенные в непосредственной близости от места аварии.

В настоящее время газоснабжение Высокинского сельского поселения развивается на базе природного газа через «ГРС Копанище» и «ГРС Лиски».

При разгерметизации распределительного газопровода чаще всего происходит истечение природного газа в атмосферу с последующим рассеянием. При разгерметизации надземных участков газопроводов так же возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа). Причем факельное горение также наблюдается при истечении из подземного газопровода в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением и образованием колышущегося пламени (слабого источника теплового излучения, возникающего при воспламенении и фильтрации газа через грунт над телом трубы, и способного служить источником зажигания). При аварии на территории населенного пункта может произойти проникновение природного газа в помещения зданий, в результате чего возможно образование взрыво- и пожароопасной газовоздушной смеси, которая при наличии источника зажигания способна к взрыву (повышению давления в помещении за счет сгорания горючей смеси), приводящему к разрушению зданий и травмированию людей. 

По территории поселения проходит нефтепродуктопровод «Воронеж – Лиски» в эксплуатации с 1986 г. Протяженность по области – 85 км, диаметр труб – 325 мм, рабочее давление – 64 кг/см.кв, производительность – 180 куб.м/час, глубина залегания труб – 0,8-1,2 м. Также на территории поселения находится АО «Воронежнефтепродукт» Лискинский цех.

На магистральном нефтепродуктопроводе возможно возникновение чрезвычайных ситуаций:

- разрыв на магистральном участке или отводе на нефтебазу, утечка нефтепродукта с выходом на рельеф местности;

- выход нефтепродукта из-под сальниковых трещин, свищей запорной арматуры или нефтепродуктопровода с последующим возгоранием.

Аварии на радиационных объектах

В Воронежской области зарегистрирован один радиационно-опасный объект – Нововоронежская атомная электростанция (далее – НВАЭС), расположена на левом берегу 

р. Дон. Удаленность НВАЭС от пристанционного города составляет 3,5 км, от областного административного центра (г. Воронеж) – 42 км. 

Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть выброс радиоактивных веществ, аварии с выбросом радиоактивных веществ на предприятиях ядерно-топливного цикла.

Для предупреждения ЧС техногенного характера проводится комплекс мероприятий организационного, технического, правового характера, направленных на недопущение аварий и катастроф, прежде всего на потенциально опасных объектах и на транспорте. В 1993 году Международной организацией труда принята Конвенция по предотвращению промышленных катастроф.

Основные мероприятия по предупреждению аварий и катастроф на потенциально опасных объектах хозяйствования:

- размещение потенциально опасных объектов на безопасном удалении от жилой застройки и других объектов;

- разработка, производство и применение надежных потенциально опасных промышленных установок;

- внедрение автоматических и автоматизированных систем контроля безопасности производства;

- повышение надежности самих систем контроля;

- своевременная замена устаревшего оборудования;

- своевременная профилактика и техническое обслуживание техники и оборудования;

- соблюдение обслуживающим персоналом правил эксплуатации оборудования;

- совершенствование противопожарной защиты и контроль системы пожарной безопасности;

- снижение опасных веществ на объектах до необходимого количества;

- соблюдение правил безопасности при транспортировке опасных веществ;

- использование результатов прогнозирования чрезвычайных ситуаций для совершенствования систем безопасности.

Для предупреждения техногенных пожаров проводят профилактические организационные, технические, режимные и эксплуатационные мероприятия.

К организационным мероприятиям относятся: правильная эксплуатация машин и транспорта, правильное содержание зданий, территорий, своевременный инструктаж людей по пожарной безопасности, организация добровольных пожарных дружин, издание приказов по обеспечению пожарной безопасности.

К техническим мероприятиям относятся: соблюдение норм и правил при проектировании зданий, сооружений, устройстве электропроводки, отопления, вентиляции, освещения, правильное размещение оборудования.

К режимным мероприятиям относятся: запрет курения в неустановленных местах, запрет производства огневых и сварочных работ в пожароопасных местах.

К эксплуатационным мероприятиям относятся: своевременная подготовка ремонта и испытания оборудования, профилактические осмотры.

Для предупреждения аварий и катастроф на транспорте проводят комплекс мероприятий организационного, технического и социального характера. Основными мероприятиями являются:

- контроль технического состояния транспортных средств, их своевременный профилактический ремонт и техническое обслуживание;

- выбор времени наиболее безопасного использования транспорта;

- выбор наиболее безопасных маршрутов движения транспорта;

- соблюдение водителями правил дорожного движения;

- выбор транспортных средств для перевозки наиболее опасных грузов;

- контроль состояния здоровья водителей и лиц, ответственных за безопасность дорожного движения;

- поддержание удовлетворительного состояния автомобильных и железных дорог;

- учет водителями автотранспорта состояния дорог в различные времена года и состояние погоды;

- соблюдение правил безопасности пассажирами различных видов транспорта.

7.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС (ГОСТ Р 22.0.03-2022) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Основные причины природных ЧС в порядке повторяемости, следующие: сильные дожди, сильные ветры, наводнения, снегопады, морозы, метели, заморозки.

Угроза затопления существует для десятков населенных пунктов Воронежской области.

Значительную роль в увеличении частоты и разрушительной силы затопления играют антропогенные факторы - вырубка лесов, нерациональное ведение сельского хозяйства и хозяйственного освоения пойм. К формированию могут приводить неправильное осуществление паводкозащитных мер, ведущее к прорыву дамб; разрушение искусственных плотин; аварийные сбросы водохранилищ. Обострение проблемы связано также с прогрессирующим старением основных фондов водного хозяйства, размещением на паводкоопасных территориях хозяйственных объектов и жилья. В связи с этим актуальной задачей могут быть разработка и осуществление эффективных мер предотвращения затопления и защиты от них.

В соответствии  с паспортизацией населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области, предоставленной отделом водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейного водного управления Федерального агентства водных ресурсов МПР России, в Высокинском сельском поселении не зафиксирована зона затопления паводком 1% обеспеченности.

Защита территории от затопления и подтопления описана в СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85».

Территории, подверженные опасным гидрологическим процессам (зоны затопления) представлены на карте границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

Традиционным в Воронежской области является такое бедствие, как лесной пожар.

В соответствии с Постановлением Правительства Воронежской области от 05.02.2025 г. № 70 «Об утверждении перечня населенных пунктов Воронежской области, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров в 2025 году»  хутор Подлесный и Садоводческое некоммерческое товарищество «Полянка» подвержены угрозе лесных пожаров. 

Другим видом опасных природных явлений и процессов являются экзогенные геологические опасные явления и процессы в виде таких явлений, как оползни. Чаще всего оползневые явления происходят осенью и весной, когда больше всего дождей. 

Среди атмосферных опасных процессов, происходящих на территории Воронежской области, наиболее разрушительными бывают ураганы, циклоны, град, смерчи, сильные ливни, снегопады. Для летнего периода на территории области характерны штормовые явления в виде сильного ветра, ливня с градом, наиболее часто наблюдаются эти явления в июне-июле. В связи с чем, повышаются риски возникновения чрезвычайных ситуаций до регионального уровня, связанных с неблагоприятными погодными явлениями. 

Предотвратить большинство чрезвычайных ситуаций природного характера практически невозможно. Однако существует ряд опасных природных явлений и процессов, негативному развитию которых можно воспрепятствовать, например выполнением следующих защитных мероприятий:

- для смягчения эрозивных почвенных процессов используют защитные лесонасаждения;

- для предупреждения градобитий в облака вводится твердая углекислота или другие химреагенты с самолетов или путем обстрела из орудий;

- для ослабления ураганов, смерчей, шквалов и бурь в кучево-дождевые облака вводят йодистое серебро или другие химреагенты. Для засева урагана йодистым серебром реактивный самолет на высоте 12 км, над центром урагана, сбрасывает «бомбы» с йодистым серебром, которые, взрываясь, вызывают его искусственное расширение с последующим уменьшением силы действия;

- для ослабления наводнений ликвидируют заторы и зажоры на реках весной с помощью взрывов, задерживают влагу на полях, применяя различные способы (полостное земледелие, контурная пахота, глубокая вспашка, кротование, устройство дренажей), строят дамбы и плотины, спрямляют русла рек, углубляют отдельные участки рек;

- во время засухи возможно искусственно вызвать над полями дождь, вводя в облака йодистое серебро или другие химреагенты;

- для предупреждения развития лесных пожаров делают просеки, строят лесные дороги, оборудуют минерализованные полосы, производят патрулирование средствами авиации с выявлением и последующей ликвидацией очагов возгорания;

- для ослабления воздействия заморозков в теплое время года создают дымовые завесы над защищаемыми участками и прочее.

7.3. Чрезвычайные ситуации биолого - социального характера
Эпидемиологическая и эпизоотическая обстановка на территории Высокинского сельского поселения, является фактором экологического риска и возможного возникновения ЧС природного характера.

Потенциальная эпидемиологическая опасность на территории Высокинского сельского поселения зависит от фонового уровня инфекционной заболеваемости, географического положения, направленности интенсивности миграционных процессов, определяющих возможность заносов инфекционных болезней, уровня санитарно-коммунального благоустройства и противоэпидемического готовности.

В рамках обеспечения биологической безопасности и профилактики чрезвычайных ситуаций (ЧС) определяющее значение имеет вероятность распространения инфекции. Относительный критерий «ориентирное число заражений от одного источника» отражает потенциальную способность возбудителя передаваться внутри человеческой популяции. Градация инфекционных болезней по риску распространения определяется в зависимости от механизма передачи возбудителя от человека к человеку, времени года, ретроспективных данных о проявлении эпидемического процесса различных нозологический форм инфекционных болезней. На интенсивность проявления эпидемического процесса антропонозов влияют следующие условия, которые характеризуют определенный социум (санитарно-гигиенические, культурно-бытовые, уровень охвата населения вакцинацией). Потенциал передачи возбудителя при зооантропонозах определяется совокупностью природных и социальных условий, зависит от формы заболевания. Для трансмиссивных инфекций решающее значение играет природный фактор -климатические условия. Больные зоонозами и сапронозами не представляют значительной опасности для окружающих, так как вероятность передачи возбудителя от человека к человеку исключена или крайне мала.

При появлении больного человека инфекции целесообразно подразделить на представляющие индивидуальную и популяционную опасности с учетом региональных ретроспективных данных о прошлых эпидемиях на территории. включая характеристику инфекционного агента, особенность населенного пункта и его ресурсную обеспеченность.

В 2022 году по поручению Правительства Российской Федерации на территории субъекта начала реализовываться стратегическая инициатива «Санитарный щит страны - безопасность для здоровья» на 2022-2030 годы, направленная на обеспечение защиты территории и каждого человека от эпидемических рисков, в том числе раннюю, доступную диагностику и профилактику заболеваний. Основная цель - формирование адаптивной системы предупреждения, профилактики, выявления и реагирования на угрозы биологической опасности санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

В состав спектра региональной инфекционной патологии входят: острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточнённой локализации (включая грипп), группа острых кишечных инфекций, инфекции с воздушно-капельным механизмом передачи возбудителей, зоонозные и природно-очаговые инфекционные заболевания, паразитарные заболевания , социально обусловленные инфекции, COVID, укусы.

Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) остаются одной из самых актуальных медицинских и социально-экономических проблем. 

Заболевание туберкулезом рассматривают во всем мире не только в качестве медицинской проблемы, но и как одну из важнейших социальных проблем. На протяжении последних пяти лет в субъекте наблюдалась динамика снижения заболеваемости туберкулёзом, однако в 2022 году зарегистрирован рост показателя по сравнению с 2021г. 

В структуре инфекций с фекально-оральным механизмом передачи преобладали острые кишечные инфекции (далее - ОКИ) неустановленной этиологии, составившие в 2022 году 49,9%. 

Структура возбудителей ОКИ установленной этиологии представлена бактериальными и вирусными возбудителями. Среди бактериальных возбудителей ОКИ вызваны: эшерихиями, кампилобактериями, иерсиниями. В динамике за последние три года отмечается рост заболеваемости ОКИ вирусной этиологии. 

Заболеваемость энтеровирусной инфекцией с 2013 года регистрируется практически круглогодично, прослеживается чётко выраженная «летне-осенняя» сезонность с началом эпидподъёма в июле-августе, пиком в сентябре-октябре. 

В целях стабилизации эпидемиологической ситуации по группе острых кишечных инфекций, вирусных гепатитов А и Е, энтеровирусной инфекции необходимо увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных централизованными сетями водоснабжения путем строительства водозаборов и водопроводов хозяйственно - питьевого водоснабжения. Обеспечение не канализованных населенных пунктов централизованными сетями канализации и отводом сточных вод на очистные сооружения с последующей их очисткой и обеззараживанием; обеспечение безопасного функционирования зон рекреаций водных объектов путем благоустройства мест массового отдых населения у водных объектов; незамедлительное устранение аварийных ситуаций на канализационных сетях и сооружениях; обеспечение эффективной очистки и обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях канализации; внедрение современных технологий очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации и обеспечение сброса в водные объекты эпидемиологически безопасных сточных вод.

На территории Воронежской области, на протяжении последних лет эпизоотолого-эпидемиологическая обстановка по бешенству остается напряжённой. 

Необходимо проведение мероприятий по профилактике бешенства совместными действиями служб области. Опыт показывает, что бешенство можно искоренить только планомерным и строгим проведением профилактических мероприятий: это вакцинация и устранение промежуточного звена (главных распространителей бешенства - бродячих собак и бездомных кошек). О каждом случае покусов домашних животных дикими или бродячими животными, или при подозрении на заболевание бешенством следует сообщать в ветеринарное учреждение и немедленно принимать необходимые меры по изоляции подозрительных животных.

Актуальные проблемы, формирующие санитарно-эпидемиологическую обстановку, распространение коронавирусной инфекции, характерные особенности влияния факторов среды обитания и их комбинации на состояние здоровья населения определяют приоритеты, меры и действия по минимизации рисков для здоровья с целью обеспечения стабильности и управляемости санитарно-эпидемиологическим благополучием населения на территории муниципального района. В последние годы направленность государственных региональных программ всё в большей степени гарантирует решение приоритетных направлений обеспечения санитарно-эпидемиологической обстановки и управления рисками для здоровья населения. Качественная оценка факторов среды обитания - основной вектор для приоритезации при формировании политики обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Основными мероприятиями по защите от природно-очаговых инфекций являются: разработка системы предупреждения населения, санитарная обработка мест рекреационного назначения (парки, скверы), вакцинация населения и скота.

Объекты захоронения биологических отходов (скотомогильники, биотермические ямы) на территории Высокинского сельского поселения отсутствуют.

7.4. Предложения по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта поселения.

Система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций

В целях обеспечения своевременного и гарантированного доведения до каждого человека, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, либо в зоне чрезвычайной ситуации, достоверной информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации Президентом Российской Федерации издан Указ от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», в соответствии с которым при общей координации МЧС России развернуты работы по созданию до 1 января 2014 г. на территориях, подверженных воздействию опасных быстроразвивающихся природных явлений и техногенных процессов, комплексных систем экстренного оповещения населения.

Своевременное оповещение населения о надвигающейся опасности, о создавшейся в зоне опасности обстановке, а также информирование о порядке поведения в условиях чрезвычайных ситуаций являются одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Сигналы оповещения служат для своевременного доведения до населения и органов гражданской обороны распоряжений и информации об эвакуации, радиационной опасности, химическом и бактериологическом (биологическом) заражении, угрозе затопления, угрозе землетрясения и др.

В случае возникновения масштабной ЧС на территории населенных пунктов Воронежской области для привлечения внимания населения перед речевой информацией будут включены электросирены и выносные акустические установки (ВАУ), которые будут дублироваться производственными гудками и автомобилями специального назначения (автомобили скорой помощи, полиции и др.). Гудки электросирен означают подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!», продолжительность которого составляет 2 минуты 45 секунд.

Постановлением Правительства Воронежской области от 01.04.2014 № 288 установлен «Перечень границ зон экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территориях населенных пунктов, подверженных риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов». 

Обеспечение пожарной безопасности

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

Система обеспечения пожарной безопасности содержит комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и направленных на предотвращение опасности причинения вреда жизни, здоровью, имуществу граждан и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу в результате пожара.

В соответствии с п.3 ст. 5 система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя: 

- систему предотвращения пожара; 

- систему противопожарной защиты; 

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Закон Воронежской области от 02.12.2004 № 87-ОЗ «О пожарной безопасности в Воронежской области» регулирует отношения в области обеспечения пожарной безопасности на территории Воронежской области между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами должностными лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе индивидуальными предпринимателями.

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций органов государственной власти области и органов местного самоуправления.

Противопожарная служба Воронежской области Государственной противопожарной службы (далее - противопожарная служба Воронежской области) создается Правительством Воронежской области в целях защиты жизни и здоровья людей, имущества граждан, организаций от пожаров и входит в систему Государственной противопожарной службы.

Основными задачами противопожарной службы Воронежской области являются:

1) организация и осуществление профилактики пожаров;

2) спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;

3) осуществление в установленном порядке тушения пожаров (за исключением случаев, определенных Федеральным законом «О пожарной безопасности» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации), проведение возложенных на нее аварийно-спасательных работ на территории области;

4) организация обучения населения мерам пожарной безопасности;

5) организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности;

В соответствии с п.1 ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут, в сельских населенных пунктах 20 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. Порядок и методика определения мест размещения зданий пожарных депо на территориях населенных пунктов устанавливаются СП 11.13130.2009. «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 № 181.

Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть задействованы в профилактике пожаров, их тушении и проведение аварийно-спасательных работ на территории Высокинского сельского поселения

	№ 

п/п
	Наименование организации
	Месторасположение
	Вид формирования (ППО, АСФ)
	Количество формирований
	Количество сил пожаротушения

	
	
	
	
	
	человек
	групп

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	21 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Воронежской области
	г. Лиски, ул. Индустриальная,6
	ФПС
	1
	5
	1


Решение вопросов по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне и защите населения сельского поселения возлагается на Главу поселения.

Изменениями в генеральный план Высокинского сельского поселения не предусматривается строительство или реконструкция пожарно-спасательных частей на территории поселения.

Требования пожарной безопасности при планировке территорий населенных пунктов устанавливаются разделом II Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Задачами территориального планирования в сфере административно территориального устройства является приведение границ муниципального образования и населенных пунктов поселения в соответствие требованиям действующего законодательства.

Согласно Закону Воронежской области от 27.10.2006 № 87-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения» административно-территориальное устройство основывается на принципах: учета исторически сложившейся системы расселения и тенденций ее развития; территориального единства; создания правовых, экономических, финансовых и организационных условий для формирования и деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления; учета природно-географических условий; рационального использования природных ресурсов и экономического потенциала территории, развития системы коммуникаций; развития социальной инфраструктуры, культурно-бытовых традиций и исконных видов хозяйственной деятельности населения.

В соответствии с п. 5.1. ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Границы и статус Высокинского сельского поселения установлены Законом Воронежской области от 02.12.2004 № 85-ОЗ.

Границы населенных пунктов: села Высокое, хутора Старая Покровка, хутора Подлесный установлены, сведения о границах внесены в ЕГРН. Для отображения в графических материалах существующие (опорные) границы села Высокое, хутора Старая Покровка, хутора Подлесный определены границами, сведения о которых содержатся в ЕГРН.

В рамках настоящего генерального плана проведены работы по корректировке ранее установленных границ населенных пунктов, предусматривающие включение земельных участков: 

1)  Перевод земельных участков с кадастровыми номерами 36:14:0780019:455 и 36:14:0780019:458, общей площадью 0,6309 га, занятых гражданскими захоронениями (действующее кладбище) из земель лесного фонда в земли населенных пунктов, путем включения земельных участков в границы населенного пункта х. Подлесный.

Лесные участки, включаемый в границы населенных пунктов, в порядке, предусмотренном статьей 11 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ
Статьей 11 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» предусмотрены особенности перевода земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе таких земель в земли других категорий.

Перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе таких земель в земли других категорий разрешается в случае:

1) организации особо охраняемых природных территорий;

2) установления или изменения границы населенного пункта;

3) размещения объектов государственного или муниципального значения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов;

4) создания туристско-рекреационных особых экономических зон.

В рамках изменения границ населенного пункта х. Подлесный предусмотрено включение в указанные границы участков земель лесного фонда с кадастровыми номерами 36:14:0780019:455 и 36:14:0780019:458, занятых гражданскими захоронениями. Согласно позиции Рослесхоза, указанной в письме от 28.01.2025 № АВ-03-27/1697 (Приложение к тому II), при включении участков земель лесного фонда, на которых размещены кладбища, в границы населенных пунктов в целях подтверждения муниципального значения данного объекта, возможно использовать выписку из реестра кладбищ. Постановлением администрации Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 14.03.2025 № 31 утвержден реестр кладбищ, расположенных на территории поселении (далее - реестр кладбищ). Земельный участок с кадастровым номером 36:14:0780019:455 указан в пункте 5 и земельный участок с кадастровым номером 36:14:0780019:458 указан в пункте 6 реестра кладбищ. Копия постановления от 14.03.2025 № 31 содержится в Приложении к тому II.

 Характеристики участков лесного фонда, планируемых к переводу в земли населенных пунктов при изменении границ х. Подлесный

	№ п/п
	Наименование лесничества, участкового лесничества
	№ квартала
	№ выдела
	Площадь выдела, планируемая к переводу, га
	Целевое назначение лесов (категории защитных лесов)
	Цель планируемого использования/ кадастровый номер участка

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Давыдовское лесничество, Лискинское участковое лесничество
	7
	ч.в. 15
	0,2143
	Защитные леса
	Ритуальная деятельность/ 36:14:0780019:455, занят действующим кладбищем

	2
	
	
	ч.в. 30
	0,0784
	
	

	ИТОГО:
	0,2891
	
	

	3
	Давыдовское лесничество, Лискинское участковое лесничество
	7
	ч.в. 16
	0,0400
	Защитные леса
	Ритуальная деятельность/ 36:14:0780019:458, занят действующим кладбищем

	4
	
	
	ч.в. 30
	0,1995
	
	

	5
	
	
	ч.в. 31
	0,0567
	
	

	6
	
	
	ч.в. 32
	0,0455
	
	

	ИТОГО:
	0,3417
	
	

	Общая площадь
	0,6309
	
	


Информация о лесном участке, планируемом к переводу в земли населенных пунктов в рамках реализации ст. 11 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ содержится в Приложении к тому II.

Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов Высокинского сельского поселения

	№
	Кадастровый номер земельного участка
	Разрешенное использование
	Существующие категории земель
	Цель планируемого использования
	Планируемые

категории земель

	1
	2
	3
	5
	4
	6

	х. Подлесный

	1
	36:14:0780019:455
	Осуществление религиозной деятельности
	Земли лесного фонда
	Ритуальная деятельность
	Земли населенных пунктов

	2
	36:14:0780019:458
	Осуществление религиозной деятельности
	Земли лесного фонда
	Ритуальная деятельность
	Земли населенных пунктов


Генеральный план дополнен приложением к Тому I «Графическое описание местоположения границ населенных пунктов: села Высокое, хутора Подлесный» и Фрагментом карты границ населенных пунктов. Границы населенных пунктов: села Высокое, хутора Подлесный.
2.4.113. Общая площадь земель в границах населенных пунктов на территории Высокинского сельского поселения составит 591,804 га, в том числе: 

· село Высокое — 447,199 га;

· хутор Старая Покровка – 44,489 га;

хутор Подлесный – 100,116 га.

9.  СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения на территории сельского поселения отсутствуют.

10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	№п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Современное состояние

(2025 г.)
	I очередь проекта (2035г.)
	II очередь проекта (2045 г.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Территория поселения
	га
	8877,603
	8877,603
	8877,603

	1.1
	Земли населённых пунктов
	га
	591,17
	591,804
	591,804

	1.2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	га
	6532,208
	6532,205
	6532,205

	1.3
	Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны    
	га
	374,972
	374,972
	374,972

	1.4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	га
	-
	-
	-

	1.5
	Земли лесного фонда
	га
	1379,253
	1379,253
	1379,253

	1.6
	Земли водного фонда
	га
	-
	-
	-

	1.7
	Земли запаса
	га
	-
	-
	-

	2
	Население

	2.1.
	Численность населения
	чел.
	2297
	2186
	2587

	3
	Жилой фонд

	3.1.
	Жилой фонд (всего)

в том числе:
	м.кв.
	98289,2
	109889,2
	109889,2

	-
	Убыль жилого фонда
	м.кв.
	-
	-
	-

	-
	Существующий сохраняемый жилой фонд
	м.кв.
	98289,2
	98289,2
	98289,2

	-
	Новое строительство
	м.кв.
	-
	11600
	11600

	3.2.
	Средняя обеспеченность жилым фондом
	м.кв.
чел.
	42,8
	42,47

	4
	Объекты культурно-бытового обслуживания

	4.1.
	Общеобразовательные школы
	кол-во/ кол-во проектных мест
	1/400
	1/400
	1/400

	4.2.
	Детские дошкольные учреждения
	кол-во/ кол-во проектных мест
	1/100
	2/220
	2/220

	4.3.
	Спортивные сооружения
	кол-во
	3
	3
	3

	4.4.
	Учреждения здравоохранения
	кол-во/посещ. в смену
	1/40
	1/40
	1/40

	4.5.
	Аптечные пункты
	кол-во/кол-во работников
	-
	По мере образования спроса

	4.6.
	Учреждения культуры и искусства (СДК)
	кол-во
	1
	1
	1

	5
	Озеленение

	-
	Зеленые насаждения общего пользования
	м.кв./чел
	2,612
	18,925
	18,925

	6
	Улично-дорожная сеть и транспорт

	6.1.
	Внешний транспорт

	-
	Автомобильные дороги общего пользования регионального значения
	кол-во/км
	8/37,87
	8/37,87
	8/37,87

	-
	Автомобильные дороги общего пользования местного значения
	км
	86,249
	86,249
	86,249

	7
	Инженерное обеспечение

	7.1.
	Водоснабжение

	-
	Водопотребление


	м.куб./сут
	Нет данных
	1002,72

	-
	Кол-во скважин
	шт.
	11
	13

	-
	Протяженность сетей
	км
	25
	По мере разработки проектов планировки на участки жилищного строительства

	7.2.
	Канализация

	-
	Общее поступление сточных вод


	м.куб./сут
	Нет данных
	785,412

	-
	Протяженность сетей
	км
	-
	По мере разработки проектов планировки на участки жилищного строительства

	7.3.
	Теплоснабжение

	-
	Общий расход тепла
	  МВт_
Гкал/ч 
	Нет данных
	-

	7.4.
	Газоснабжение

	-
	Расход газа (всего)
	тыс.м.куб./год.
	Нет данных
	776,1

	-
	Протяженность газопроводов 
	км
	54,2
	По мере разработки проектов планировки на участки жилищного строительства

	7.5.
	Электроснабжение

	-
	Годовое потребление электроэнергии
	млн кВт. час
	Нет данных
	2,949 
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
село Высокое Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1
	Сведения об объекте

	

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	Воронежская область, Лискинский муниципальный район, Высокинское сельское поселение, село Высокое

	2
	Площадь объекта ±
величина погрешности определения площади (P ± Дельта P)
	4471987+/-6767 м²

	3
	Иные характеристики объекта
	-


	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат: -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	
	Координаты, м
	
	Средняя
	Описание обозначения
точки на местности
(при наличии)

	Обозначение характерных точек границ
	X
	Y
	Метод определения координат характерной точки
	квадратическая погрешность положения
характерной
	

	
	
	
	
	точки (Мt), м
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	
	Координаты, м
	
	Средняя
	Описание

	
	
	
	
	
	

	Обозначение характерных точек  части
границы
	X
	Y
	Метод определения координат характерной точки
	квадратическая погрешность положения
характерной
	обозначения точки на местности
(при

	
	
	
	
	точки (Мt), м
	наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Часть №

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 3
	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат: МСК - 36, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обознач ение
характе рных точек
границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат
характерной точки
	Средняя квадратическ
ая погрешность положения
характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при
наличии)

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	445599.09
	1319841.69
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	2
	445733.28
	1319847.32
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	3
	445878.13
	1319854.30
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	4
	445870.09
	1319791.58
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	5
	445856.13
	1319677.50
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	6
	445850.38
	1319609.41
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	7
	445883.42
	1319600.15
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	8
	445929.06
	1319588.10
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	9
	445914.91
	1319473.68
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	10
	445962.33
	1319465.20
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	11
	446007.32
	1319459.20
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	12
	446073.32
	1319451.20
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	13
	446074.32
	1319537.19
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	14
	446155.01
	1319533.56
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	15
	446154.06
	1319574.86
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	16
	446167.70
	1319679.63
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	17
	446241.26
	1319865.00
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	18
	446280.47
	1319974.76
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	19
	446301.95
	1320043.63
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	20
	446308.59
	1320075.47
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	21
	446368.68
	1320105.14
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	22
	446401.15
	1320148.14
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	23
	446407.68
	1320209.02
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	24
	446514.20
	1320229.79
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	25
	446603.06
	1320235.74
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	26
	446661.93
	1320244.96
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	27
	446686.91
	1320278.81
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	28
	446700.30
	1320368.17
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	29
	446696.67
	1320400.82
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	30
	446697.06
	1320405.96
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	31
	446687.25
	1320405.01
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	32
	446463.21
	1320383.12
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	33
	446260.45
	1320363.13
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	34
	446252.59
	1320396.47
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	35
	446252.08
	1320398.66
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	36
	445758.68
	1320344.52
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	37
	445751.87
	1320307.43
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	38
	445619.75
	1320291.86
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	39
	445612.53
	1320291.00
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	40
	445572.69
	1320285.62
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	41
	445565.81
	1320284.69
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	42
	445499.32
	1320275.62
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	43
	445336.62
	1320253.59
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	44
	445323.43
	1320251.81
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	45
	445276.54
	1320124.19
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	46
	445083.24
	1319627.68
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	47
	445098.06
	1319622.68
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	48
	445090.77
	1319604.02
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	49
	445086.16
	1319591.20
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	50
	445123.53
	1319575.71
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	51
	445240.95
	1319540.12
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	52
	445397.58
	1319491.82
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	53
	445464.39
	1319468.04
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	54
	445473.58
	1319495.93
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	55
	445559.80
	1319737.05
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	56
	445605.09
	1319722.17
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	1
	445599.09
	1319841.69
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	-
	-
	447316.29
	1320689.27
	Картометрический
	1.00
	-

	58
	-
	-
	447352.53
	1320728.02
	Картометрический
	1.00
	-

	59
	-
	-
	447403.64
	1320806.78
	Картометрический
	1.00
	-

	60
	-
	-
	447450.52
	1320890.33
	Картометрический
	1.00
	-

	61
	-
	-
	447469.72
	1320936.25
	Картометрический
	1.00
	-

	62
	-
	-
	447482.54
	1321005.44
	Картометрический
	1.00
	-

	63
	-
	-
	447480.23
	1321103.21
	Картометрический
	1.00
	-

	64
	-
	-
	447469.34
	1321182.01
	Картометрический
	1.00
	-

	65
	-
	-
	447441.42
	1321255.14
	Картометрический
	1.00
	-

	66
	-
	-
	447398.98
	1321325.84
	Картометрический
	1.00
	-

	67
	-
	-
	447373.40
	1321363.21
	Картометрический
	1.00
	-

	68
	-
	-
	447331.59
	1321408.15
	Картометрический
	1.00
	-

	69
	-
	-
	447077.02
	1321652.70
	Картометрический
	1.00
	-

	70
	-
	-
	447057.19
	1321557.15
	Картометрический
	1.00
	-

	71
	-
	-
	447032.37
	1321437.55
	Картометрический
	1.00
	-

	72
	-
	-
	447013.38
	1321330.45
	Картометрический
	1.00
	-

	73
	-
	-
	446981.04
	1321148.36
	Картометрический
	1.00
	-

	74
	-
	-
	446940.83
	1320946.39
	Картометрический
	1.00
	-

	75
	-
	-
	446923.85
	1320859.21
	Картометрический
	1.00
	-

	76
	-
	-
	446917.51
	1320826.01
	Картометрический
	1.00
	-

	77
	-
	-
	446959.97
	1320811.67
	Картометрический
	1.00
	-

	78
	447039.02
	1320785.00
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	79
	447212.08
	1320725.34
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	57
	-
	-
	447316.29
	1320689.27
	Картометрический
	1.00
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	446747.24
	1320564.87
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	81
	446723.28
	1320558.74
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	82
	446718.75
	1320557.58
	
	
	Картометрический
	1.00
	-

	83
	446725.59
	1320568.64
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	84
	446744.70
	1320584.85
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	85
	446809.30
	1320655.15
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	86
	446854.03
	1320710.15
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	87
	446871.62
	1320736.50
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	88
	446876.41
	1320746.73
	
	
	Картометрический
	1.00
	-

	89
	446894.97
	1320768.62
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	90
	446916.43
	1320875.67
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	91
	446931.50
	1320950.87
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	92
	446972.99
	1321157.83
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	93
	447008.88
	1321336.87
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	94
	447028.46
	1321434.55
	
	
	Картометрический
	1.00
	-

	95
	447013.71
	1321434.39
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	96
	447015.06
	1321441.95
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	97
	447056.56
	1321645.18
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	98
	447061.98
	1321667.15
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	99
	447044.70
	1321683.75
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	100
	446554.41
	1322168.29
	
	
	Картометрический
	1.00
	-

	101
	446422.51
	1322178.18
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	102
	446407.41
	1322180.06
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	103
	446395.45
	1322182.22
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	104
	446289.57
	1322193.54
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	105
	445537.95
	1322208.23
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	106
	445538.52
	1322196.75
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	107
	445605.70
	1322077.40
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	108
	445652.48
	1321931.32
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	109
	445665.07
	1321846.04
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	110
	445678.75
	1321680.17
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	111
	445700.49
	1321620.50
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	112
	445691.98
	1321616.02
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	113
	445719.71
	1321536.56
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	114
	445728.27
	1321477.37
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	115
	445722.46
	1321371.08
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	116
	445693.55
	1321186.78
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	117
	445677.80
	1321149.62
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	118
	445673.05
	1321156.49
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	119
	445073.48
	1321092.48
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	120
	445055.80
	1321091.54
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	121
	445069.77
	1321191.09
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	122
	445077.05
	1321254.20
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	123
	445080.62
	1321299.70
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	124
	445061.42
	1321431.21
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	125
	445053.26
	1321480.40
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	126
	445035.36
	1321580.64
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	127
	444773.00
	1321619.11
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	128
	444732.59
	1321626.08
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	129
	444514.83
	1321656.66
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	130
	444465.00
	1321438.37
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	131
	444446.90
	1321424.07
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	132
	444444.92
	1321411.53
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	133
	444572.26
	1321367.84
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	134
	444541.99
	1321308.07
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	135
	444618.85
	1321261.64
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	136
	444655.71
	1321208.78
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	137
	444636.08
	1321157.74
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	138
	444640.80
	1321078.19
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	139
	444607.24
	1321058.58
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	140
	444560.52
	1321041.78
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	141
	444571.18
	1321018.40
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	142
	444612.99
	1320986.21
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	143
	444640.54
	1320952.31
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	144
	444680.49
	1320932.96
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	145
	444681.79
	1320856.74
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	146
	-
	-
	444685.47
	1320794.49
	Картометрический
	1.00
	-

	147
	-
	-
	444656.60
	1320780.74
	Картометрический
	1.00
	-

	148
	-
	-
	444691.52
	1320712.66
	Картометрический
	1.00
	-

	149
	444693.54
	1320687.09
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	150
	444697.60
	1320671.68
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	151
	444706.13
	1320656.20
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	152
	444718.03
	1320641.71
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	153
	444737.33
	1320622.48
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	154
	444729.53
	1320591.31
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	155
	444697.56
	1320509.41
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	156
	444712.61
	1320503.06
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	157
	444863.75
	1320463.65
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	158
	445034.38
	1320418.88
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	159
	445081.88
	1320378.85
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	160
	445113.90
	1320379.45
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	161
	445145.81
	1320380.05
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	162
	445323.61
	1320389.70
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	163
	445332.41
	1320391.01
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	164
	445346.40
	1320394.33
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	165
	445355.39
	1320395.75
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	166
	445390.03
	1320397.85
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	167
	445436.13
	1320399.87
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	168
	445495.19
	1320395.49
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	169
	445544.35
	1320398.46
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	170
	445595.77
	1320400.77
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	171
	445655.90
	1320408.27
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	172
	445916.06
	1320438.74
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	173
	446006.57
	1320450.52
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	174
	446032.07
	1320453.74
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	175
	446061.47
	1320466.83
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	176
	446098.61
	1320476.50
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	177
	446114.42
	1320479.96
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	178
	446122.57
	1320481.75
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	179
	446138.14
	1320485.15
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	180
	446174.28
	1320491.18
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	181
	446179.50
	1320491.17
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	182
	446186.93
	1320489.87
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	183
	446188.71
	1320489.59
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	184
	446194.29
	1320488.72
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	185
	446204.47
	1320483.74
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	186
	446215.89
	1320480.56
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	187
	446227.50
	1320478.31
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	188
	446250.53
	1320476.44
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	189
	446296.59
	1320477.94
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	190
	446321.12
	1320481.30
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	191
	446339.47
	1320484.48
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	192
	446393.58
	1320500.21
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	193
	446414.15
	1320504.32
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	194
	446443.00
	1320508.62
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	195
	446588.15
	1320527.08
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	196
	446654.46
	1320535.46
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	197
	446678.44
	1320538.69
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	198
	446699.71
	1320542.10
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	199
	446725.92
	1320548.83
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	80
	446747.24
	1320564.87
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	445040.06
	1319522.35
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	201
	445061.94
	1319577.63
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	202
	445139.84
	1319776.68
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	203
	445205.47
	1319945.31
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	204
	445232.39
	1320016.37
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	205
	445255.63
	1320079.74
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	206
	445287.51
	1320167.04
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	207
	445303.73
	1320212.39
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	208
	445310.81
	1320233.04
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	209
	445316.37
	1320250.85
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	210
	445296.74
	1320246.37
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	211
	445154.82
	1320245.92
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	212
	445046.47
	1320251.67
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	213
	445024.44
	1320253.97
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	214
	444827.72
	1320315.13
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	215
	444832.94
	1320283.75
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	216
	444839.01
	1320100.34
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	217
	444839.64
	1320067.85
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	218
	444835.10
	1320027.73
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	219
	-
	-
	444835.10
	1320027.70
	Картометрический
	1.00
	-

	220
	-
	-
	444835.29
	1320001.20
	Картометрический
	1.00
	-

	221
	-
	-
	444835.43
	1319962.24
	Картометрический
	1.00
	-

	222
	-
	-
	444837.82
	1319962.26
	Картометрический
	1.00
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	223
	444842.17
	1319857.77
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	224
	444840.32
	1319828.52
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	225
	444852.09
	1319590.12
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	226
	444855.35
	1319523.90
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	200
	445040.06
	1319522.35
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	3.Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Часть №

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
хутор Старая Покровка Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области


(наименование объекта, местоположение границ которого описано
(далее - объект)
Раздел 1
	Сведения об объекте

	

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	Воронежская область, Лискинский муниципальный район, Высокинское сельское поселение, хутор Старая Покровка

	2
	Площадь объекта ±
величина погрешности определения площади (P ± Дельта P)
	444887+/-2335 м²

	3
	Иные характеристики объекта
	-


	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат: -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	
	Координаты, м
	
	Средняя
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	Обозначение характерных точек границ
	X
	Y
	Метод определения координат характерной точки
	квадратическая погрешность положения
характерной
	

	
	
	
	
	точки (Мt), м
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	
	Координаты, м
	
	Средняя
	Описание

	
	
	
	
	
	

	Обозначение характерных точек  части
границы
	X
	Y
	Метод определения координат характерной точки
	квадратическая погрешность положения
характерной
	обозначения точки на местности
(при

	
	
	
	
	точки (Мt), м
	наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Часть №

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 3
	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат: МСК - 36, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обознач ение характе рных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическ ая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	-
	-
	441146.58
	1315330.53
	Картометрический
	1.00
	-

	2
	-
	-
	441141.39
	1315474.13
	Картометрический
	1.00
	-

	3
	441140.28
	1315509.19
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	4
	441105.81
	1315697.08
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	5
	441081.19
	1315775.05
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	6
	441111.91
	1315866.96
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	7
	441072.04
	1315945.13
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	8
	441003.55
	1315969.65
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	9
	440953.68
	1315985.46
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	10
	440865.27
	1316073.49
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	11
	440835.50
	1316112.41
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	12
	440851.73
	1316127.22
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	13
	440810.22
	1316171.94
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	14
	440774.54
	1316254.75
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	15
	440705.76
	1316455.75
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	16
	440628.23
	1316569.46
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	17
	440578.14
	1316657.86
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	18
	440312.96
	1316859.01
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	19
	-
	-
	440168.22
	1316912.41
	Картометрический
	1.00
	-

	20
	-
	-
	440166.94
	1316906.85
	Картометрический
	1.00
	-

	21
	-
	-
	440154.65
	1316877.98
	Картометрический
	1.00
	-

	22
	-
	-
	440134.49
	1316835.58
	Картометрический
	1.00
	-

	23
	-
	-
	440201.56
	1316808.15
	Картометрический
	1.00
	-

	24
	440278.01
	1316790.64
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	25
	440335.28
	1316749.32
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	26
	-
	-
	440402.27
	1316685.23
	Картометрический
	1.00
	-

	27
	-
	-
	440421.02
	1316658.75
	Картометрический
	1.00
	-

	28
	-
	-
	440456.40
	1316626.98
	Картометрический
	1.00
	-

	29
	440485.66
	1316616.06
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	30
	440510.70
	1316579.95
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	31
	440558.99
	1316492.58
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	32
	440619.76
	1316357.22
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	33
	440651.11
	1316373.07
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	34
	440672.64
	1316324.47
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	35
	440688.73
	1316283.23
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	36
	440691.41
	1316239.89
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	37
	440688.68
	1316204.85
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	38
	440668.76
	1316192.62
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	39
	440652.98
	1316131.51
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	40
	440631.09
	1316104.79
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	41
	440599.53
	1316081.40
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	42
	440571.49
	1316030.63
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	43
	440535.51
	1315944.66
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	44
	440504.04
	1315865.19
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	45
	440503.47
	1315835.67
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	46
	440543.88
	1315701.64
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	47
	440577.34
	1315662.73
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	48
	440661.60
	1315575.89
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	49
	440660.36
	1315533.60
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	50
	441036.71
	1315316.30
	-
	-
	Картометрический
	1.00
	-

	51
	-
	-
	441140.46
	1315323.94
	Картометрический
	1.00
	-

	1
	-
	-
	441146.58
	1315330.53
	Картометрический
	1.00
	-

	3.Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Часть №

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 4 План границ объекта


Используемые условные знаки и обозначения : границы населенного пункта

характерная точка границ населенного пункта
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MEeCKH Crapas I[Tokposka «T"a301poBOI-0TBOX
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x 16. «Crpoiiunayctpusy JINCKHHCKUI JloObI4a one3HEIX HCKOMAaeMbIX 3
@ PenurnosHein oobekT NeCYaHBbIi Kapbep
: IIpoeKkTHBIE IPEIJI03KEHHS 110 PA3BHTHIO TEPPUTOPHH BLICOKHHCKOI'0 CEIbCKOI0 MOCEJIEHHS 17 00O «Arpo-AnbsHC» XpaHeHHe ¢/X POLYKLHH 7
O JTanel peaau3annuu ) ITpoekTHpyemoe npeanpusTie
11puMetalue K Ta0IHie:
30HbI C 0COOLIMU YCNTOBUAMU UCNONb30BaHUA TeppUTOpUN No na HPOERTEpEX Hpumenaune K Tadumue:
e HaumeHnoBanue meponpusiTus XapaKTepuCTUKH pelueHuii *THn caHUTAPHO-3ALUTHOM 30HbI:
1 == == pr 1 1I 1 — C33 ycraHoB/eHa;
l ; >| BOﬂOOXpaHHaﬂ 30Ha oyepeas | ovepenb 2 — BeayTes paboTul 1o yeranonienuio C33 na MoMeNT pa3paboTKH relepaiblioro miama;
—_ MeponpusiTHsi 10 PA3BUTHIO 00bEKTOB )KUJIHIIIHOTO CTPOUTEIHCTBA HA TCPPUTOPHH HACCICHHBIX MYHKTOB 3 — C33 ue ycraHosiaeHa.
i 2 )l OcBocHue TeppHTOpHM o0meH mromanelo 61,49 ra,
2 . beperosas nonoca pacnonoxeHHod B c. Bricokoe, B ceBepHOil uacTh DKCIUIHKALMSA
ha ;___'| Q KagacTpoOBOTO KBapTana 36:14:0790021, oz TTnomanp yuactka —
- . HHIMBHAYaIbHOE JKWINIIHOE CTpouTenscTBo. Cozmamue 61,49 ra Ne
L J MpubpexHas 3awuTHas nomnoca @ nzgﬁxo;l:mmx ycﬂowﬁm g ;gwmm Tpaucnopi o, | Tltowam, oo dorza i i HaumeHnoBaHue 00beKTa AJlpec, MECTONO.10KEHHE
— COLMAIIbHOIA, HUHKEHEPHOH HHQPACTPYKTYD, — 29840 m?
OxpaHHasi 30Ha FIMHUI N COOPYXXEHWI CBS3N 61arOyCTPOHCTBA TEPPUTOPHH IOCENEHHS, IIOBBIIICHHS 1. Opranuzanmy u y4pesIeHus! ynpaBIeHHs,
\{\ TEPPUTOPHATIEHOM AOCTYIHOCTH TAKMX HHPPACTPYKTYP. KPEeAUTHO-(PMHAHCOBBIX CJIYKO M NPEANPUATHN CBA3H
OxpaHHas 30Ha 06beKTOB Ocgoetue TePE“TOP”“; obweii mrowanso 31,049 ra, 1.1 AnmMuHucTpalus BEICOKWHCKOTO cesthekoro nocenenusi | c. Beicokoe, yn. Corerckas, 33
9MEeKTPOCEeTeBOro X03sCTBa = PARTIONOEEEHO. B B DHICQKQe; & 10T 3ata IO SastH 1.2 | M®I[ «<MoM TOKYMEHTED» c. Bricokoe, yi1. CoBetckas, 33
; = g Ka/lacTpOBOIO KBapTaja 36:14:0790020, rnoxn [lnomaap yuactka — N
_______ e e ; @ HEJHBHIYATEHOS WWIMIIHOS CTPOMTENLOTBO. CO3NAHTS 31,049 ra . 1.3 | Orgenenue noyroBoii cesizu Ne 397931 c. Boicokoe, yi1. Coserckasi, 34a
OxpaHHasi 30Ha HeddTenpoayKTONPOBOAOB =y : HEODXOMMMBIX YCTIOBMI JUIA pAa3sBUTHsS TpaHCTopTHOH, | Ilmomams xwunoro doxma Honomuautensubiid ohuc Coepdank Poccun
C e e s S IS ST SRR o NS 32480 a2 * 1.4 Ne 9013/0709 c¢. Bricokoe, yn. CopeTckas, 34a
~ - ) : o > o
OxpaHHas 30Ha rasonpoBOAOB N CUCTEM ra3oCcHabXeHus na s n N Tl buaroy <IROMGTEL TERPMIORME TIOSCHCHIM, HOBI’"HeiT 1.5 JKenesnonoposknas cranuus «boaeeso» c. Bricokoe, yn. CoBeTckas
C K TEPPUTOPHUANLHOH TOCTYTHOCTH TaKUX MHOPACTPYKTYD. 2y —
V, . * Vikazannvie € Meponpusimusx YucjaeHHbie NOKA3amenu Niouadu Ho8o2o JCuio2o PoHoa mpedyiom YmouHeHus 6 npoyecce paspabonx d "PEKACHUA 00PA30OBAHUSA
CTaHOBJ1IeHHaA CaHUTapHO-3allMNTHaAA 30Ha nNpeanpuaTun, QoKYMenmayuu no nianupoeKe meppumopui. MKOY «Bsicoxnackag COILL»
coopy)KeHmﬁ n apyrux 00BbEeKTOB ** Obsizamenvias paspabomra OOKYMENMayuy no nAANUPOGKE MEPPUMOpUY, & Yesix obecneyenus yCmouuugo2o paseumus 2.1 31aHUe JOMKOIBHOM IPYIIIBI ¢. Beicokoe, YL Jlenuna, 97a
....... - - meppumopuu, 6 mom vucie GblOCHCHUST DNCMENMOG nﬂauupoeowoﬁ CmMpYyKmypbol, ycmarloeienus cpanuy 3emMenviblx Y4acmiroe,
. PacuéTHas CaHMTapHoO-3allMTHas 30Ha NpeanpuaTun, X - d YCmManosaenis 301 RAaHUpyemMo20 pasmeuenius 00bexmos Kanumaibio20 CMpoumensemed. 2.2 MKOY «Bbicokutckas COLL» c. Beicokoe, YJL. [Tonesast, 2a
............. 1 COOpYXeHWURn n apyrnx o6GbeKToB “o TSNS T N Y MeponpusiTsi o ofecreyeHn o 00beKTAMHE MACCOBOI0 OTAbIXA AKHTEJIEH 0CeIeHHns, 0IaroyCcTpoiicTBa 1 3. O0bexThl 31PABOOXPAHEHMS
: ) s _ & ' 03eJIeHeHNs BY3 BO «JIuckunckas Pby»
Opl/lGHTI/IpOBE)‘-I Has (HOpMaNTMBHaFI)CaHI/ITapHO 3alunTHasn 3oHa C g O et 2.1 | CIpoutenscrso ckepa B ¢. Buicokoe Thioms—3,534 ra - 3.1 ————— c. Bricoxkoe, yn. CoBerckas, 34
NpeanpuaTUn, COOPYXKEeHUIA 1 APYrMX 06bekToB e no o¢o° o 2.2 | CTpouTenLCTBO CKBEpa B C. BLICOKOE Inowans — 0,381 ra + 3 -
R MepBblii M0OSIC 30HLI CAHUTAPHOI OXPaHb! % B3 | Crpnmrensnmes oxEeps B . Bawghs el 40L " . O0beKThI GMOIHOTEYHOr0 00CTYKHBAHMSI HACEJIEHHUS, IOCYTA U 00€CTIEYEHM OCETEHHS
+ M 5 5 - - = - - YCAYraMmu OPraHu3anuy KyJabTypbl
l NCTOYHNKOB NMMTbEBOIO BOﬂ,OCHaG)KeHMﬂ CPONPUSATHA IO 00ECIICYEHUIO O0BEKTAMH COUHAILHON l»llld)pdCprlﬂ')pbl 41 MKVYK «B = <
— 1 g . . Cyw. 3.1 | Crpoutennctro aetckoro casa B c. Bricokoe Bmectumocts — 120 mecT + . CBBEICOKMHCKHH CEJIbCKUH I0M KYyJILTYPbI»
= ¥ TOPOW NOAC 30HbI CAHUTAPHOU OXPaHbl Q MeponpuaTHs Mo ofecnedyeHn 0 00beKTAMI HHIKEHEPHOH HHPPACTPYKTYPhI 4.2 MKYVYK Jluckunckas IIbC c. Bricokoe, yi1. [Tonesas, 26
— WCTOYHWKOB MUTLEBOTO BOAOCHABXEHUS! CrpouteiibeTBO (OypeHUT) apTe3UAaHCKOH CKBaXKHHBI B C. : BrIicokuHCKas cenbckas OMbOanoTeKa
| TpeTuit nosic 30HbI CaHUTaPHON OXpaHb O6bekTbl cBA3M 1 | Bucoxoe i i 5. ®U3KYJILTYPHO-CIIOPTHBHBIE 00HEKThI H COOPY/KEHHUS
+ . i
L WCTOYHMKOB NUTLEBOrO BOAOCHAGKEHMS 94 | Cipowrsmestag Oammnn PasEanekar B, Beeoroe Obnen — 25 ' k 5.1 | Cuoprusubie 06beKTHI | c. Bricokoe
JInnna BOJIC o 4.3 | Ctpoutennctro 6armHn PoxHOBCKOro B ¢. Bricokoe O6beM — 25 m° ai 6. OO0bEKTHI TOProBJIM, 00IECTBEHHOI0 MUTAHHUSL, ObITOBOr0 00CIYKHBAHUS M KNJIHIIHO-
OxpaHHasa 30Ha 0c060 oXpaHsAeMbIX NPUPOAHBIX TEPPUTOPUI MeponpusiTus 1o oGecneveHn o 06LeKTAMH TPAHCIOPTHOH HHPPACTPYKTYPLI ’ P ’ vt e ’Xomﬁcma b
o OpraHmaLu/m CKOPOCTHOI0 JABHMIKCHHSI Ha HANPABJICHUU HpOTfDKeHHOCTb o y
30Ha MUHUMATbHBIX PACCTOSHII 10 MArMCTpanbHbIX OObeKT NoYTOBOM CBA3N MockBa — AmTep ¢ PCKOHCTPYKIWCH FKCTC3HOIOPOKHBIX | TEPPHTOPHH MOCCTCHAs — | 10 2030 6.1 OO0BeKTH TOProBIH BricokuHCKOe cenbckoe ToceneHne
AN TEXHOMOrMYECkNX TPy6ONpPOBOAOE e T myTel 0BIIero moNb30BaHksa 5,174 km 6.2 OOBEeKThI MATAHUS c. Bricokoe, yi. JIenuna, 80
BawwHsa coToBon cBA3M Sy, S <= ) - MeponpusiTisi no ofecreuenuio 06L,eKTaMH HHOT0 3HAYEHHS 7. OO6uecTBeHHbIE MPOCTPAHCTBA (00LEKTHI OTABIXA)
CaHuTapHo-3aLlMTHas 30Ha XXenesHon Aoporu y X eH C K ***e* *n‘“ E****«** CECH CTpOHTENBCTBO 00BEKTOB CCIIBCKOX03SIICTBCHHOTO 71 I CkBep | c. Boicokoe yi1. [onesast 2r
oe C C k' o R R | 6.1 npousBoacTBa — ckaanckux 3nanvii OO0 «Arpo-AmbaHey Mromans — 10.009 ra - o 3. P 5
O6Be cBs3a ec OU3BO CHHOIA O6beKThI HerTeCHaG)KeHVIH e n “o o 9 ’ Ha 3eMeJbHOM VJYacTKe C KajacTpOBbIM  HOMEPOM e ’ SO AE OO LSRN
bEKTbI,CBA3AHHbI NpPon3BOACTBEHHOM, e*“**\* 36:14:0790021:123. 8.1 | IepxoBs Hukomas YynorBopiia | c¢. Bricokoe, yi1. Pabouast, 48
KOMMYHaJIbHO-CKITaACKoU U =0 MarucTpanbHbiii HedTenpoayKToNpoBoz - €Hune
CeNbCKOXO3ANCTBEHHOW AeATENbHOCTbIO Cyuw,
[E] MNpeanpuatue no passefeHuto oBel| @ Hedretasa OGLekThI 3neKTpOCH36)KeHMS| Mpoek. Cyu. WACLITAB 1:25000
OOBbeKTbI KynbTypHOIro Hacnegus M250 O 500 1500 2500Mm
MpenanpusiTye no passeaeHNto O6bekTbI ra3ocHabXeHUs Nuhms anektponepenay 330kB bt | I I I I I I |
KpYMHOro poraTtoro ckota Fa3onpoBop pacnpeaenuTenbHbIi, O6BbeKkTbl BOAOCHA0XeHUSA HocTonpumeyatensHoe MecTo
npefHasHavYeHHbIN Ans TPaHCNOPTUPOBKM INuHns snekTponepenay 220kB MpaHuULa TeppuTOopUM obbEeKTa Cyw.
. npeﬂ,l’lleﬂTVle PaETCHlCRORETRa npupoaHoro rasa noa gaBrneHnem CBbliLle 1.2MlMa : : BOﬂOﬂpOBOﬂ KynbTypHOro Hacnegms
MpeanpuaTne MMKpoGUONOrMYeCcKon, MULLLEBKYCOBON, AP [[asonpoBoA pacnpenenuTenbHbIit Nunns snektponepenay 110kB @ T r——— 30Ha oxpaHsaeMoro NpMpPoOAHOro O6BbeKThI cneuunanbHOro HasHa4yeHus JIMCKMHCKMIA MyHULMNANbHbIA PalioH
Y BbICOKOIo gaBneHud p BopoHexckoi obnactu
NULLEBON NMPOMbILLNEHHOCTM naHpwadTa P
[a3onpoBoa pacnpenenuTenbHbli @ Knagbwvwe Mogrmcs | Aara
Y Y —o— Nuuus anektponepenad 10kB . @
@ MpennpusaTve No pas3BeeHU0 CEnbCKOX03ANCTBEHHON NTULIbI CpefHero aaBnenns ponepen BonoHanopHas 6aluHs Mpoyne 06HLEKTHI M PykoBoauTens | Wansiruwa (0.B. 2025 FeHepanbHbIi naK Crapus et Iucros
I Y| eCTOPO)KﬂeH naunn pOﬂ BreHus Hau.otgena Pbikosa A.1O. BbICOKMHCKOrO CENbCKOro NoceneHus
06 7 7 ——  830MPOBOA paCpeAenuTentHEIN @ 3nekTpuyeckas noacTaHums 110kB MaMATHUK 5 7
. 'bEKT, CBA3aHHbIN C NPON3BOACTBEHHOM AEATENbHOCTBIO HI3KOTO [ABREHNS p A L O0BLeKTbl TennoCcHabXeHus 4 none3HbIX UCKOMaeMbIX Paspa6otan  |WupoGokosa M.B.
------- BbinonHun LLinpo6okosa M.B.
5 . . s i MecT KOeHne HemeTannmyeckmx KapTa nnaHmpyemoro pasmelleHns 06beKToB BYBO
Mpeanpusatne oobbiBatoLLLEN MPOMbILLINIEHHOCTHU @ [a3operynaTopHbIN NYHKT @ TpaHcdopmaTopHasa nogcrtaHums MCTOYHUK TENOBOWN 3HEPTMK A Crpenka,ykasaTenb ; @ : noence;ftgx ﬂikogaeemjxa ee KAMUTANBHOTO CTPOUTENbCTBA HOMETHEHO- OBk LEHTD
d)e,uepaanoro,perMOHaanoro, MEeCTHOIO 3Ha4YeHus
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H9KOIOTHH POCCHHCKOH OEIEPAIIHH TPajloCTPONTENHCTRBA
DEJIEPATGHOE ATEHTCTBO Boponexckoii o6macti
JIECHOT'O XO3STIICTBA
(POCTTECXO03)

yi. Kombrosckas, 24x,

r. Bopomesx, 394036
Axpec: yu. IlarHumkas, 1. 59/19, Mocksa, 115184
Ten.: (495) 953-37-85, pac: (499) 230-85-30

28.01.2025 n AB-03-27/1697

maNe 45-11/102 ot 23.01.2025

O paccMoTpernn o6pareHns

DeflepanbHOE  areHTCTBO  IIECHOTO  XO3sifcTBa pacemoTpeno  obpamenmne
MHUHHCTEpCTBa apXHTEKTYPHI 11 TpazocTponTenscTBa Boporekckoii o6nacti n coobmaet
creyromee.

JlecusM komekcoM Poccmiickoit Degepaiyn He NPeYCMOTPEHO HCIIONB30BAHIE
JIECOB /UL pa3MEeHIs KiIaiGHmI.

Cratseif 35 T'pagoctpontemsroro komekca Poccrmifckoii Denepannn (namee —
I'pagtoctponTensHbii - komexc) TNPEeAYCMOTPEHO pasMelleHne KIAJOUI Ha 3eMIIIX
HACENCHHBIX IYHKTOB B IPAHUIIAX 30H CHEMMATLHOTO HA3HAUCHIIS.

JIOKYMERTHl  TepPHTOPHATEHOTO  ILIAHMPOBAHIS TIOJUIEXAT  COINACOBAHHIO
¢ ynomHomoueHHEIM IIpaBmTenscTBoM — Poccmitckoif Depepanun  pesepambHEM
OPratoM HCIONHHTENLHON BIACTH B YCTAHOBICHHOM IOPSAKE B CIydae, KOTZiA
HPeAyCMATPUBACTCS BIUIOUCHNE B TPAHMUIBl HACETCHHBIX IYHKTOB (B TOM wumcle
06pasyeMEIX HACETCHHBIX ITyHKTOR), BXOAAIINX B COCTAB TIOCEICHIA, TOPOJICKOTO OKpYTa,
SCMENBHBIX YYACTKOB H3 3€MeTh JIeCHOTO (OHNA, 3a HCKTIOUEHIeM ciTydaes,
HPEAYCMOTPEHHEIX 4acThio 19 craTen 24 I'pagoctponTensHoro xonekca. B Hacrosmee
BPEMA  TONHOMOYIL [0 COTNACOBAHMIO IIPOEKTOB JOKYMEHTOB TEPPUTOPHATBHOIO
TIAHUPOBAHMA IePe/laHbl MUHICTEPCTBY KOHOMHMeCKoro pasemtna Poccmiickoii
Deneparumn.

Tlopsnok cornacoBaHms MPOEKTOR OKYMEHTOR TEPPHTOPHAIBHOTO MIAHAPOBAHIL
MyHHIMNATEHEIX OGPa3soBaHuii, COCTAB H MOPANOK PabOThl COIMACHTENBHON KOMICCHI
TIPH COTIACOBAHMIL NIPOEKTOB JOKYMCHTOB TEPPUTOPHATSHOTO IIAHPOBAHUS YTBEPHKICH
HpHEKa3oM MIHECTEPCTBA  SKOHOMHYECKOTO passumia  Poccmiickoil  Pexeparmmn
o1 21 moms 2016 r. Ne 460.

B coorsercreun ¢ Ionoxennem o DeflepallbHOM AreHTCTBE JIECHOTO X03fiicTBa,
YIBEDXICHHBIM  MoCTaHOBNeHHmeM  IlpaButemsctBa  Poccrmifckoii Denepauun
ot 23 centabpa 2010 r. Ne 736, Pociecxos OCYIIECTBIIIET PACCMOTPEHIIE IPOEKTOB CXEM
TEPPUTOPIANLHOIO  IIIAHMPOBAHMA MyHHIHNATBHBIX PaiiOHOB, TCHEPATBHEIX TUTAHOB
TOCENeHIIH, reHePATBHEIX IUIAHOB TOPOJCKHX OKPYIOB It TIOATOTOBKY 3aKIIOYEHHI B
TIpeienax cBoeif KoMIIeTeHIum.
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B coorBercteun ¢ OYHKTOM 5.2 craten 9 Tpanoctpoutensroro  xonexca
TIONTOTOBKA  NOKYMEHTOB  TEpPUTOPHATEHOTO TIMAHUPOBAHUA  MYHHIHTIATBHEX
o0pasoBammii  ocymectBuseTcs ¢ YIETOM  MOJOXEHMil  cTpaTermii coumambHO-
SKOHOMITIECKOT0 Pa3BHTHS MyHUITHIATHHELX 06pa3oBaHIii 11 mIaHoB MEpPOIPHATHIA 110 TIX
Ppeamusamn (Ipn HamuHM), GI0UKETHOrO IPOrHO3a MYHHIHIIATEHOTO 06pa3oBaHms Ha
Z0NrOCPOUHENT epuox (IpH Hammm), TONOKeHii CTPAaTeruHl IMPOCTPAHCTBEHHOIO
paseutus  Poceniickoit  Deneparm, TOCYMAPCTBEHHBIX  IporpaMM  Poccuiickoi
Deziepany, HAIMOHATEHBIX NpOEKTOB, TOCYNapCTBEHHBIX HPOTPaMM  CYGBEKTOB
Poccmitckoli  ®eneparym, MYHUIUIIATBHBIX  OPOTPAMM, HHBECTHIHOHHBIX TporpaMmM
CYGBEKTOB  €CTECTBEHHBIX ~MOHOTIOMII, OpraHusaluii KOMMYHATBHOTO ~KOMIUTekca,
PEIeHIi OPraHOB MECTHOTO CaMOYIpPaBIeHNS, MHBIX TIaBHEIX PACHIOpANTENeli cpesicT
COOTBETCTBYIONX GIOIKETOB, NPENyCMATPUBAIONIIX CO3IAHME OGBEKTOB MecTHOro
SHATCHIA, a Takke CBEMICHHII, cofepxkampxcs B HH(OPMAIHOHHOH ~ cricTeMe
TEPPHUTOPHATLHOTO ILIAHIPOBAHILL.

Cornacro pacnopsoxenio IIpaBurenscrsa Poceniickoi @enepanun or 31 OKTAOPs
2022 r. Ne 3268-p «O6 YrBepxkaeHnn CTpaTerHu pasBHTHS COMMATBHON oTpacim u
JKINTHITHO-KOMMYHAIBHOTO X03siicTBa Pocemiickoii Denepaunn Ha nepuoz 1o 2030 roxa
€ HporHosoM 1o 2035 roxa» B wactu (bopmmpoBanms KoMopTHOIl ropockoii cpezst
TIPEAYCMOTPEHE, B TOM WHCIIE, MEPONPHATIA 1O ONPEAeNEHHIo TPaHUI 1 O()OPMIIEHHI0
TpaBa TOCYZapCTBEHHON MM MyHHIIUTIATHHON COBCTBEHHOCTI Ha 3€MENBHBIE yYacTKH,
3AQHATBIE  CYINECTBYIOIIMH  MECTAMHI norpeGenns  (kra6uman). Pesynsratamm
OCYIECTBICHIA YKA3aHHEIX MEPONIPUATII ARISIOTCS CO3AHME PEECTPOB KIIaJ0UI, MecT
3aXOPOHCHII I YIACTKOB 3aXOPOHEHIIH Ha HIIX.

Taxiv 06pasoM, IpH BKTOYEHHN YuacTKOB 3eMens JIECHOTO (JOHJIA, HA KOTOPEIX
PasMEIeHbl KIafOHIA, B 3eMIH  HACETEHHEIX OYHKTOB  JUIf  IOATBEp:KIEHHs
TOCYNIApCTBCHHOTO WM MYHHIWIIAIGHOTO 3HAYCHNA JAHHOIO obvexta, Pocnecxos
PEKOMEHAYET ~MPENOCTABIATE B MATepHATAX  IIPOEKTa TEHEpaTbHOIO  IlIaHA
TOCyNapCTBeHHEIE IPOrpaMMEI Cy6hekToB Poccnickoii Denepanmi Wi MyHAIUIATEHE
TIPOTPAMMEL ()OPMIPOBAHIS KOMGBOPTHOI TOPOAICKOH Cpeel 1 (W) — BHUINCKH 13
PeeCIPOB KIaAGHIN, MECT 3aXOPOHEHMIT I y4aCTKOB 3aXOPOHEHNI Ha HIX.

Do anexTposorD poeymesta, noamucansoro
AN pwetca 8 oxrene . snexpomiore

Samectutens pykogozuens CEREPATHORO ATENTCTEA RecHoro XomCTEA

A.O. Bunokypopa

CepTMbimar: 00CH558925BSAFDBO12FE75CEOCIABFED
Branenew: Bmocyposa Avacracn Onerowa
Refiermrrones ¢ 18.11.2024 70 11.02.2026.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫСОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «14» марта 2025 г. № 31
с. Высокое
Об утверждении реестра кладбищ, расположенных
на
территории Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.20223 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р, администрация Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить реестр кладбищ, расположенных на территории Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в периодическом печатном средстве массовой информации администрации Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района «Муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте администрации Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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[image: image17.jpg]Mndopmars o necHom yuactie

Howmep rocynapersennoro yuera s TOCYHapPCTBEHHOM JIECHOM peecTpe
Kanactpossrit Homep (npu Rawamm) 36:14:0780019:455

Venosuetit HoMep (npu Hamunm) -
Tpeapimymmuit KaacTpoBEI (yC10BHbIi) HOMeEp -

JIECHOH YYACTOK
Anpec  (vectononomenue): Bopouexckas obnacte, JIHCKMHCKHH  MyHHIHMIATEHBTH paiion,
JaBBIIOBCKOE NlecHHUeCTRO, JIHCKHHCKOE YUaCTKOBO JICCHHYECTBO, KBAPTAJl 7 4acTH BhIAe0B 15,30

(yxasbizactes cyGpext Pocchicko De/epaLii, MyHHLHTIATbHOS 0GPAI0BAHIS, NIECHIIECTBO At Teconapx, ksapran i
(w) BEizen)

Haumenosarme (pexsusuter) jopumideckoro JMNE, (QaMHIHS, MV, OT4ECTBO (H3HYECKOrO JHNa,
MECTOHAXOEHHE  (perueTpains) mpasoobianarens: OenepaibHas cobersennocTs-Poccuiickas
benepans

Hasuauenne siecnoro yuacrka (W(b1) HEmob30BAHNS): B COOTRETCTBIN ¢ JIeCOXO3AHCTBEHHBIM
pernamenTom JIaBbiI0BCKOro JIeCH eCTBa

IeaeBoe nasHauenme Jecon (KATEropHM 3AMMTHLIX JiecoB): 3amuTHBIE Jeca: Jleca,
BBIOJIHMIOWHE YYHKIHMH 3aIUHTEl IPUPOIHBIX i HHBIX 0GHEKTOB: JTIeca, PacIloyoKeHHbIE B 3alUTHEIX
T0JI0CaX JIeCOB (J1eca, PACTIONOKEHREIE B IPAHHIIAX TIONIOC OTBOAA KEE3HBIX IOPOT TIPHIOPOIKHBIX
TIOJI0C ABTOMOGHITBHBIX J10POT, YCTAHOBIIEHHBIX B COOTBETCTBHH € 3aKOHOJaTeNnsCTBOM Poccuiickoi
(enepannu 0 Kene3HOLOPOKHOM TPAHCIOPTE, 3aKOHOAATENECTBOM 00 aBTOMOGHIBHBIX JOpOTaX H
JOPOIKHOH AEATENBHOCTH).

Takeauuonroe onucanue mecHoro yuacrka

O6umi
Haumenosanme Knace
Ne Mnowas, 3anac
yuacTKOBOTO Ne mhuzena Cocras Hacaners Bo3pacta/ |Bowurer | Momwora
oaprar r E—
Tecrmnsecrsa sospecr, et
Ky0. M
S 7 | wls | o02143 W/ 10Co+C 585 | 2 | 07 | 49
i
relaieroe 7 | w30 | 00748 Ak 10Co+C 5785 2 | 07 17
B
EE0RS 0,281 66
yuacTKOBOMY MecHmeCTRY:

Ilomans, ra 0,2891,

JIOKYMEHTBI - OCHOBAHHS IOB30BAHNS JIECHEIM YUACTKOM- HET
(AOTOBOP @PEHb IECHOTO Y4aCTKA, PERBIINTEI Z10TOBOPA, CPOK MOAE30BANHA,

OKYMeHTb, MOATBEPAAAIOLIE IPABO TOCTORKHOIO (GECCPOUHOFO) M0AE30BAHIA TECHBIN

YHACTKOM, JIOKYMEHTH, TIOZTBEPHIAIOLIG TTPABO Ge3BOIME3IHOTO CPOMHOTO H0ME30BAHNA TECHEIM yHaCTRON)
OcoGrie ormerky: JlecHOH y4acTOK 3ansT 38XOPOHEHHAMH IPaKIAH

(cBeneHis 06 0GpeMeHeHIAX JECHLIX YHACTKOB, 06 OpAHHHEHHH HCMOb30BANIL AECOR,
0OIIT, 03Y)

JlomKHOCTHOE JMI0 Oprana,
OCYIECTBIITOMIEr0 BeleHHe
TOCY1aPCTBEHHOTO JIECHOTO
peectpa B.A. OpoGuHckuit Jara _ 14.06.2024 Ho):(mgecx‘:

(@®.1.0,) S





[image: image18.jpg]Kapra-cxema pacrionosenus 1 rpanmig nectoro ydactka

Bopore:xckas o6macts, Juckumckuii MYHHIMIATBHEIH paifon

(eyBeext Poceuiicrolt Geaepatun, MymmlmarsHoe oGpaosanie)
Jlecmaectso (neconapk) _J[aBELIOBCKOE

(naseanme)
VaactkoBoe echndectso _ Jliekumckoe

(assarie)

Macmrag 1:10 000

B = v
! 441428,06 1313899,22
2 441438,91 1313927,89
3 44144151 131393973
* 44142039 1313948,16
3 44139125 1313972,70
b 441360,30 1313938,80
! 44142806 1313899,22

Jomxroctroe umo oprana,
OCYIIECTBISIOMIEr0 BeACHHE
TOCYAaPCTBEHHOTO JIECHOTO

peectpa B.A. OpoGunckuit Hara 14.06.2024 Tlouc
(@.1.0)






[image: image19.jpg]Hngopmauus o necrom y4acTke

Homep rocynapcrsentoro YHeTa B roCyIapCTBEHHOM JIECHOM peectpe

Kanactpossiit nomep (npu Hamaum) 36:14:0780019:458

Venosubii Homep (npw Hammamm) -
Tpensyymuit KalacTpoBbIif (yCnoBHbrit) HOMEp -

JIECHOM YYACTOK

Anpec (mecrononoxkenme): Boponesxckas o6nacts, JIuckuuckuit MYHULHNAIBHBIA paiion,
JaBbiosckoe  necumuecteo, Jluckunckoe  yuacTkoBoe JICCHUYECTBO, KBapTan 7 wactu
BELENOB 16,30,31,32
(sassipactes oyGuext PocenlickoM Dexepatyi, symimmamonos OGpasosatie, JecHireeTo Wi Nieconapk, kaapTal
(k) Bbitem)
Hanvenopanme (pexsusnrsr) IOPH/ITIECKOIO JHla, aMimis, uMs, oTuecTso (usmueckoro suua,
MECTOHaxosxIenHe (perncTpanus) TpaBooGnanarens: Denepanbuas coberBennocTs — Poccuiickas
Denepanus
Hasnauenue necnoro yuacrka (Bua(br) HCIOIB30BAHHSA): B COOTBETCTBUH ¢ JIECOXO3AHCTBEHHBIM
PerIaMenToM JaBBIIOBCKOTO JecHHYecTRa,
Uenesoe nasuavenne secop (kaTeropun  sammrTHBIX J1eCoB):  3amuTHBIE eca: Jleca,
BBIIOMTONINE GYHKIMI SAUHTE! TPHPOHBIX 1 HHBIX 06BEKTOB: JIECa, PACIIOTIOKCHHBIE B 3ALIHTHBIX
T10710CaX 1ecoB (Jeca, PACTIONOIKEHHbIE B IPAHHIAX M0MT0C OTBOJA JKEJIEIHEIX JOPOI H MPHIOPOKHBIX
TI0JIOC ABTOMOGHIBHEIX OPOT, YCTAHOBICHHBIX B COOTBETCTBHH C 3aKOHOMATENbCTBOM Pocemifckof
denepaumn o KEIE3HOZI0POKHOM TPAHCIIOPTE, 3AKOHONATETBCTBOM 06 aBTOMOGHIBHBIX JIOpoTax u
JOPOKHOH AeATeNBHOCTH);
ennbre seca: TOCYAAPCTBEHHbIE 3AITUTHEBIE JIECHBIE [10JIOCH],

Takcanmonnoe onmcanye ecoro yuactka

Obuwi |
Hanmerosanne Knace
Ne Tnowans, Cocras 3anac
YHAcTKOBOrO Ne Beizena Bospacta/  |Bonuter | Tonora
oaprama | vacoxacun ——
Hecrmnscersa sospacr, rer o
7 | wi6 | 0,0400 10C 234 | 1A | 06 2
Munccroe [ 7 T w30 10,1995 | wk10CorC | 55 T 2 o7 T 46
7 [ w3l 70057 [ wkioco | 34 | 1A |05 1
7| w32 00455 [ wiki0CorC | 35 | 2 |07 10
L 0,3417 2]
P T —

ILnomans, ra 0,3417.
ZlOKYMEHTEI - 0CHOBAHNSI 0TB30BAMNS IeCHbIM Y9aCTKOM- HeT
(10ro80p apetzt aectoro yuacTka, pexeiaiTit A0r0BOPa, CpOX nonssoBanms,

JIOKYMERTLI, NOATBCPH IAIOUIME PaR0 NOCTONHOTO (G6CCPOYHOTO) MoMs30RamTR necty

YACTKOM, AOKYMEHTL, IIOATBEP AAIOIHE PABO GE3BO3MEILHORO CPOTHOTD NOAb30PaMTS HeCHITT yuacTkom)
Ocobie orverku: JlecHoii YIACTOK 3aHAT 3aXOPOHEHHAMH IPaKIaH

(CBeeHTIA 06 OGpeMeHCHHAX MECHSIX YHaCTKOB, 06 OrpaRHIeHIH 1o
0ONT, 03y)

Homxroctroe o oprana,
OCYIIECTBIIAIOMIEro Be/ICH e
FOCYNIapCTBEHHOTO IECHOTO
peecrpa B.A. Opo6uuckuii Harta 14.06.2024 Tlom

(®.H.0.)





[image: image20.jpg]Kapra-cxema pacrionoxerus u TPAHHLIBI JIECHOTO yYacTKa

Boponexckas obnacts, Jluckunckmi MYHHUHMIAILHEI palion
(eyGvex Poccniicioii exepaiu, Mysunnanoe oopazosarc)
Jlecuuuectro (neconmapk) _JlasyoBckoe

(Hassanme)
Vuactkosoe nechmyectso  Jlnckunckoe

(nasBanue)

MacmraG 1:10 000

[ X y

1 44137647 | 131388944
2 44141505 | 1313874,28
3 44142805 | 131389921
4 441360,29 | 13139388
5 44132911 | 1313903,58
€ 441369,26 | 1313892,82
7 44137384 | 1313861,03
8 441387,05 | 131384885
S 44138648 | 1313846,41
10 44138458 | 131384389
b 44139543 | 131383914
1 44137647 | 131388944

HomxkHocTHoe miwo opraHa, A

OCYINECTBILIOWIET0 Be/eH e H

TOCYIapCTBEHHOTO JIECHOTO %i, E

peectpa B.A. Opo6uscxkuii Jara __14.06.2024 Tlopmae
(®.1.0)
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